**II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:**

628260 ул. Студенческая, 35, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область

**Сроки поставки:** поставка товара с даты заключения гражданско-правового договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

**Количество поставляемого товара:** В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора.

**Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров:** Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Расчет за поставленный товар осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

**Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предмет гражданско-правового договора | | | |
| Код  КТРУ | Наименование и описание объекта закупки | Ед.  изм. | Количество оказываемого товара |
| 27.51.23.110-00000002 | Фены бытовые  Тип настенный  Дополнительные характеристики:  1. Напряжение сети не более 220 В.  2. Класс электробезопасности не менее 2.  3. Наличие регулятора температуры.  4. Температура воздушного потока не более 40 градусов.  5. Скорость воздушного потока не менее 15 м/сек.  6. Степень защиты не ниже IPX1.  7. Включение - автоматическое (при снятии насадки с настенной базы). | штука | 21 |

**Обоснование необходимости включения в описание товара дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (в том числе функциональных, технических, качественных эксплуатационных характеристик):**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Обоснование |
| 1. Напряжение сети не более 220 В. | Согласно ГОСТ 29322-2014 действующего на территории РФ |
| 2. Класс электробезопасности не менее 2. | Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляцией. Использование в помещениях с повышенной влажностью. ГОСТ Р 58698-2019 |
| 1. Наличие регулятора температуры. 2. Температура воздушного потока не более 40 градусов. | Температурный режим фена ограничивает поднятие температуры до 40 градусов по Цельсию, что является безопасным для сушки волос и частей тела (рук). Учитывая, что преобладающее большинство посетителей – дети, в целях предотвращения ожогов считаем необходимым отразить температуру подаваемого воздуха. |
| Скорость воздушного потока не менее 15 м/сек. | Производительность фена определяется скоростью воздушного пока. Сеанс посещения бассейна 45 минут. Расчет согласно проектной документации 1 фен на 10 посетителей, для увеличения проходимости необходимо сократить время обслуживания одного посетителя. |
| Степень защиты – IPX1 | Способ защиты, проверяемый стандартными методами испытаний, который обеспечивается оболочкой от доступа к опасным токоведущим частям, от попадания посторонних предметов или воды внутрь. ГОСТ 14254-2015 |
| Включение/выключение - автоматическое (при снятии насадки с настенной базы) выключение через 8 мин. | Для безопасного использования автоматическое включение и выключение при снятии ручки фена с крепления и возврата на место. Во избежание перегрева устройства и получения ожогов посетителями время непрерывной работы устройства не более 8 минут, после чего происходит отключение. |

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – КТРУ), для детального описания закупаемого товара, отвечающего требованиям Заказчика, и в целях улучшения качества выполнения своих функциональных обязанностей, помимо показателей, которые применялись Заказчиком из КТРУ, были использованы показатели с дополнительными функциональными, техническими и качественными характеристиками, не внесенными в КТРУ. Дополнительные характеристики к товару являются уточняющими и отражают потребности Заказчика.

В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, протокол лабораторных исследований, декларация о соответствии, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

Поставщик обязан передать Товар в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

Гарантийный срок на товар 12 месяцев, с момента передачи товара Покупателю и подписания установленных договором документов.

**Директор Н.А.Солодков**