**Обоснование начальной максимальной цены договора**

Ссылка на нормативные акты

Сметная стоимость определяется на основании нормативных актов:

-МДС 81-35 2004;

-МДС 81- 34 2004;

-МДС 81- 25 2004;

-Приложение к приказу от 22.12.2011г № 113 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы к полной стоимости строительно – монтажных работ к уровню цен, предусмотренных сметно – нормативной базой 2001 года.

**Локальный сметный расчет № 1**

(локальная смета)

**На Выполнение работ по текущему ремонту в МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» по адресу ул. Садовая 13 в г. Югорске**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_79,998

Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4,700

Сметная трудоемкость\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_171,41

Составлена в ценах 2001г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Шифр и номер  Позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость еденицы, руб | | | Общая стоимость, руб | | | | Затраты труда  Рабочих, чел – ч, не  Занятых  Обслуживанием машин | |
| Всего | Эксплуатация  машин | материалы | Всего | Оплаты труда | Экспл  уатация машин | материалы |
| Оплаты  труда | В т.ч.  Оплаты  труда | На  единицу | всего |
| В т.ч  Оплаты  труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1.Кабинет № 3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15-06-004-01 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками V=79.61/100 По тех. частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25, НР=110%\*0.9, СП=55%\*0.85 | 0.7961 (100 м2) | 254,05 253,33 | 0,72 |  | 233 | 232 | 1 |  | 8,38 | 7,67 |
| 2 | 101-3488 | Краска акриловая ДИВА-Ф, Палитра Руси V=0.7961\*0.016 | 0,01274 (т) | 15198,04 |  | 15198,04 | 194 |  |  | 194 |  |  |
| 3 | 62-14-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35 % V=((1.5\*1.5)\*3)/100  НР=84%, СП=50% | 0,0675 (100 м2) | 6414,29 4992,70 | 15,40 3,48 | 1406,19 | 433 | 337 | 1 | 95 | 179,40 0,10 | 12,11 0,01 |
| 4 | 62-18-2 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей V=1.08/100 НР=84%, СП=50 % | 0,0108 (100 м2) | 1563,12 1054.85 | 15,40 3,48 | 492,87 | 16 | 11 |  | 5 | 38,40 0,10 | 0,41 |
| 5 | 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза V=((0.8\*0.55)\*3)/100 НР=84%, СП=50% | 0,0132 (100 м2) | 2465,35 1811,37 | 1,43 | 652,55 | 33 | 24 |  | 9 | 65,94 | 0,87 |
| Раздел 2. Кабинет № 4 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 15-06-004-01 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками V=79.43/100 По тех. частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25, НР=110%\*0.9, СП=55%\*0.85 | 0,7943 (100 м2) | 254,05 253,33 | 0,72 |  | 232 | 231 | 1 |  | 8,38 | 7,65 |
| 7 | 101-3488 | Краска акриловая ДИВА-Ф, Палитра Руси V=0.7943\*0.016 | 0,01271 (т) | 15198,04 |  | 15198,04 | 193 |  |  | 193 |  |  |
| 8 | 62-14-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35 % V=((1.5\*1.5)\*3)/100  НР=84%, СП=50% | 0,0675 (100 м2) | 6414,29 4992,70 | 15,4 3,48 | 1406,19 | 433 | 337 | 1 | 95 | 179,40 0,10 | 12,11 0,01 |
| 9 | 62-18-2 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей V=1.08/100 НР=84%, СП=50 % | 0,0108 (100 м2) | 1563,12 1054,85 | 15,4 3,48 | 492,87 | 16 | 11 |  | 5 | 38,40 0,10 | 0,41 |
| 10 | 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза V=((0.8\*0.55)\*3)/100 НР=84%, СП=50% | 0,0132 (100 м2) | 2465,35 1811,37 | 1,43 | 652,55 | 33 | 24 |  | 9 | 65,94 | 0,87 |
| Раздел 3, Кабинет № 5 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 15-06-004-01 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, акриловыми красками V=65.97/100 По тех. частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25, НР=110%\*0.9, СП=55%\*0.85 | 0,6597 (100 м2) | 254,05 253,33 | 0,72 |  | 193 | 192 | 1 |  | 8,38 | 6,36 |
| 12 | 101-3488 | Краска акриловая ДИВА-Ф, Палитра Руси V=0.7943\*0.016 | 0,01271 (т) | 15198,04 |  | 15198,04 | 160 |  |  | 160 |  |  |
| 13 | 62-14-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35 % V=((1.5\*1.5)\*3)/100  НР=84%, СП=50% | 0,0675 (100 м2) | 6414,29 4992,70 | 15,4 3,48 | 1406,19 | 433 | 337 | 1 | 95 | 179,40 0,10 | 12,11 0,01 |
| 14 | 62-18-2 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей V=0.86/100 НР=84%, СП=50 % | 0,0086 (100 м2) | 1563,12 1054,85 | 15,40 3,48 | 492,87 | 13 | 9 |  | 4 | 38,40 0,10 | 0,33 |
| 15 | 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза V=((0.8\*0.55)\*2)/100 НР=84%, СП=50% | 0,0088 (100 м2) | 2465,35 1811,37 | 1,43 | 652,55 | 22 | 16 |  | 6 | 65,94 | 0,58 |
| Раздел 4. Кабинет № 8 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» V=13.9/100 По тех. Частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25, НР=129%\*0.9, СП=75%\*0.85 | 0,139 (100 м2) | 10704,65 1107,06 | 95,42 12,18 | 9502,17 | 1515 | 177 | 17 2 | 1321 | 42,40 0,35 | 6,78 0,06 |
| Раздел 5. Холл | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 62-40-1 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками стен, потолков и фасадов V=772.22/100 НР=84%, СП=50% | 7,7222 (100 м2) | 156,40 144,73 |  | 11,67 | 1 208 | 1 118 |  | 90 | 5,85 | 45,17 |
| Раздел 6. Отделение «Орбита» Кабинет №2 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» V=26.6/100 По тех. Частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25, НР=129%\*0.9, СП=75%\*0.85 | 0,266 (100 м2) | 10704,65 1107,06 | 95,42 12,18 | 9502,17 | 2 899 | 339 | 32 4 | 2 528 | 42,40 0,35 | 12,97 0,12 |
| Раздел 7. Отделение «Забава» Кабинет № 3 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 15-06-002-02 | Оклейка стен моющими обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону V=39/337/100 По тех. Частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25, НР=110%\*0.9, СП=55%\*0.85 | 0,39337 (100 м2) | 12798,52 2592,07 | 2,11 0,35 | 10204,34 | 5 188 | 1 173 | 1 | 4 014 | 88,80 0,01 | 40,17 |
| 20 | 62-18-2 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей V=0.56/100 НР=84%, СП=50 % | 0,0056 (100 м2) | 1563,12 1054,85 | 15,40 3,48 | 492,87 | 9 | 6 |  | 3 | 38,40 0,10 | 0,22 |
| 21 | 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза V=((0.8\*0.55)\*3)/100 НР=84%, СП=50% | 0,0132 (100 м2) | 2465,35 1811,37 | 1,43 | 652,55 | 33 | 24 |  | 9 | 65,94 | 0,87 |
| Раздел 8. Туалет | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 62-16-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % V=11/92/100 НР=84 %, СП=50% | 0,1192 (100 м2) | 2866,23 803,05 | 15,40 3,48 | 2047,78 | 342 | 96 | 2 | 244 | 29,60 0,10 | 3,53 0,10 |