Приложение 1 к извещению об осуществлении аукциона

в электронной форме.

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

1.Муниципальный заказчик: Администрация города Югорска.

2. Срок поставки товара: до 30.09.2022г.

3. Срок и условия оплаты: единовременный платёж в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания структурированного документа о приёмке, с приложением документов, предусмотренных пунктом 3.2 Контракта, которые считаются неотъемлемой частью структурированного документа о приёмке (далее по тексту - структурированный документ о приёмке).

4. Место поставки: 628260, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, ул. 40 лет Победы, д. 11.

5. Поставка товара осуществляется полностью, частичная поставка товара не допускается.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (ОКПД2) | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1 | Ковровое покрытие на резиновой основе (13.93.13.110) | Цвет коврового покрытия темно-серый  Размер – ширина 2 м  Класс износостойкости —  31  Отсутствует необходимость в дополнительном креплении – основание способствует надежной фиксации коврового покрытия на полу  Материал ворса – 100% полипропилен  Группа распространения пламени РП 1 нераспространяющие по СНиП 21-01-97  Группа воспламенения В2 умеренновоспламеняемые материалы по СНиП 21-01-97  Способность дымообразования Д2 материалы с умеренно дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97 | Пог.м. | 35 |
| 2 | Ковровое покрытие на резиновой основе (13.93.13.110) | Цвет коврового покрытия темно-серый  Размер – ширина 1 м  Класс износостойкости —  31  Отсутствует необходимость в дополнительном креплении – основание способствует надежной фиксации коврового покрытия на полу  Материал ворса – 100% полипропилен  Группа распространения пламени РП 1 нераспространяющие по СНиП 21-01-97  Группа воспламенения В2 умеренновоспламеняемые материалы по СНиП 21-01-97  Способность дымообразования Д2 материалы с умеренно дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97 | Пог.м. | 35 |
| 3 | Ковер входной влаговпитывающий | Входной, влаговпитывающий, ворсовый.  Цвет серый  Размер – ширина 90 см, длина 150 см | Шт. | 1 |

Заведующий по административно-

хозяйственной работе Н.А. Попова