Приложение №1

к Муниципальному контракту

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на поставку коврового покрытия

1. Муниципальный заказчик: Администрация города Югорска.

2. Срок поставки товара: с даты подписания муниципального контракта по «20» августа 2024 г.

3. Срок и условия оплаты: единовременный платёж в течение 7 (семи) дней после подписания товарной накладной (акта сдачи-приёмки товара).

4. Место поставки: 628260, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, ул. 40 лет Победы, д. 11.

5. Условия поставки: поставка товара должна быть выполнена собственными силами и средствами Поставщика. Поставка товара осуществляется полностью, частичная поставка товара не допускается.

Спецификация на поставку коврового покрытия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели | Ед.  изм. | Кол-во |
|  |  | **Характеристики из КТРУ**: | Кв.м |  |
| 1. | Ковролин  13.93.19.120-  00000001 | Вид изделия по способу изготовления: Иглопробивной.  Класс износостойкости: 31.  Материал ворса: синтетический.  Ширина рулона: ≥ 2,00 и < 2,50 метр. | 60 |
| **Дополнительные характеристики:** |
| Толщина: ≥ 6 миллиметр.  Цвет: серый.  Высота ворса ≥ 3,5 миллиметр.  Группа пламени: распространения РП 1 нераспространяющие по СНиП 21-01-97.  Группа воспламенения: В2 умеренновоспламеняемые материалы по СНиП 21-01-97.  Способность дымообразования: Д2 материалы с умеренно дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97.  Обоснование: Дополнительные характеристики обусловлены отсутствием в КТРУ характеристик и требований к товару. Обеспечивают качество, продлевают срок службы. |
|  |  | **Характеристики из КТРУ**: |  |  |
| 2. | Ковролин  [13.93.19.120-00000001](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=91307&backUrl=) | Вид изделия по способу изготовления: Иглопробивной  Класс износостойкости:  31.  Материал ворса: синтетический.  Ширина < 1,5 метр. |  |
| **Дополнительные характеристики:** |  |  |
| Толщина: ≥ 6 миллиметр.  Цвет: серый.  Высота ворса ≥ 3,5 миллиметр.  Группа пламени: распространения РП 1 нераспространяющие по СНиП 21-01-97.  Группа воспламенения: В2 умеренновоспламеняемые материалы по СНиП 21-01-97.  Способность дымообразования: Д2 материалы с умеренно дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97.  Обоснование: Дополнительные характеристики обусловлены отстутсвием в КТРУ характеристик и требований к товару. Обеспечивают качество, продлевают срок службы. | кв.м | 30 |

Заведующий по административно-

хозяйственной работе Д.В. Питиримов