Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на выполнение работ по ремонту кровли над бассейном МБОУ «СОШ№6» по ул. Ермака, д.7 в городе Югорске**

**Место выполнения работ**: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ермака, д.7.

**Срок выполнения работ:**

Срок выполнения работ:

- начало: 23 августа 2022 года;

- окончание: 30 июня 2023 года

Срок исполнения контракта: с 23.08.2022 по 08.08.2023

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом и техническим заданием, и несет ответственность за отступления от них.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 48 (сорок восемь) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

**Требования к материалам, используемым при выполнении работ**:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

**Качественные характеристики объекта закупки:**

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

* Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
* Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;
* Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);
* Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

*Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами* ***«или эквивалент».***

Объемы и перечень выполняемых работ указаны в Локальном сметном расчете.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по ремонту кровли над бассейном МБОУ "СОШ №6" по ул. Ермака, д.7  в городе Югорске | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Кровля | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Демонтаж покрытия кровли из профилированного листа) | | | 100 м2 |  |  | 18,52 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 277,06 | 0,7 | 3 591,81 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 469,17 | 0,7 | 6 082,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 41,15 | 0,7 | 533,47 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 153,96 | 0 | 0,00 |  |  |
| П,Н | *08.1.02.25* | *Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям* | | | *т* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  |  |
| П,Н | *08.3.09.05* | *Стальной гнутый профиль (профилированный настил)* | | | *т* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 31,7 | 0,7 | 410,9588 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 2,93 | 0,7 | 37,98452 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 900,19 |  | 9 674,13 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 4 125,28 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | | | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 3 489,99 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | | | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 2 174,02 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 15 338,14 |  |  |
| 2 | ФЕРр58-1-1 Применительно | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (Демонтаж разряженной обрешетки из досок, толщиной 40мм - с сохранением материала) | | | 100 м2 |  |  | 18,52 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 120,37 |  | 2 229,25 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 39,74 |  | 735,98 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 6,21 |  | 115,01 |  |  |
| Н | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *1,4* |  | *25,928* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 15,16 |  | 280,7632 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,46 |  | 8,5192 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 160,11 |  | 2 965,23 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 2 344,26 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 2 133,28 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 1 078,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 6 176,87 |  |  |
| 3 | ФЕР12-01-015-03 Применительно | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (Демонтаж верхнего слоя пароизоляционной пленки) | | | 100 м2 |  |  | 18,52 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 60,66 | 0,8 | 898,74 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 30,24 | 0,8 | 265,80 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,69 | 0,8 | 39,86 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 851,50 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,94 | 0,8 | 102,82304 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,21 | 0,8 | 3,11136 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 930,10 |  | 1 164,54 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 938,60 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 929,21 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 454,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 2 548,50 |  |  |
| 4 | ФЕРр58-1-1 Применительно | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (Демонтаж сплошной обрешетки из досок, толщиной 25мм - с сохранением материала) | | | 100 м2 |  |  | 18,52 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 120,37 |  | 2 229,25 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 39,74 |  | 735,98 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 6,21 |  | 115,01 |  |  |
| Н | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *1,4* |  | *25,928* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 15,16 |  | 280,7632 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,46 |  | 8,5192 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 160,11 |  | 2 965,23 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 2 344,26 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 2 133,28 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 1 078,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 6 176,87 |  |  |
| 5 | ФЕРр58-17-2 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (С сохранением материала) | | | 100 м2 |  |  | 16,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 слоя по 100мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 99,67 | 2 | 3 348,91 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,89 | 2 | 63,50 |  |  |
| Н | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *1,04* | *2* | *34,944* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 13,08 | 2 | 439,488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 101,56 |  | 3 412,41 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3 348,91 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 3 047,51 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 1 540,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 8 000,42 |  |  |
| 6 | ФЕР12-01-015-03 Применительно | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (Демонтаж нижнего слоя пароизоляционной пленки) | | | 100 м2 |  |  | 18,52 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 60,66 | 0,8 | 898,74 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 30,24 | 0,8 | 265,80 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,69 | 0,8 | 39,86 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 851,50 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,94 | 0,8 | 102,82304 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,21 | 0,8 | 3,11136 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 930,10 |  | 1 164,54 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 938,60 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 929,21 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 454,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 2 548,50 |  |  |
| 7 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | | | 100 м2 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 56,55 | 1,15 | 455,23 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 9,22 | 1,25 | 80,68 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,22 | 1,25 | 1,93 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 152,04 |  | 1 064,28 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,31 | 1,15 | 42,7455 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 217,81 |  | 1 600,19 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 457,16 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | % | 95 | 0,9 | 85,5 |  |  | 390,87 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | % | 51 | 0,85 | 43,35 |  |  | 198,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 2 189,24 |  |  |
| 8 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | | | 100 м2 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 19,32 | 1,15 | 155,53 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 6,01 | 1,25 | 52,59 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,22 | 1,25 | 1,93 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 138,16 |  | 967,12 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,13 | 1,15 | 17,1465 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 163,49 |  | 1 175,24 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 157,46 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | % | 95 | 0,9 | 85,5 |  |  | 134,63 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | % | 51 | 0,85 | 43,35 |  |  | 68,26 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 1 378,13 |  |  |
| 9 | ФЕР26-02-018-01 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | | | 100 м2 |  |  | 21,34 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 23,63 | 1,15 | 579,90 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 9,16 | 1,25 | 244,34 |  |  |
| Н | *14.2.02.11* | *Составы огнезащитные* | | | *т* | *0,0288* |  | *0,614592* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,77 | 1,15 | 67,97857 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 32,79 |  | 824,24 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 579,90 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Теплоизоляционные работы | | | % | 98 | 0,9 | 88,2 |  |  | 511,47 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 271,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 1 606,81 |  |  |
| 10 | ФССЦ-14.2.02.11-0016 Применительно | Состав огнезащитный: (Состав огнебиозащитный) | | | кг |  |  | 614,592 | 9,44 |  | 5 801,75 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 5 801,75 |  |  |
| 11 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | | | 100 м2 |  |  | 18,52 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 60,66 | 1,15 | 1 291,94 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 30,24 | 1,25 | 415,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,69 | 1,25 | 62,27 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 851,50 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,94 | 1,15 | 147,80812 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,21 | 1,25 | 4,8615 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 78,60 |  | 1 707,25 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 354,21 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 1 340,67 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 656,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 3 704,03 |  |  |
| 12 | ФССЦ-12.1.02.11-0017 | ИЗОСПАН: C или эквивалент | | | 10 м2 |  |  | 203,72 | 42,00 |  | 8 556,24 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 8 556,24 |  |  |
| 13 | ФЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (Частично б/у материал) | | | 100 м2 |  |  | 16,8 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 383,25 | 1,15 | 7 404,39 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 126,92 | 1,25 | 1 506,12 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,68 | 1,25 | 224,28 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 870,84 |  | 0,00 |  |  |
| Н | *12.2.05.05* | *Плиты теплоизоляционные* | | | *м2* | *103* |  | *1730,4* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 40,3 | 1,15 | 778,596 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,83 | 1,25 | 17,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 454,97 |  | 8 910,51 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 7 628,67 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 7 552,38 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 3 696,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 20 158,98 |  |  |
| 14 | ФЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | | | 100 м2 |  |  | 16,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | общее количество слоев 3 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 296,71 | 2,3 | 11 464,87 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 121,22 | 2,5 | 3 012,24 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,68 | 2,5 | 448,56 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 681,39 | 2 | 0,00 |  |  |
| Н | *12.2.05.05* | *Плиты теплоизоляционные* | | | *м2* | *103* | *2* | *3460,8* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 31,2 | 2,3 | 1205,568 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,83 | 2,5 | 34,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 368,43 |  | 14 477,11 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 11 913,43 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 11 794,30 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 5 772,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 32 043,47 |  |  |
| 15 | ФССЦ-12.2.05.10-0038 Применительно | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м х К) (Минераловатный утеплитель 100 кг/м3) | | | м3 |  |  | 151,2 | 518,93 |  | 78 462,22 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 78 462,22 |  |  |
| 16 | ФЕР26-02-018-01 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | | | 100 м2 |  |  | 57,29 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 23,63 | 1,15 | 1 556,83 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 9,16 | 1,25 | 655,97 |  |  |
| Н | *14.2.02.11* | *Составы огнезащитные* | | | *т* | *0,0288* |  | *1,649952* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,77 | 1,15 | 182,497295 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 32,79 |  | 2 212,80 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 556,83 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Теплоизоляционные работы | | | % | 98 | 0,9 | 88,2 |  |  | 1 373,12 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 727,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 4 313,74 |  |  |
| 17 | ФССЦ-14.2.02.11-0016 Применительно | Состав огнезащитный: (Состав огнебиозащитный) | | | кг |  |  | 1649,952 | 9,44 |  | 15 575,55 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 15 575,55 |  |  |
| 18 | ФЕРр58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (б/у материал) | | | 100 м |  |  | 18,7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 340,09 |  | 6 359,68 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 24,09 |  | 450,48 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 4,06 |  | 75,92 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 263,52 |  | 4 927,82 |  |  |
| П,Н | *11.1.03.06* | *Доски обрезные* | | | *м3* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 39,87 |  | 745,569 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,35 |  | 6,545 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 627,70 |  | 11 737,98 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 6 435,60 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 5 856,40 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 2 960,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 20 554,76 |  |  |
| 19 | ФЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (б/у материал) | | | 100 м2 |  |  | 18,52 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 155,54 |  | 2 880,60 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 22,48 |  | 416,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 6,52 |  | 120,75 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 295,94 |  | 1 331,03 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 19,59 |  | 362,8068 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,51 |  | 9,4452 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 249,89 |  | 4 627,96 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3 001,35 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 2 731,23 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 1 380,62 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 8 739,81 |  |  |
| 20 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | | | 100 м2 |  |  | 18,52 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 60,66 | 1,15 | 1 291,94 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 30,24 | 1,25 | 415,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,69 | 1,25 | 62,27 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 851,50 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,94 | 1,15 | 147,80812 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,21 | 1,25 | 4,8615 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 78,60 |  | 1 707,25 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 354,21 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 1 340,67 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 656,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 3 704,03 |  |  |
| 21 | ФССЦ-12.1.02.11-0014 | Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая, пожарно-технические характеристики Г3, РП1, В2, плотность потока водяного пара 2000 г/(м2\*24ч), водоупорность не менее 300 мм.вод.ст (Изоспан А или эквивалент) | | | 10 м2 |  |  | 203,72 | 39,20 |  | 7 985,82 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 7 985,82 |  |  |
| 22 | ФЕР12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | | | 100 м2 |  |  | 18,52 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 283,18 | 1,15 | 6 031,17 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 28,03 | 1,25 | 648,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 4,04 | 1,25 | 93,53 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 57,28 |  | 1 060,83 |  |  |
| П,Н | *08.1.02.07* | *Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.* | | | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
| П,Н | *08.3.09.01* | *Стальной гнутый профиль (профилированный настил)* | | | *т* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 32,4 | 1,15 | 690,0552 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,32 | 1,25 | 7,408 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 368,49 |  | 7 740,89 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 6 124,70 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 6 063,45 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 2 967,42 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 16 771,76 |  |  |
| 23 | ФССЦ-01.7.15.14-0086 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х25 мм | | | 100 шт |  |  | 166,68 | 38,60 |  | 6 433,85 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 6 433,85 |  |  |
| 24 | ФССЦ-08.3.09.04-0045 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 (цвет синий) | | | м2 |  |  | 2037,2 | 79,64 |  | 162 242,61 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 162 242,61 |  |  |
| 25 | ФЕР12-01-010-01 Применительно | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Устройство ендов, примыканий и коньков из листовой стали) | | | 100 м2 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 829,12 | 1,15 | 3 432,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 21,88 | 1,25 | 98,46 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,51 | 1,25 | 15,80 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 6 516,18 |  | 475,85 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 97,2 | 1,15 | 402,408 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,27 | 1,25 | 1,215 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 983,18 |  | 4 006,87 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3 448,36 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 3 413,88 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 1 670,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 9 091,48 |  |  |
| 26 | ФССЦ-08.3.05.01-0029 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (цвет синий) | | | м2 |  |  | 396 | 50,65 |  | 20 057,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 20 057,40 |  |  |
| 27 | ФЕР20-02-012-01 Применительно | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм (Установка кровельных аэраторов) | | | шт |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 22,60 | 1,15 | 129,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,72 | 1,25 | 17,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,12 | 1,25 | 0,75 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 4,25 |  | 21,25 |  |  |
| П,Н | *18.4.01.02* | *Растяжки с талрепами* | | | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
| Н | *19.1.04.02* | *Дефлекторы* | | | *шт* | *1* |  | *5* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,65 | 1,15 | 15,2375 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 29,57 |  | 168,20 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 130,70 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 122 | 0,9 | 109,8 |  |  | 143,51 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 79,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 391,70 |  |  |
| 28 | ФССЦ-12.1.01.01-0002 Применительно | Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр 110 мм (Аэратор кровельный 110мм) | | | шт |  |  | 5 | 54,34 |  | 271,70 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 271,70 |  |  |
| 29 | ФЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | | | 100 м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 52,27 | 1,15 | 60,11 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 48,51 | 1,25 | 60,64 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 5,29 | 1,25 | 6,61 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 19,41 |  | 19,41 |  |  |
| Н | *07.2.07.13* | *Конструкции стальные перил* | | | *т* | *0,3* |  | *0,3* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,9 | 1,15 | 6,785 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,41 | 1,25 | 0,5125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 120,19 |  | 140,16 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 66,72 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 66,05 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 32,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 238,54 |  |  |
| 30 | ФССЦ-07.2.07.13-0071 | Конструкции стальные перил | | | т |  |  | 0,3 | 12 091,04 |  | 3 627,31 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 3 627,31 |  |  |
| 31 | ФЕР12-01-032-02 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | | | 100 м |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 49,82 | 1,15 | 114,59 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 6,09 | 1,25 | 15,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,28 | 1,25 | 3,20 |  |  |
| П,Н | *07.2.07.13* | *Конструкции стальные* | | | *т* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,3 | 1,15 | 12,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,11 | 1,25 | 0,275 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 55,91 |  | 129,82 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 117,79 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 116,61 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 57,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 303,50 |  |  |
| 32 | Прайс-лист | Снегозадержатель трубчатый 3 м | | | шт |  |  | 66,666667 | 1 269,48 |  | 6 565,71 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=1450/1,2\*1,02\*1,03 | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 6 565,71 |  |  |
| 33 | ФЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных | | | 100 м |  |  | 1,11 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 237,13 | 1,15 | 302,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 21,18 | 1,25 | 29,39 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,21 | 1,25 | 4,45 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 5 089,63 |  | 1 546,93 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 27,8 | 1,15 | 35,4867 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,25 | 1,25 | 0,346875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 651,94 |  | 1 879,02 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 307,15 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 304,08 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 148,81 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 2 331,91 |  |  |
| 34 | ФССЦ-12.1.01.05-0035 | Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм | | | шт |  |  | 37 | 220,46 |  | 8 157,02 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 8 157,02 |  |  |
| 35 | ФССЦ-12.1.01.05-0042 | Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм | | | шт |  |  | 16 | 39,76 |  | 636,16 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 636,16 |  |  |
| 36 | ФССЦ-12.1.01.05-0011 | Кронштейн желоба металлический карнизный металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 132 мм | | | шт |  |  | 75 | 32,53 |  | 2 439,75 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 2 439,75 |  |  |
| 37 | ФССЦ-12.1.01.05-0058 | Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм | | | шт |  |  | 36 | 46,98 |  | 1 691,28 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 1 691,28 |  |  |
| 38 | ФЕР12-01-035-02 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | | | шт |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1,73 | 1,15 | 23,87 |  |  |
| Н | *08.1.02.22* | *Изделия для водосточных труб* | | | *шт* | *1* |  | *12* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,18 | 1,15 | 2,484 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1,73 |  | 23,87 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 23,87 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 23,63 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 11,57 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 59,07 |  |  |
| 39 | ФССЦ-12.1.01.05-0005 | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм | | | шт |  |  | 12 | 88,55 |  | 1 062,60 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 1 062,60 |  |  |
| 40 | ФЕР12-01-035-03 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | | | м |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 71,42 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 7,80 |  | 421,20 |  |  |
| Н | *08.1.02.07* | *Труба водосточная* | | | *м* | *1* |  | *54* |  |  |  |  |  |
| Н | *08.1.02.22* | *Изделия для водосточных труб* | | | *шт* | *2* |  | *108* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 7,452 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 8,95 |  | 492,62 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 71,42 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 70,71 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 34,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 597,93 |  |  |
| 41 | ФССЦ-12.1.01.05-0066 | Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм | | | шт |  |  | 18 | 309,02 |  | 5 562,36 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 5 562,36 |  |  |
| 42 | ФССЦ-12.1.01.05-0026 | Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм | | | шт |  |  | 48 | 126,21 |  | 6 058,08 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 6 058,08 |  |  |
| 43 | ФЕР12-01-035-01 | Устройство металлической водосточной системы: колен | | | шт |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 47,61 |  |  |
| Н | *08.1.02.22* | *Изделия для водосточных труб* | | | *шт* | *1* |  | *36* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 4,968 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1,15 |  | 47,61 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 47,61 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 47,13 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 23,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 117,81 |  |  |
| 44 | ФССЦ-12.1.01.05-0050 | Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | | | шт |  |  | 36 | 92,17 |  | 3 318,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 3 318,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Кровля : | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 429 461,20 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 56 851,59 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 16 268,36 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 1 965,46 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 356 341,25 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 513 591,53 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 56 851,59 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 16 268,36 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 1 965,46 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 356 341,25 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 55 937,27 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 28 193,06 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 58 817,05 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 55 937,27 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 28 193,06 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Кровля | | | | | | | | | 513 591,53 |  |  |
| Раздел 2. Подшивка карнизов | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | ФЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | | | 100 м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 353,23 |  | 353,23 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 5,13 |  | 5,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,54 |  | 1,54 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 96,05 |  | 96,05 |  |  |
| Н | *08.3.05.05* | *Сталь листовая оцинкованная* | | | *т* | *0,184* |  | *0,184* |  |  |  |  |  |
| Н | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,224* |  | *0,224* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 41,41 |  | 41,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 454,41 |  | 454,41 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 354,77 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 322,84 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 163,19 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 940,44 |  |  |
| 46 | Прайс-лист | Перфорированные карнизные софиты 3х0,3м (цвет белый) | | | шт |  |  | 293,3333333 | 483,33 | 1,0506 | 11 555,55 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=580/1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 11 555,55 |  |  |
| 47 | ФЕР10-01-010-01 Применительно | Установка элементов каркаса: из брусьев (Устройство деревянного каркаса карниза под общивку софитами - б/у материал) | | | м3 |  |  | 3,66 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 188,55 | 1,15 | 793,61 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 23,66 | 1,25 | 108,24 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 4,18 | 1,25 | 19,12 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 2 191,54 |  | 671,28 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 22,5 | 1,15 | 94,7025 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,36 | 1,25 | 1,647 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 395,62 |  | 1 573,13 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 812,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 797,29 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 379,95 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 2 750,37 |  |  |
| 48 | ФЕР12-01-010-01 Применительно | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Устройство декоративных элементов подшивки карниза) | | | 100 м2 |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 829,12 | 1,15 | 429,07 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 21,88 | 1,25 | 12,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,51 | 1,25 | 1,97 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 6 516,18 |  | 59,48 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 97,2 | 1,15 | 50,301 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,151875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 983,18 |  | 500,86 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 431,04 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 426,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 208,84 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 1 136,43 |  |  |
| 49 | ФССЦ-08.3.05.01-0029 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (Цвет белый) | | | м2 |  |  | 49,5 | 50,65 |  | 2 507,18 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 2 507,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Подшивка карнизов : | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 16 591,13 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 1 575,91 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 125,68 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 22,63 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 14 889,54 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 18 889,97 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 1 575,91 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 125,68 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 22,63 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 14 889,54 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 1 546,86 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 751,98 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 1 598,54 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 1 546,86 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 751,98 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Подшивка карнизов | | | | | | | | | 18 889,97 |  |  |
| Раздел 3. Ремонт оконных блоков | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | ФЕРр56-2-2 Применительно | Снятие оконных переплетов: остекленных (Демонтаж стеклопакетов) | | | 100 м2 |  |  | 0,0242 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 369,80 |  | 8,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 29,07 |  | 0,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 12,56 |  | 0,30 |  |  |
| Н | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *3,42* |  | *0,082764* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 46,11 |  | 1,115862 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,93 |  | 0,022506 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 398,87 |  | 9,65 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 9,25 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 8,42 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 47 |  | 47 |  |  | 4,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 22,42 |  |  |
| 51 | ФЕРр56-8-2 Применительно | Установка неостекленных оконных переплетов: глухих (Монтаж стеклопакетов) | | | 100 шт |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 879,03 |  | 35,16 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 35,52 |  | 1,42 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 12,66 |  | 0,51 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 67,90 |  | 0,00 |  |  |
| П,Н | *11.2.07.10* | *Переплеты оконные* | | | *м2* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 84,93 |  | 3,3972 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,96 |  | 0,0384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 914,55 |  | 36,58 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 35,67 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 32,46 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 47 |  | 47 |  |  | 16,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 85,80 |  |  |
| 52 | Прайс-лист | Стеклопакет 550х1100 мм, толщиной 32 мм | | | шт |  |  | 4 | 4 268,06 |  | 1 324,44 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=4875/1,2\*1,02\*1,03 | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 1 324,44 |  |  |
| 53 | ФЕРр58-3-1 Применительно | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (Демонтаж оконных отливов и откосов из листовой стали) | | | 100 м |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 70,98 |  | 106,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,20 |  | 0,30 |  |  |
| Н | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,12* |  | *0,18* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 9,1 |  | 13,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 71,18 |  | 106,77 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 106,47 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 96,89 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 48,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 252,64 |  |  |
| 54 | ФЕРр53-21-1 Применительно | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд (Устройство пароизоляции монтажных швов оконных блоков) | | | 100 м |  |  | 1,48 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 112,04 |  | 165,82 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3,29 |  | 4,87 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,58 |  | 0,86 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 127,91 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,48 |  | 16,9904 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,074 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 115,33 |  | 170,69 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 166,68 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 | НР Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  | 155,01 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87 | СП Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  | 86,67 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 412,37 |  |  |
| 55 | ФССЦ-01.7.06.01-0006 | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм | | | м |  |  | 162,8 | 5,17 |  | 841,68 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 841,68 |  |  |
| 56 | ФЕРр53-21-6 Применительно | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной (Утепление монтажных швов оконных блоков) | | | 100 м |  |  | 1,48 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 286,55 |  | 424,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3 275,66 |  | 4 084,74 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 144,33 |  | 128,30 |  |  |
| П,Н | *14.5.04.07* | *Мастика тиоколовая* | | | *кг* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 29,36 |  | 43,4528 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 11,82 |  | 17,4936 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 3 046,51 |  | 4 508,83 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 552,39 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 | НР Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  | 513,72 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87 | СП Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  | 287,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 5 309,79 |  |  |
| 57 | ФССЦ-14.5.01.10-0024 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | | | шт |  |  | 15 | 59,19 |  | 887,85 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 887,85 |  |  |
| 58 | ФЕР12-01-010-01 Применительно | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Устройство оконных отливов и откосов) | | | 100 м2 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 829,12 | 1,15 | 572,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 21,88 | 1,25 | 16,41 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,51 | 1,25 | 2,63 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 6 516,18 |  | 79,31 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 97,2 | 1,15 | 67,068 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 983,18 |  | 667,81 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 574,72 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 568,97 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 278,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 1 515,23 |  |  |
| 59 | ФССЦ-08.3.05.01-0029 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (Цвет синий) | | | м2 |  |  | 66 | 50,65 |  | 3 342,90 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 3 342,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Ремонт оконных блоков : | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 11 897,20 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 1 312,58 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 4 108,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 132,60 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 6 476,18 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 13 995,12 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 1 312,58 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 4 108,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 132,60 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 6 476,18 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 1 375,47 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 722,45 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 1 445,18 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 1 375,47 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 722,45 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Ремонт оконных блоков | | | | | | | | | 13 995,12 |  |  |
| Раздел 4. Вывоз и утилизация мусора | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | | | 1 т груза |  |  | 7,94 | 42,98 |  | 341,26 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 341,26 |  |  |
| 61 | ФССЦпг-03-21-01-009 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км | | | 1 т груза |  |  | 7,94 | 10,47 |  | 83,13 |  |  |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 83,13 |  |  |
| 62 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | | | 1 м3 |  |  | 69,64 | 416,67 |  | 2 251,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции | | |  |  |  |  |  |  | 2 251,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Вывоз и утилизация мусора : | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 2 675,51 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 424,39 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 2 251,12 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 2 675,51 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 2 592,38 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 341,26 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 2 251,12 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 83,13 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Вывоз и утилизация мусора | | | | | | | | | 2 675,51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 460 625,04 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 59 740,08 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 20 926,87 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 2 120,69 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 379 958,09 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 549 152,13 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 549 069,00 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 59 740,08 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 20 843,74 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 2 120,69 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 379 958,09 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 58 859,60 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 29 667,49 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 83,13 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 61 860,77 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 58 859,60 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 29 667,49 |  |  |