Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на выполнение работ по ремонту помещений №302,321 в здании администрации города Югорска**

**Место выполнения работ**: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11 .

**Срок выполнения работ:**

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: по 15.11.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 15.12.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

**Качественные характеристики объекта закупки:**

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок и время производства работ с Муниципальным заказчиком.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

**Требования к материалам, используемым при выполнении работ**:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

|  |
| --- |
| **Выполнение работ по ремонту в кабинете №302 в здании Администрации по ул. 40 лет Победы, д.11 в городе Югорске** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Раздел 1. Ремонтные работы** |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 72 |   |   | (72 / 100)\*100  |
| 2 | Шпатлевка стен стартовая из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен  | м2 | 12 |   |   | (12 / 100)\*100  |
| 3 | Финишная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 23 |   |   | (23 / 100)\*100  |
| 4 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | м2 | 72 |   |   | (72 / 100)\*100  |
| 5 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью в 2 слоя | м2 | 72 |   |   | (72 / 100)\*100  |
| **Выполнение работ по ремонту в кабинете №321 в здании Администрации по ул. 40 лет Победы, д.11 в городе Югорске** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Раздел 1. Ремонтные работы** |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 72 |   |   | (72 / 100)\*100  |
| 2 | Шпатлевка стен стартовая из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен  | м2 | 12 |   |   | (12 / 100)\*100  |
| 3 | Финишная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 23 |   |   | (23 / 100)\*100  |
| 4 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | м2 | 72 |   |   | (72 / 100)\*100  |
| 5 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью, в 2 слоя | м2 | 72 |   |   | (72 / 100)\*100  |
| 6 | Монтаж доски-отбойника на стены | м | 24 |   |   | ((4\*6) / 100)\*100  |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

Заведующий по АХР Д.В. Питиримов

**Приложение к описанию объекта закупки**

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)**

**Выполнение работ по ремонту помещения №302 в здании Администрации города Югорска**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
|
| на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |
| 1 | ГЭСНр63-02-001-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |   |   |   |   |   |
|   |  | Объем=72 / 100 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,488 |  |  |  |  | 3 224,26 |
|   | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 10,4 |  | 7,488 |  |  | 430,59 |  | 3 224,26 |
| *Н* | *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *0,03* |  | *0,0216* |  |  |  |  |  |
|   |  | Итого прямые затраты |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 224,26 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 224,26 |
|   | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 2 934,08 |
|   | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 1 450,92 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 10 568,42 |   | 7 609,26 |
| 2 | ГЭСН15-02-019-03Применительно | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Шпатлевка стен стартовая) | 100 м2 | 0,12 | 1 | 0,12 |   |   |   |   |   |
|   |  | Объем=12 / 100 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,8988 |  |  |  |  | 1 832,83 |
|   | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 32,49 |  | 3,8988 |  |  | 470,10 |  | 1 832,83 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1116 |  |  |  |  | 52,80 |
|   | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0024 |  |  | 1 793,27 |  | 4,30 |
|   | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0024 |  |  | 608,36 |  | 1,46 |
|   | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,21 |  | 0,0252 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 1,67 |
|   | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3  | чел.-ч | 0,21 |  | 0,0252 |  |  | 470,10 |  | 11,85 |
|   | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 0,7 |  | 0,084 | 2,31 | 1,6 | 3,70 |  | 0,31 |
|   | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3  | чел.-ч | 0,7 |  | 0,084 |  |  | 470,10 |  | 39,49 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,19 |
|   | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,51 |  | 0,0612 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 3,19 |
| *П,Н* | *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе* | *т* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
| *П,Н* | *14.4.01.21* | *Грунтовка* | *т* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|   |  | Итого прямые затраты |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 895,10 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 885,63 |
|   | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 904,49 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 923,96 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 39 362,92 |   | 4 723,55 |
| 3 | ФСБЦ-04.3.02.09-1008Применительная | Смеси сухие шпатлевочные, армирующие, эластичные, для использования в системах скрепленной теплоизоляции (Сухая смесь шпатлевочная) | т | 0,06 | 1 | 0,06 | 28 310,05 | 1,56 | 44 163,68 |   | 2 649,82 |
|   |  | (Материалы для строительных работ) |
|   |  | Объем=5\*12/1000 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 649,82 |
| 4 | ГЭСН15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (финишная) | 100 м2 | 0,23 | 1 | 0,23 |   |   |   |   |   |
|   |  | Объем=23 / 100 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,507 |  |  |  |  | 1 312,24 |
|   | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 10,9 |  | 2,507 |  |  | 523,43 |  | 1 312,24 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,60 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0092 |  |  |  |  | 4,73 |
|   | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0023 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,15 |
|   | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0023 |  |  | 470,10 |  | 1,08 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0069 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,45 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0069 |  |  | 529,35 |  | 3,65 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,14 |
|   | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 |  | 1,012 | 531,44 | 1,6 | 850,30 |  | 860,50 |
|   | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,15 |  | 0,0345 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 2,90 |
|   | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,029 |  | 0,00667 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 236,74 |
|   |  | Итого прямые затраты |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 421,71 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 316,97 |
|   | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 330,14 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 645,32 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 19 118,13 |   | 4 397,17 |
| 5 | ГЭСН15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |   |   |   |   |   |
|   |  | Объем=72 / 100 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 21,816 |  |  |  |  | 10 643,37 |
|   | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 30,3 |  | 21,816 |  |  | 487,87 |  | 10 643,37 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,13 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0144 |  |  |  |  | 7,19 |
|   | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0072 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,48 |
|   | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0072 |  |  | 470,10 |  | 3,38 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0072 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,65 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0072 |  |  | 529,35 |  | 3,81 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 168,80 |
|   | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0,0071 |  | 0,005112 | 56 758,82 | 0,98 | 55 623,64 |  | 284,35 |
|   | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,01 |  | 0,0072 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,38 |
|   | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,1728 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 693,31 |
|   | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |  | 0,0072 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,61 |
|   | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | т | 0,002 |  | 0,00144 | 92 992,31 | 1,42 | 132 049,08 |  | 190,15 |
| *Н* | *01.6.02.01* | *Обои* | *100 м2* | *1,13* |  | *0,8136* |  |  |  |  |  |
| *Уд* | *14.5.11.01-0001* | *Шпатлевка клеевая* | *т* | *0,0067* |  | *0,004824* | *25 237,94* | *1,42* | *35 837,87* |  | *172,88* |
|   |  | Итого прямые затраты |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 824,49 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 650,56 |
|   | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 10 757,07 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 5 218,77 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 38 611,57 |   | 27 800,33 |
| 6 | ФСБЦ-01.6.02.01-0017 | Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску | м2 | 82,8 | 1 | 82,8 | 51,79 | 1,28 | 66,29 |   | 5 488,81 |
|   |  | (Материалы для строительных работ) |
|   |  | Объем=72\*1,15 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 488,81 |
| 7 | ГЭСН15-06-008-01 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |   |   |   |   |   |
|   |  | Объем=72 / 100 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,6512 |  |  |  |  | 2 462,11 |
|   | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6,46 |  | 4,6512 |  |  | 529,35 |  | 2 462,11 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0144 |  |  |  |  | 7,62 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0144 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 9,29 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0144 |  |  | 529,35 |  | 7,62 |
| *Н* | *14.3.02.01* | *Краски водно-дисперсионные акрилатные* | *т* | *0,0171* |  | *0,012312* |  |  |  |  |  |
|   |  | Итого прямые затраты |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 479,02 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 469,73 |
|   | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 2 494,43 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 210,17 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 8 588,36 |   | 6 183,62 |
| 8 | ГЭСН15-06-008-02 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |   |   |   |   |   |
|   |  | Объем=72 / 100 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,2608 |  |  |  |  | 1 196,75 |
|   | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3,14 |  | 2,2608 |  |  | 529,35 |  | 1 196,75 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0072 |  |  |  |  | 3,81 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0072 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,65 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0072 |  |  | 529,35 |  | 3,81 |
| *Н* | *14.3.02.01* | *Краски водно-дисперсионные акрилатные* | *т* | *0,0127* |  | *0,009144* |  |  |  |  |  |
|   |  | Итого прямые затраты |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 205,21 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,56 |
|   | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 212,57 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 588,27 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 4 175,07 |   | 3 006,05 |
| 9 | ФСБЦ-14.3.02.01-0361Применительно | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24 (Краска водно-дисперсионная, цвет по согласованию с Заказчиком) | т | 0,0288 | 1 | 0,0288 | 41 183,54 | 1,76 | 72 483,03 |   | 2 087,51 |
|   |  | (Материалы для строительных работ) |
|   |  | Объем=0,2\*72\*2/1000 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 087,51 |
|   |  | Итоги по смете: |   |
|   |  |  Всего прямые затраты (справочно) | 33 275,93 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 20 671,56 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 29,95 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 76,15 |
|   |  |  Материалы | 12 498,27 |
|   |  |  Строительные работы | 63 946,12 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 20 671,56 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 29,95 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 76,15 |
|   |  |  материалы | 12 498,27 |
|   |  |  накладные расходы | 20 632,78 |
|   |  |  сметная прибыль | 10 037,41 |
|   |  |  Всего ФОТ (справочно) |  |
|   |  |  Всего накладные расходы (справочно) |  |
|   |  |  Всего сметная прибыль (справочно) |  |
|   |  |  НДС 20% |  |
|   |  | ВСЕГО по смете |  |

**Выполнение работ по ремонту в кабинете №321 в здании Администрации по ул. 40 лет Победы, д.11 в городе Югорске**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
|
| на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |
| 1 | ГЭСНр63-02-001-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |   |   |   |   |   |
|   |  | Объем=72 / 100 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,488 |  |  |  |  | 3 224,26 |
|   | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 10,4 |  | 7,488 |  |  | 430,59 |  | 3 224,26 |
| *Н* | *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *0,03* |  | *0,0216* |  |  |  |  |  |
|   |  | Итого прямые затраты |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 224,26 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 224,26 |
|   | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 2 934,08 |
|   | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 1 450,92 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 10 568,42 |   | 7 609,26 |
| 2 | ГЭСН15-02-019-03Применительно | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Шпатлевка стен стартовая) | 100 м2 | 0,12 | 1 | 0,12 |   |   |   |   |   |
|   |  | Объем=12 / 100 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,8988 |  |  |  |  | 1 832,83 |
|   | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 32,49 |  | 3,8988 |  |  | 470,10 |  | 1 832,83 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1116 |  |  |  |  | 52,80 |
|   | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0024 |  |  | 1 793,27 |  | 4,30 |
|   | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0024 |  |  | 608,36 |  | 1,46 |
|   | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,21 |  | 0,0252 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 1,67 |
|   | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3  | чел.-ч | 0,21 |  | 0,0252 |  |  | 470,10 |  | 11,85 |
|   | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 0,7 |  | 0,084 | 2,31 | 1,6 | 3,70 |  | 0,31 |
|   | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3  | чел.-ч | 0,7 |  | 0,084 |  |  | 470,10 |  | 39,49 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,19 |
|   | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,51 |  | 0,0612 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 3,19 |
| *П,Н* | *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе* | *т* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
| *П,Н* | *14.4.01.21* | *Грунтовка* | *т* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|   |  | Итого прямые затраты |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 895,10 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 885,63 |
|   | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 904,49 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 923,96 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 39 362,92 |   | 4 723,55 |
| 3 | ФСБЦ-04.3.02.09-1008Применительная | Смеси сухие шпатлевочные, армирующие, эластичные, для использования в системах скрепленной теплоизоляции (Сухая смесь шпатлевочная) | т | 0,06 | 1 | 0,06 | 28 310,05 | 1,56 | 44 163,68 |   | 2 649,82 |
|   |  | (Материалы для строительных работ) |
|   |  | Объем=5\*12/1000 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 649,82 |
| 4 | ГЭСН15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (финишная) | 100 м2 | 0,23 | 1 | 0,23 |   |   |   |   |   |
|   |  | Объем=23 / 100 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,507 |  |  |  |  | 1 312,24 |
|   | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 10,9 |  | 2,507 |  |  | 523,43 |  | 1 312,24 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,60 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0092 |  |  |  |  | 4,73 |
|   | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0023 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,15 |
|   | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0023 |  |  | 470,10 |  | 1,08 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0069 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,45 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0069 |  |  | 529,35 |  | 3,65 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,14 |
|   | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 |  | 1,012 | 531,44 | 1,6 | 850,30 |  | 860,50 |
|   | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,15 |  | 0,0345 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 2,90 |
|   | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,029 |  | 0,00667 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 236,74 |
|   |  | Итого прямые затраты |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 421,71 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 316,97 |
|   | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 330,14 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 645,32 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 19 118,13 |   | 4 397,17 |
| 5 | ГЭСН15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |   |   |   |   |   |
|   |  | Объем=72 / 100 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 21,816 |  |  |  |  | 10 643,37 |
|   | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 30,3 |  | 21,816 |  |  | 487,87 |  | 10 643,37 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,13 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0144 |  |  |  |  | 7,19 |
|   | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0072 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,48 |
|   | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0072 |  |  | 470,10 |  | 3,38 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0072 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,65 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0072 |  |  | 529,35 |  | 3,81 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 168,80 |
|   | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0,0071 |  | 0,005112 | 56 758,82 | 0,98 | 55 623,64 |  | 284,35 |
|   | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,01 |  | 0,0072 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,38 |
|   | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,1728 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 693,31 |
|   | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |  | 0,0072 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,61 |
|   | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | т | 0,002 |  | 0,00144 | 92 992,31 | 1,42 | 132 049,08 |  | 190,15 |
| *Н* | *01.6.02.01* | *Обои* | *100 м2* | *1,13* |  | *0,8136* |  |  |  |  |  |
| *Уд* | *14.5.11.01-0001* | *Шпатлевка клеевая* | *т* | *0,0067* |  | *0,004824* | *25 237,94* | *1,42* | *35 837,87* |  | *172,88* |
|   |  | Итого прямые затраты |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 824,49 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 650,56 |
|   | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 10 757,07 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 5 218,77 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 38 611,57 |   | 27 800,33 |
| 6 | ФСБЦ-01.6.02.01-0017 | Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску | м2 | 82,8 | 1 | 82,8 | 51,79 | 1,28 | 66,29 |   | 5 488,81 |
|   |  | (Материалы для строительных работ) |
|   |  | Объем=72\*1,15 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 488,81 |
| 7 | ГЭСН15-06-008-01 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |   |   |   |   |   |
|   |  | Объем=72 / 100 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,6512 |  |  |  |  | 2 462,11 |
|   | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6,46 |  | 4,6512 |  |  | 529,35 |  | 2 462,11 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0144 |  |  |  |  | 7,62 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0144 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 9,29 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0144 |  |  | 529,35 |  | 7,62 |
| *Н* | *14.3.02.01* | *Краски водно-дисперсионные акрилатные* | *т* | *0,0171* |  | *0,012312* |  |  |  |  |  |
|   |  | Итого прямые затраты |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 479,02 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 469,73 |
|   | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 2 494,43 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 210,17 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 8 588,36 |   | 6 183,62 |
| 8 | ГЭСН15-06-008-02 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |   |   |   |   |   |
|   |  | Объем=72 / 100 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,2608 |  |  |  |  | 1 196,75 |
|   | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3,14 |  | 2,2608 |  |  | 529,35 |  | 1 196,75 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0072 |  |  |  |  | 3,81 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0072 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,65 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0072 |  |  | 529,35 |  | 3,81 |
| *Н* | *14.3.02.01* | *Краски водно-дисперсионные акрилатные* | *т* | *0,0127* |  | *0,009144* |  |  |  |  |  |
|   |  | Итого прямые затраты |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 205,21 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,56 |
|   | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 212,57 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 588,27 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 4 175,07 |   | 3 006,05 |
| 9 | ФСБЦ-14.3.02.01-0361Применительно | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24 (Краска водно-дисперсионная, цвет по согласованию с Заказчиком) | т | 0,0288 | 1 | 0,0288 | 41 183,54 | 1,76 | 72 483,03 |   | 2 087,51 |
|   |  | (Материалы для строительных работ) |
|   |  | Объем=0,2\*72\*2/1000 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 087,51 |
| 10 | ГЭСН15-07-015-12Примениьельно | Монтаж системы защиты стен и углов: доски-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона, шириной 150 мм (Монтаж доски-отбойника на стены) | 100 м | 0,24 | 1 | 0,24 |   |   |   |   |   |
|   |  | Объем=(4\*6) / 100 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,6336 |  |  |  |  | 1 794,27 |
|   | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 15,14 |  | 3,6336 |  |  | 493,80 |  | 1 794,27 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,64 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0264 |  |  |  |  | 13,83 |
|   | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0024 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,16 |
|   | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0024 |  |  | 470,10 |  | 1,13 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 |  | 0,024 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 15,48 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,024 |  |  | 529,35 |  | 12,70 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,38 |
|   | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,8 |  | 0,672 |  |  | 6,61 |  | 4,44 |
|   | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 6 |  | 1,44 | 52,34 | 1,22 | 63,85 |  | 91,94 |
| *П,Н* | *01.7.17.09* | *Сверла, буры* | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
| *Н* | *09.3.01.01* | *Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием* | *м* | *101* |  | *24,24* |  |  |  |  |  |
| *П,Н* | *11.3.03.09* | *Элемент внешний угловой из полиамида для поручня-отбойника высотой 150 мм с алюминиевым основанием с резиновой прокладкой* | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
| *П,Н* | *11.3.03.09* | *Элемент завершающий боковой из полиамида для поручня-отбойника высотой 150 мм с алюминиевым основанием с резиновой прокладкой* | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|   |  | Итого прямые затраты |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 920,12 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 808,10 |
|   | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 826,18 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 885,97 |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   | 19 301,13 |   | 4 632,27 |
| 11 | ФСБЦ-11.1.01.06-0067Применительно | Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 40 мм, ширина 150 мм (Доска термообработанная толщина 40мм, ширина 150мм) | м | 24 | 1 | 24 | 363,09 | 1,32 | 479,28 |   | 11 502,72 |
|   |  | (Материалы для строительных работ) |
|   |  | Всего по позиции |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 502,72 |
|   |  | Итоги по смете: |   |
|   |  |  Всего прямые затраты (справочно) | 46 698,77 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 22 465,83 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 45,59 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 89,98 |
|   |  |  Материалы | 24 097,37 |
|   |  |  Строительные работы | 80 081,11 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 22 465,83 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 45,59 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 89,98 |
|   |  |  материалы | 24 097,37 |
|   |  |  накладные расходы | 22 458,96 |
|   |  |  сметная прибыль | 10 923,38 |
|   |  |  Всего ФОТ (справочно) |  |
|   |  |  Всего накладные расходы (справочно) |  |
|   |  |  Всего сметная прибыль (справочно) |  |
|   |  |  НДС 20% |  |
|   |  | ВСЕГО по смете |  |