Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ликвидации снежных валов с территории

северной части города Югорска

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, территория северной части города. Конкретные места выполнения работ будут указаны Уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.04.2024

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 28.05.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, в том числе требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами.

Подрядчик обязан оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу. Компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб включая судебные издержки, связанные с гибелью, травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность от повреждений транспортными средствами, осуществляющими вывоз снега, зданий и объектов благоустройства, размещенных на территории выполнения работ (скамеек, урн, мусорных контейнеров, зеленых насаждений, бордюров и т.д.), а также восстановить поврежденное в процессе выполнения работ имущество или возместить ущерб собственнику имущества в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования от Заказчика. Ответственность по нахождению собственника поврежденного имущества возлагается на Подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение экологических требований и норм.

 Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований.

Вывозить снег в специально отведенные места для складирования снега.

 Выполнение работ включает в себя:

- уборку снега, погрузку и вывозку снега в объеме 30 000 м3 на специально отведенные места для складирования снега.

Работы выполняются Подрядчиком на основании заявок от Муниципального заказчика (Приложение №1 к описанию объекта закупки). Работы выполняются в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни.

Заказчик направляет Подрядчику заявки не позднее, чем за 2 (два) часа до момента начала выполнения работ.

При получении заявки Подрядчик направляет подтверждение принятия заявки с использованием телефонной связи, электронной почты (sms, WhatsApp) в адрес Заказчика не позднее 30 (тридцати) минут с момента получения заявки Подрядчиком.

Подрядчик обязан выполнить работы в течение одних суток с момента получения заявки от Заказчика.

Наполнение кузовов транспортных средств, осуществляющих вывоз снега, осуществляется на полный объём (куб. м.), допустимый техническими характеристиками транспортных средств, установленными заводом изготовителем, согласно актов замера кузова. Наполнение кузовов транспортных средств, осуществляется путем загрузки снега с наличием «конуса» над поверхностью открытого кузова, что исключает наличие полостей и пустот в кузове.

На этапах загрузки и приемки транспортных средств в местах временного складирования снега, Заказчик ведет контроль за наполнением кузовов транспортных средств, осуществляющих вывоз снега, на полный объём (куб. м.), допустимый техническими характеристиками транспортных средств, установленными заводом изготовителем, согласно актов замера кузова.

Подрядчик выполняет работы в присутствии представителя Заказчика с записью в Журнале выполнения работ (Приложение № 2 к описанию объекта закупки).

Фактический объем вывезенного снега подтверждается фото-видео фиксацией, осуществляемой Подрядчиком, во время погрузки снега. Не подтвержденные фактами объективного контроля объемы вывезенного снега оплате не подлежат.

Подрядчик выполняет работы по погрузке и вывозу снега, а также производит немедленную уборку мест, с которых осуществляется погрузка снега, а также немедленную уборку снега, просыпавшегося при погрузке.

Требования к транспортным средствам, осуществляющим погрузку и вывоз снега:

Транспортные средства, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть исправны. Ответственное лицо Подрядчика, подтверждает это штампом и подписью в путевом листе.

В случае возникновения неисправности (схода с линии) транспортных средств во время выполнения работ, Подрядчик обеспечивает непрерывный цикл выполнения работ, путем их замены другими транспортными средствами, соответствующими требованиям настоящего Технического задания.

Транспортные средства, осуществляющие погрузку снега должны быть оснащены ковшом объемом не менее 1,2 куб. м.

Транспортные средства, осуществляющие вывоз снега должны быть оснащены самоопрокидывающимися кузовами, с исправными задними закрывающимися бортами, исключающими загрязнение автомобильных дорог транспортируемым снегом. Объем кузова должен быть не менее 10 куб. м. и не более 20 куб. м.

 Перечень и объем выполняемых работ указываются Заказчиком.

**Локальный сметный расчет**

**на выполнение работ по ликвидации снежных валов с территории северной части города Югорска**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
|
| на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Вывоз снега** |
| **1** | **ГЭСН01-02-087-03применительно** | **Уборка снега с территории города** | **1000 м3** | **30** | **1** | **30** |  |  |  |  |  |
|   |  | Объем=30000 / 1000 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 292,16 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 63 |  |  |  |  | 40 945,59 |
|   | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 2,1 |  | 63 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 97 292,16 |
|   | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6  | чел.-ч | 2,1 |  | 63 |  |  | 649,93 |  | 40 945,59 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **6 395,88** |  | **191 876,47** |
| **4** | **44-1** | **Погрузка снега в автотранспортное средство // Погрузка в автотранспортное средство: заполнители искусственные легкие (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)** | **т** | **12000** | **1** | **12000** |  |  | **155,26** |  | **1 863 120,00** |
|   |  | Объем=30\*1000\*0,4 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 863 120,00** |
| **3** | **02-15-1-01-0008** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км** | **т** | **12000** | **1** | **12000** |  |  | **176,25** |  | **2 115 000,00** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 115 000,00** |
|   |  | **Итоги по смете:** |  |
|   |  |  Всего прямые затраты (справочно) | 4 116 357,75 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Эксплуатация машин | 97 292,16 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 40 945,59 |
|   |  |  Материалы | 1 863 120,00 |
|   |  |  Перевозка | 2 115 000,00 |
|   |  |  Строительные работы | 4 169 996,47 |
|   |  |  Строительные работы | 2 054 996,47 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 97 292,16 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 40 945,59 |
|   |  |  материалы | 1 863 120,00 |
|   |  |  накладные расходы | 36 851,03 |
|   |  |  сметная прибыль | 16 787,69 |
|   |  |  Перевозка | 2 115 000,00 |
|   |  |  Всего ФОТ (справочно) | 40 945,59 |
|   |  |  Всего накладные расходы (справочно) | 36 851,03 |
|   |  |  Всего сметная прибыль (справочно) | 16 787,69 |
|  |  | Коэффициент пересчета |  |
|   |  |  НДС 20% | 833 999,29 |
|   |  | **ВСЕГО по смете** |  |

Приложение № 1

к описанию объекта закупки

**Заявка №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

на выполнение работ по ликвидации снежных валов с территории северной части города Югорска

контракт № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Место выполнения работ | Кол-во вывозимого снега, куб.м |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (представитель Заказчика)

Приложение № 2

к описанию объекта закупки

**Журнал**

выполненных работ по ликвидации снежных валов с территории северной части города Югорска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата контракта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Датаприездамашиныдля вывозаснега | Марка и Гос. №машины | Объем кузова машины,куб.м. | Кол-ворейсов | Кол-вовывозимо-го снега,куб.м. | Ф.И.О. водителя | Подпись водителя | Ф.И.О. представи-теля Заказчика | Подписьпредстави-теля Заказчика |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ответственный за выполнение работ со стороны Подрядчика)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |