**II. Техническое задание**

**на поставку кресел**

**1.** Муниципальный заказчик: Администрация города Югорска.

**2.** Срок поставки товара: с момента заключения муниципального контракта по 14.11.2021 г.

**3.** Место поставки: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул.40 лет Победы, д.11.

**4.** Цена контракта включает в себя: расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, хранение на таможенном складе и складе Поставщика, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением контракта.

Все поставляемые товары должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными, не подверженными переработке или какой-либо модификации и не содержащими восстановленных элементов. Товар должен быть качественным, т.е. способным использоваться по своему целевому назначению, соответствовать требованиям:

- ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции";

- ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия (Переиздание)";

- ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия (с Изменением № 1)".

В комплект поставки должна быть включена необходимая эксплуатационная документация на русском языке.

**5.** Условия поставки: поставка товара должна быть выполнена собственными силами и средствами Поставщика. Поставка товара осуществляется полностью, частичная поставка товара не допускается.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Код КТРУ илиОКПД2 | Наименование и описание объекта закупки/ страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 31.01.12.160-00000005 | Кресло.Вид материала обивки сидения: Кожа искусственная. Вид материала обивки спинки: Кожа искусственная. Назначение: Для персонала. Наличие механизма регулировки по высоте: Нет. Наличие подголовника: Нет. Наличие подлокотников: Да. Наличие подставки для ног: Нет. Ортопедическое основание: Нет. Регулировка угла наклона: Нет. Тип каркаса: Деревянный.Дополнительные характеристики:Размеры: Ширина не менее 890 мм, но не более 895 мм;Глубина не менее 850 мм, но не более 855 мм;Высота не менее 700 мм, но не более 705 мм.Размеры посадочного места: Ширина не менее 510 мм, но не более 515 мм.Глубина не менее 560 мм, но не более 565 мм.Цвет: коричневый.Наполнитель: пенополиуретан и синтепон.Установлено на хромированных металлических опорах высотой не менее 100 мм, но не более 105 мм. | Штука | 2 |

Заведующий по АХР А. И. Брусникин