Приложение №1 
к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)
на поставку и монтаж настенной сплит-системы

Место поставки товара (оказываемых услуг):  628240, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 41.
Условия и сроки (периоды) поставки товара 
Срок по поставке нового кондиционера с последующим монтажом: с даты заключения муниципального контракта по 30 ноября 2026 года. 
С понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.                              
Правовое регулирование
Услуги по инсталляции, должны соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленные государственным контрактом и настоящим техническим заданием, являющимся неотъемлемой его частью, а также следующими актами законодательства Российской Федерации:

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия требования пожарной безопасности»

ГОСТ 34058-2021 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пуско-наладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ»

ГОСТ 34060-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ»

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание (утв. приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. N 204)

Требования к результатам работ (услуг) и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, (оказываемых услуг) потребностям заказчика
Исполнитель должен:

 Уточнить и согласовать с Заказчиком весь комплекс оказываемых услуг с выездом на объект.

Услуги должны выполняться строго по технологической последовательности.
Передать Заказчику список ответственных лиц, доступ которых будет осуществлен на объект.

Для выполнения услуг Исполнителю Заказчик не предоставляет помещения для хранения строительных материалов, размещения рабочих, оборудования. 
Все материалы доставляются на объект непосредственно перед проведением услуг. После выполнения услуг с объекта должны быть вывезены все не использованные материалы и строительный мусор.
По окончанию всех услуг, до подписания Акта сдачи-приемки товара по государственному контракту Исполнителем должна быть подготовлена и сдана Заказчику вся исполнительная документация  в 1-м экземпляре на бумажном носителе:

Акт установки;
Руководство пользователя (на Русском языке) на установленные кондиционеры;

Сертификаты соответствия на примененные материалы, смонтированное оборудование;

Спецификацию установленного оборудования, используемых материалов.

Перечень необходимых видов работ
Услуги по инсталляции:
Услуги по установке, подключению электропитания, наладке оборудования, выполняются материалами и техническими средствами Исполнителя и включаются в стоимость поставки, которая подразделяется в соответствии с типом и производительностью кондиционера.
Монтажные услуги выполняются в соответствии с пунктом 6 ГОСТ 34058-2021 "Инженерные сети зданий внутренние. Монтаж и пуско-наладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполненных работ."
Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Исполнителем за его счет.

Кондиционер устанавливается в помещении указанный в Приложение № 1 к техническому заданию.
Кондиционер на 1 этаже, кабинет № 103.

Длина фреоновых трубопроводов - не более 20 м.
Дренажные и фреоновые трубопроводы прокладываются в пространстве между плитой перекрытия и подвесным потолком для отвода конденсата внутреннего блока необходимо  использования дренажной помпы. Длина дренажной магистрали не более 20 м. 

Питание осуществляется от щитка в клиентской службе. Длина кабеля питания не более 40 м.
Для подключения питания, в щитке нужен 1 шт. автомат на 20А.
При монтаже наружных блоков оборудования использовать АГП или строительные леса. 
Пусконаладочные услуги:
Пусконаладочные услуги выполняются в соответствии с пунктом 7 ГОСТ 34058-2021 "Инженерные сети зданий внутренние. Монтаж и пуско-наладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполненных работ"
Требования персоналу:

 Организовать и обеспечить работу персонала согласно нормам и правилам техники безопасности при работе с инженерными системами и оборудованием.

Исполнитель несет ответственность за пожарную безопасность и соблюдение норм и правил техники безопасности.

Требования к применяемым материалам:

Качество применяемых материалов должно соответствовать, требованиям государственных стандартов и технических условий и подтверждено соответствующими документами, сертификатами качества.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполненных работ (оказанных услуг)
Гарантийный срок по выполненным услугам – не менее 12 (двенадцать) месяцев;

 На материалы, использованные при выполнении услуг - не менее 6 (шесть) месяцев.
 Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами документа о приемки товара по Контракту.

 Под гарантийным обязательством подразумевается замена некачественного Товара за счет средств и силами Исполнителя.

 Срок исполнения гарантийных обязательств Исполнителя не может превышать 14 календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о недостатках Товара. 
 При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара в течение гарантийного срока на Товар, Исполнитель возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

Срок гарантийного обязательства на каждую единицу Товара исчисляется заново со дня передачи замененной единицы товара  Заказчику.

Требования заказчика к техническим характеристикам применяемых материалов и оборудования
Согласно приложению № 2 к техническому заданию.
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, (все составные части Товара должны быть новыми) не восстановленным, изготовленным только из новых компонентов, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, свободным от прав третьих лиц, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Материалы, из которых изготавливаются Товары, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Товар должен быть серийным, заводского производства, иметь торговую марку, средства идентификации, используемые производителем для защиты от поделки.

Товар должен поставляться в заводской упаковке, в соответствии с принятыми для данного вида Товара требованиями, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке любым видом транспорта и хранении, тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара.

Упаковка Товара должна быть от завода-изготовителя, новой, не являться восстановленной или бывшей в употреблении, не иметь следов вскрытия, вмятин и порезов, повреждений и обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении.

Упаковка и маркировка Товара должна содержать (в случаях, если предусмотрено производителем Товара):

- наименование компании-производителя, наименование модели Товара, номер партии должны быть указаны на упаковке и корпусе Товара.
Приложение № 1
к техническому заданию
Место поставки товара (оказываемых услуг): 628240, РФ, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. ленина, д. 41.
	№
	Этаж
	№ кабинета
	Площадь помещения м2

	1
	1
	103
	40


Приложение № 2

к техническому заданию

	№ п/п
	КТРУ                  ОКПД2
	Наименование товара (Товарный знак в заявке участника при наличии*)  
	Единица измерения
	Общее количество товара
	Наименование страны происхождения товара*/ (Номер реестровой записи при наличии*)
	Описание (характеристики) объекта закупки

	
	
	
	
	
	
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики*
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	28.25.12.130-00000010 
	Кондиционер бытовой 
	шт.
	1
	 
	Характеристики в соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	
	1.1
	Вид кондиционера
	Сплит-система
	 
	Значение характеристики не может меняться 
	 

	
	
	
	
	
	
	1.2
	Тип внутреннего блока
	Настенный
	 
	Значение характеристики не может меняться 
	 

	
	
	
	
	
	
	1.3
	Мощность в режиме охлаждения
	≥ 1,5
	кВт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 
	 

	
	
	
	
	
	
	1.4
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	не ниже А 
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 
	 

	
	
	
	
	
	
	1.5
	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	не ниже А 
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 
	 

 

 

	
	
	
	
	
	
	1.6
	Инверторный тип кондиционера
	Да
	 
	Значение характеристики не может меняться 

	 

	
	
	
	
	
	
	       1.7
	Наличие пульта дистанционного управления
	Да
	
	Значение характеристики не может меняться
	

	
	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики 

	
	
	
	
	
	
	1.7
	Обслуживаемая площадь, Квадратный метр
	≥ 40
	 м²
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 
	 Обоснование установления дополнительных характеристик, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных обусловлено потребностью Заказчика и направлена на достижение заданных результатов обеспечения государственных нужд и качественного выполнения своих функций. Техническое задание содержит дополнительные характеристики, так как характеристики предусмотренные в КТРУ не могут в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

	
	* Заполняется участником закупки на момент подачи заявки.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Информация о технических регламентах и стандартах: 
	
	
	
	
	

	
	По КТРУ 28.25.12.130-00000010
	ГОСТ Р 55012-2012 
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	2. Требования к товару: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), а также свободным от прав на него третьих лиц и другого обременения. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации, соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида товара. 
	
	
	

	
	3. Требования к упаковке: товар должен поставляться только в заводской упаковке, обеспечивающая безопасность транспортировки и сохранность качества в течение гарантийного срока. Товар должен быть полностью комплектным. 
	
	
	

	
	4. Требование к гарантии качества
4.1. Срок гарантии качества поставляемого товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке товара по Контракту.
4.2. В период гарантийного срока Заказчик в случае обнаружения недостатков товара:
- письменно (в т. ч. посредством факсимильной связи, электронной почты) уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с данным товаром.
4.3. После получения такого уведомления Поставщик проводит замену товара, либо забирает товар в ремонт. Общий срок ремонта и возврата товара из ремонта не должен превышать 14 календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о недостатках товара получения Поставщиком.
4.4. Поставщик забирает в ремонт товар и возвращает его Заказчику своими силами и за свой счет.
4.5. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков товара, в том числе на время нахождения товара в ремонте.
4.6. В случае выхода из строя оборудования Заказчика по причине недостатков товара, поставленного Поставщиком, последний обязан восстановить работоспособность оборудования за свой счет (Заказчик предоставляет Поставщику соответствующий акт, выданный сервисным центром, который определяется по выбору Заказчика).
	
	
	

	
	Настоящим декларируем факт отсутствия в реестре Российской промышленной продукции товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Место поставки товара:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№    п/п
	Адрес
	Ответственный
	Кондиционер бытовой 

	
	
	
	шт. 

	1
	628240, РФ, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 41
	Сидорова Марина Михайловна 
Тел: + +7(346-75)7-70-00 (163)
	1

	 
	ИТОГО
	1 
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Начальник отдела КДНиЗП                                                                                           М.М. Сидорова 

