Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от 28 ноября 2012 № 3094

**Приложение 1**

**Система показателей,**

**характеризующих результаты реализации программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей результатов** | **Базовый показатель на начало реализации программы** | **Значение показателя по годам** | **Целевое значение показателя на момент окончания действия программы** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Показатели непосредственных результатов** |
| 1 | Производительность водоочистных сооружений, м3/сут. | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 15000 | 15000 |
| 2 | Производительность канализационных очистных сооружений, м3/сут. | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 14000 | 14000 |
| 3 | Мощность котельных МВт | 20,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 70,0 | 70,0 |
| 4 | Протяженность сетей электроснабжения, м | 853 410 | 854 992 | 856 762 | 858 204 | 860 304 | 866 701 | 866 701 |
| 5 | Протяженность сетей газоснабжения , м | 130 100 | 130 788 | 138 395 | 138 395 | 138 395 | 142 149 | 142 149 |
| 6 | Протяженность сетей водоснабжения, м | 250 200 | 251 503 | 263 529 | 265 543 | 265 543 | 274 123 | 274 123 |
| 7 | Протяженность сетей канализации, м | 197 100 | 199 706 | 208 486 | 218 228 | 218 228 | 233 673 | 233 673 |
| 8 | Протяженность сетей теплоснабжения, м | 107 100 | 107 638 | 108 558 | 108 558 | 108 558 | 108 558 | 108 558 |
| **Показатели конечных результатов** |
| 1 | Число аварий, отказов и повреждений c 0,53 до 0,48 на 1 километр сетей | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,48 |
| 2 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями электроснабжения, га | 1682 | 1717 | 1731 | 1736 | 1749 | 1788 | 1788 |
| 3 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями газоснабжения , га | 1682 | 1717 | 1777 | 1777 | 1777 | 1890 | 1890 |
| 4 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями водоснабжения, га | 1443 | 1482 | 1523 | 1528 | 1528 | 1563 | 1563 |
| 5 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями канализации, га | 1238 | 1278 | 1345 | 1420 | 1420 | 1456 | 1456 |
| 6 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями теплоснабжения, га | 1142 | 1177 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 |