Приложение№2
к извещению об осуществлении закупки

 Обоснование (начальной) максимальной цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта 
на оказание услуг по содержанию и обслуживанию светофорных объектов в городе Югорске
Способ размещения закупки: аукцион в электронной форме

	Категории
	Цены/поставщики
	Средняя цена
	Начальная (максимальная) цена контракта
	Коэффициент вариации

	
	1
	2
	3
	
	
	

	Наименование и  перечень работ
	Требования к качеству оказанных услуг  по содержанию светофорных объектов

Оказание услуг по очистке и мойке светофора (колонки светофорной), линз светофоров выполняются ручным способом, щеткой, кистью, ветошью. Запрещается очистка и мойка светофора, линз без использования воды.

Должна быть обеспечена видимость сигналов светофоров с расстояния не менее 100 м с любой полосы движения, на которую распространяется их действие. ГОСТ 5635-2018 «Рассеиватели стеклянные для осветительных и светосигнальных приборов наземного транспорта. Технические условия»;

Отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений.

Отражатель не должен иметь разрушений и коррозии, различимых с расстояния 50м.

Светофорные объекты должны поддерживаться чистоте и порядке.

Устранять неисправности и восстанавливать вышедший из строя источник света, следует осуществлять в течении 5 часов с момента обнаружения неполадки.

При невозможности восстановления восстановить работоспособность технических средств регулирования организации дорожного движения в течении указанного выше времени, срок восстановления работоспособности и устранения неисправности согласовывается с Заказчиком. 

Проверка соответствия циклов работы заданному режиму – отклонения не допускаются.

При выполнении услуг использовать материалы надлежащего качества, соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289 – 2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметок, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». В процессе эксплуатации техническое состояние светофоров должно отвечать требованиям  ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Услуги по содержанию и обслуживанию  светофоров

проверка целостности светофильтров сигналов светофоров и их рабочие поверхности

проверка соответствия цикла работы светофоров заданному режиму, корректировка часов

проверка цвета светофильтров сигналов светофоров

проверка крепления с возможностью регулировки в горизонтальной и вертикальной плоскостях

обеспечение работоспособности устройств звукового сопровождения на светофорных объектах

протяжка клемных соединений

проверка антикоррозийной защищенности всех деталей светофора

проверка отражательной способности светофора

проверка масштабности изображения символов, используемых на рабочей поверхности светофильтров сигналов светофоров

проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, затяжка крепежных деталей

проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, проверка исправности кожухов, затяжка крепежных деталей, чистка канатов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов

Очистка светофоров от несанкционированной рекламы, транспарантов плакатов мешающих обзору

Влажная уборка стёкол светофоров 

Восстановительные работы* (при обнаружении)

Замена отдельных деталей светофоров. Устранение незначительных повреждений светофорных объектов. Окрашивание стальных установленных опор.

Прочие сопутствующие работы

Обеспечение объектов электроснабжением (оплачивается по факту потребления при предъявлении подтверждающих  документов)
	
	

	Место оказания услуг
	Регулируемые перекрестки: ул. 40 лет Победы - ул. Железнодорожная, ул. Механизаторов - ул. Железнодорожная, ул. Спортивная - ул. Попова, ул. Газовиков - ул. Промышленная, ул. Садовая - ул. Студенческая, ул. Спортивная - ул. Калинина, ул. Таежная - ул. Мира, ул. Ленина  - ул. Лесозаготовителей, ул. Ленина - ул. Мира,  ул. Ленина - ул. Механизаторов, ул. Попова - ул. Мира, ул. Попова - ул. Механизаторов, ул. Магистральная - ул. Менделеева, ул. Магистральная-ул. Сахарова, ул. Магистральная-ул. Южная, ул. Южная - ул. Арантурская.

Регулируемые пешеходные переходы: ул.40 лет Победы возле МБОУ «Детская школа искусств города Югорска», ул. Мира возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», через ул. Менделеева (возле перекрёстка с ул. Вавилова), через ул. Менделеева (возле перекрёстка с ул. Студенческая), через ул. Менделеева (возле проезда к «Хлебному миру»).

Нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т7: ул. Ленина (МБОУ «Лицей имени Г. Ф. Атякшева»), ул. Ермака (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»), ул. Мира (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2), ул. Геологов (д/сад "Якорек"), ул. Лунная (д/сад "Радуга"), ул. Свердлова (д/сад "Брусничка"), ул. Таежная (д/сад "Белоснежка"), ул. Чкалова (д/сад «Гусельки»), ул. Магистральная, д. 32 (Пожарная часть).

Регулируемый железнодорожный пешеходный переход:  ул. Железнодорожная - ул. Бажова.

	
	

	Объем услуг
	Содержание и обслуживание светофоров  - перечень, характеристика и объемы оказываемых услуг:

- регулируемые перекрестки - 16 объектов;

- регулируемые пешеходные переходы – 5 объектов;

- нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 – 9 объектов;

- регулируемый железнодорожный пешеходный переход – 1 объект.
	х
	

	Цена за единицу, рублей
	1 501 800,00
	1 609 200,00
	1 394 400,00
	
	
	

	Итого
	1 501 800,00
	1 609 200,00
	1 394 400,00
	1 501 800,00
	1 501 800,00
	7,15%

	Срок выполнения работ
	начало выполнения  работ: 01.12.2026;

окончание  работ:                          до 30.11.2027
	начало выполнения  работ: 01.12.2026;

окончание  работ:                          до 30.11.2027
	начало выполнения  работ: 01.12.2026;

окончание  работ:                          до 30.11.2027
	
	
	

	Срок  действия  цен
	до конца 2026 года
	до конца 2026 года
	до конца 2026 года
	
	
	

	Используемый метод определения НМЦК
	метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ»

	Дата сбора данных для обоснования НМЦК
	Коммерческое предложение от поставщика №1

Вх.б/н от 16.10.2026
	Коммерческое предложение от поставщика №2

Вх.б/н от 16.10.2026
	Коммерческое предложение от поставщика №3

Вх.б/н от 16.10.2026
	
	
	

	Дата подготовки обоснования НМЦК
	19.10.2026


Коэффициент вариации равен 7,15%, совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной, если коэффициент вариации цены не превышает 33%.

Технические характеристики оказываемых услуг соответствуют характеристикам, указанным в описании объекта закупки (технического задания).

Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги принята в размере 1 501 800 рубля 00 копеек, не превышает лимит финансирования.
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