**Муниципальное образование городской округ – город Югорск**

**Администрация города Югорска**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме**

«17» ноября 2011г. № 0187300005811000600-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Члены комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

6. Тельнова Н.А. – начальник контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

7. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

8. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 8 членов комиссии, что составляет 80 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Кузнецова Анастасия Викторовна, директор «Центральный городской парк культуры и отдыха».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005811000600 на право заключения муниципального контракта на поставку новогодней иллюминации.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – <http://zakupki.gov.ru/>, код аукциона 0187300005811000600, дата публикации 01.11.2011.

2. Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Центральный городской парк культуры и отдыха «Аттракцион». Почтовый адрес: ул. Спортивная, дом 2, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 17 ноября 2011 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 2. Отозвана заявка с порядковым номером 1690316.

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 1690316, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку №1690316 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа – соответствующую требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

|  |  |
| --- | --- |
| **Порядковый номер заявки** | **Наименование участника аукциона** |
| 1690316 |

|  |  |
| --- | --- |
| Организация  | Общество с ограниченной ответственностью "Айра" |
| Почтовый адрес  | 196607, Санкт-Петербург г, Пушкин г, ул.Ленинградская, д.67 |
| Местонахождение участника размещения заказа  | 190000, Санкт-Петербург г, ул.площадь Победы, д.1(2А) - 0473 |
| Номер контактного телефона  | 8-812-465-80-85 |
| ИННКПП  | 7810531080781001001 |

 |

9.Настоящий протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки [http://www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/)

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их в допуске к участию в аукционе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.К.Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.В.Градович  |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А.Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Заместитель председателя комиссии: В.К.Бандурин

**Члены комиссии:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Градович

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А.Морозова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И.Долгодворова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж.В.Резинкина

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Тельнова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Т.Абдуллаев

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Б.Захарова

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Кузнецова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «17» ноября 2011 г. № 0187300005811000600-1

**Таблица рассмотрения заявок**

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку новогодней иллюминации.

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | ООО «АйрА», г. Санкт - Петербург |
| 1. Не проведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится(по заявке участника) |
| 2. Не приостановление деятельности участника | не приостановлена | не приостановлена(по заявке участника) |
| 3. Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25% балансовой стоимости | не превышает 25% балансовой стоимости |
| 4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. | отсутствует | отсутствует |
| 5. Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе |  в полном объеме |
| 6. Срок поставки товара | Разовая поставка со дня заключения муниципального контракта в течение 20 дней. | согласен(по заявке участника) |
|  7. Условия оплаты | Безналичным перечислением 30% от цены муниципального контракта в течение 10 банковских дней с момента подписания контракта, окончательный расчет производится в течение 20 дней с момента подписания акта приемки - передачи, согласно выставленному поставщиком счету. | согласен(по заявке участника) |
| 8.Краткие характеристика товара. | **Световая конструкция «Месяц» - количество 6 шт.** **1. Характеристики конструкции:** Габариты: длина - не менее 1065 мм ,высота не менее 1600 мм, толщина не менее 50мм, Вес не более 11 кг, Мощность не более 25Вт **2. Элементы конструкции:** **- *Сварной стальной металлокаркас***с антикоррозийной обработкой, выполненный из профтруб различного сечения и металлического уголка. Стальные конструкции изготавливаются в соответствии с ГОСТ 23118-99 из стали марок: СТАЛЬ 3 С-245; ГОСТ 27772-88. **-** ***Декоративный формованный алюминиевый лист*** (марка АМг 2мм),кромка обработана на лазере; поверхность конструкции окрашена в белый цвет порошковым методом с последующей наклейкой витражной ламинированной пленки с печатным изображением (качество печати 720dpi), печать выполняется специальными устойчивыми к температурным перепадам УФ чернилами. **- *Светодиодная лента или гибкий неон***.Параметры: 1.Цилиндр не менее 5,8 мм, угол свечения не менее 120 градусов.2.Рабочее напряжение 220 В.3.Длина волны – не менее 630 нм.4.Освещенность – не менее 5300 lux.5.Акриловый светорассеиватель.6.Диаметр ленты не менее 13-14мм.7.Расстояние между светодиодами не более 27мм.8.Степень защиты от внешних воздействий - ip549.Класс защиты от поражения электрическим током – II **-** Крепеж универсальный:1.саморезы по металлу – не менее 6шт.2. стальная перфолента3. болтМ8 – не менее 4 шт.4. гайкаМ8 – не менее 4 шт.**3. Степень защиты -** влагозащищенная конструкция. **Конструкция «Светодиодная панель для сцены»** **1. Описание конструкции:**«светодиодная панель для сцены» - представляет собой сборную световую конструкцию. На металлокаркас прикрепляется пластик, в нутрии каркаса закрепляются прожекторы. **2. Характеристики конструкции:** Габариты: - длина - не менее 17000 мм - высота не менее 7000 мм - толщина не менее 50мм - ширина не менее 1000 мм - Вес не более 15 кг.- Мощность не более 1 кВт.**3. Элементы конструкции:*- Прожекторная подсветка***рассеянного свечения. количество прожекторов – не менее 10 шт.Мощность каждого прожектора – не более 40 Вт. Расположены на расстоянии не более 70 см друг от друга. Параметры:1. Рабочее напряжение 220 В.2.Степень защиты от внешних воздействий - ip54.3.Класс защиты от поражения электрическим током – II.***-******Декоративный обвес*** – акриловый цветной пластик,обработка на лазере. Количество пластинок: не менее 180 шт.Размер пластинки не менее 1000 мм\*300мм\*3 мм. Цвет пластинок и количество: зеленый - не менее 22 шт., красный - не менее 36 шт., желтый - не менее 36 шт., бордовый - не менее 15 шт., сиреневый – не менее 9 шт., оранжевый - не менее 62 шт.***- Крепеж универсальный:*** 1.Саморезы по металлу/дереву.2.Шайба с резинкой. **4. Степень защиты -** влагозащищенная конструкция. **Конструкция «Световая ель» 1. Описание конструкции:**«световая ель» - представляет собой сборную световую конструкцию. Металлокаркас (не менее 14 м) собирается поярусно, ярусы соответственно собираются из секторов, к каркасу прикрепляется пластик, в нутрии каркаса закрепляются прожекторы. **2. Характеристики конструкции:**- Габариты не менее 5400х5400х14000мм.- Вес не менее 1450 кг.- Мощность не более 1,1 кВт.**3. Элементы конструкции:- *Сборно-сварной стальной металлокаркас***с антикоррозийной обработкой, выполненный из профтруб различного сечения, катанки, листового металла. Стальные конструкции изготавливаются в соответствии с ГОСТ 23118-99 из стали марок: СТАЛЬ 3 С-245; ГОСТ 27772-88 по лицензированному проекту марки КМД (расчетная нагрузка СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»).***- Прожекторная подсветка***рассеянного свечения.Параметры: Количество прожекторов – не менее 60 шт.Мощность каждого прожектора – не более 40 Вт. Расположены на расстоянии не более 70 см друг от друга. 1.Рабочее напряжение 220 В. 2.Степень защиты от внешних воздействий - ip54. 3. Класс защиты от поражения электрическим током – II.***- Крепеж универсальный:***1.Регулируемые опорные пятки. 2.Хомуты: тип7, тип8, тип9, тип10.3.БолтМ14. 4.ГайкаМ14. 5.Пружинная шайба.***-******Декоративный обвес*** – акриловый цветной пластик,кромка обработана на лазере. Количество пластинок: не менее 300 шт.Размер пластинки не менее 1000 мм\*300мм\*3 мм Цвет пластинок и количество: зеленый - не менее 36 шт., красный - не менее 60 шт., желтый - не менее 60 шт., бордовый - не менее 24 шт., сиреневый – не менее 15 шт., оранжевый - не менее 105 шт.**4. Степень защиты -** влагозащищенная конструкция. | **Световая конструкция «Месяц» - количество 6 шт.** **1. Характеристики конструкции:** Габариты: длина - не менее 1065 мм ,высота не менее 1600 мм, толщина не менее 50мм, Вес не более 11 кг, Мощность не более 25Вт **2. Элементы конструкции:** **- *Сварной стальной металлокаркас***с антикоррозийной обработкой, выполненный из профтруб различного сечения и металлического уголка. Стальные конструкции изготавливаются в соответствии с ГОСТ 23118-99 из стали марок: СТАЛЬ 3 С-245; ГОСТ 27772-88. **-** ***Декоративный формованный алюминиевый лист*** (марка АМг 2мм),кромка обработана на лазере; поверхность конструкции окрашена в белый цвет порошковым методом с последующей наклейкой витражной ламинированной пленки с печатным изображением (качество печати 720dpi), печать выполняется специальными устойчивыми к температурным перепадам УФ чернилами. **- *Светодиодная лента или гибкий неон***.Параметры: 1.Цилиндр не менее 5,8 мм, угол свечения не менее 120 градусов.2.Рабочее напряжение 220 В.3.Длина волны – не менее 630 нм.4.Освещенность – не менее 5300 lux.5.Акриловый светорассеиватель.6.Диаметр ленты не менее 13-14мм.7.Расстояние между светодиодами не более 27мм.8.Степень защиты от внешних воздействий - ip549.Класс защиты от поражения электрическим током – II **-** Крепеж универсальный:1.саморезы по металлу – не менее 6шт.2. стальная перфолента3. болтМ8 – не менее 4 шт.4. гайкаМ8 – не менее 4 шт.**3. Степень защиты -** влагозащищенная конструкция. **Конструкция «Светодиодная панель для сцены»**  **1. Описание конструкции:**«светодиодная панель для сцены» - представляет собой сборную световую конструкцию. На металлокаркас прикрепляется пластик, в нутрии каркаса закрепляются прожекторы. **2. Характеристики конструкции:** Габариты: - длина - не менее 17000 мм - высота не менее 7000 мм - толщина не менее 50мм - ширина не менее 1000 мм - Вес не более 15 кг.- Мощность не более 1 кВт.**3. Элементы конструкции:*- Прожекторная подсветка***рассеянного свечения. количество прожекторов – не менее 10 шт.Мощность каждого прожектора – не более 40 Вт. Расположены на расстоянии не более 70 см друг от друга. Параметры:1. Рабочее напряжение 220 В.2.Степень защиты от внешних воздействий - ip54.3.Класс защиты от поражения электрическим током – II.***-******Декоративный обвес*** – акриловый цветной пластик,обработка на лазере. Количество пластинок: не менее 180 шт.Размер пластинки не менее 1000 мм\*300мм\*3 мм. Цвет пластинок и количество: зеленый - не менее 22 шт., красный - не менее 36 шт., желтый - не менее 36 шт., бордовый - не менее 15 шт., сиреневый – не менее 9 шт., оранжевый - не менее 62 шт.***- Крепеж универсальный:*** 1.Саморезы по металлу/дереву.2.Шайба с резинкой. **4. Степень защиты -** влагозащищенная конструкция. **Конструкция «Световая ель» 1. Описание конструкции:**«световая ель» - представляет собой сборную световую конструкцию. Металлокаркас (не менее 14 м) собирается поярусно, ярусы соответственно собираются из секторов, к каркасу прикрепляется пластик, в нутрии каркаса закрепляются прожекторы. **2. Характеристики конструкции:**- Габариты не менее 5400х5400х14000мм.- Вес не менее 1450 кг.- Мощность не более 1,1 кВт.**3. Элементы конструкции:- *Сборно-сварной стальной металлокаркас***с антикоррозийной обработкой, выполненный из профтруб различного сечения, катанки, листового металла. Стальные конструкции изготавливаются в соответствии с ГОСТ 23118-99 из стали марок: СТАЛЬ 3 С-245; ГОСТ 27772-88 по лицензированному проекту марки КМД (расчетная нагрузка СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»).***- Прожекторная подсветка***рассеянного свечения.Параметры: Количество прожекторов – не менее 60 шт.Мощность каждого прожектора – не более 40 Вт. Расположены на расстоянии не более 70 см друг от друга. 1.Рабочее напряжение 220 В. 2.Степень защиты от внешних воздействий - ip54. 3. Класс защиты от поражения электрическим током – II.***- Крепеж универсальный:***1.Регулируемые опорные пятки. 2.Хомуты: тип7, тип8, тип9, тип10.3.БолтМ14. 4.ГайкаМ14. 5.Пружинная шайба.***-******Декоративный обвес*** – акриловый цветной пластик,кромка обработана на лазере. Количество пластинок: не менее 300 шт.Размер пластинки не менее 1000 мм\*300мм\*3 мм Цвет пластинок и количество: зеленый - не менее 36 шт., красный - не менее 60 шт., желтый - не менее 60 шт., бордовый - не менее 24 шт., сиреневый – не менее 15 шт., оранжевый - не менее 105 шт.**4. Степень защиты -** влагозащищенная конструкция. |