Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на выполнение работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием в городе Югорске**

**Место выполнения работ**: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

**Срок выполнения работ:**

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30 сентября 2022 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ.

**Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:**

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ Муниципальным заказчиком.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

**Локальный сметный расчет**

**на выполнение работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием в городе Югорске.**

сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_385,52 тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_321,27 тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3 217,36 чел. час

нормативные затраты труда машинистов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_238,08 чел. час

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Ремонтные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРр68-12-8** | **Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм** | | | **1000 м2** |  |  | **2,46** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2460 / 1000 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 76,99 |  | 189,40 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 5 131,55 |  | 12 623,61 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 340,80 |  | 838,37 |  |  |
|  | *01.7.13.01* | *Лом асфальтобетона* | | | *т* | *138,6* |  | *340,956* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 9,87 |  | 24,2802 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 25,38 |  | 62,4348 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 5 208,54 |  | 12 813,01 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 027,77 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 1 058,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | % | 54 |  | 54 |  |  | 555,00 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **14 426,61** |  |  |
| **2** | **ФЕРр68-15-3** | **Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2** | | | **100 м2** |  |  | **24,6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2460 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 078,64 |  | 26 534,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1 089,72 |  | 26 807,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 76,51 |  | 1 882,15 |  |  |
|  | *01.2.01.01* | *Битум* | | | *т* | *0,08* |  | *1,968* |  |  |  |  |  |
|  | *04.2.01.01* | *Смесь асфальтобетонная* | | | *т* | *16,6* |  | *408,36* |  |  |  |  |  |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *12,5* |  | *307,5* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 129,8 |  | 3193,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,14 |  | 175,644 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 168,36 |  | 53 341,65 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 28 416,69 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 29 269,19 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | % | 54 |  | 54 |  |  | 15 345,01 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **97 955,85** |  |  |
| **3** | **ФССЦ-01.2.01.01-0019** | **Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130** | | | **т** |  |  | **1,92008** | **1 690,00** |  | **3 244,94** |  |  |
|  |  | (Благоустройство (ремонтно-строительные)) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ФССЦ-04.2.01.01-0047** | **Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II** | | | **т** |  |  | **408,36** | **503,58** |  | **205 641,93** |  |  |
|  |  | (Благоустройство (ремонтно-строительные)) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 275 041,53 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 26 723,94 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 39 430,72 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 2 720,52 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 208 886,87 |  |  |
|  | 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.12.2021 г. №58231-ИФ/09 прил.3 | Строительные работы | | | | | | | | | 321 269,33 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 26 723,94 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 39 430,72 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 2 720,52 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 208 886,87 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 30 327,79 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 15 900,01 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 29 444,46 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 30 327,79 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 15 900,01 |  |  |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | | 64 253,87 |  |  |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **385 523,20** |  |  |