**II. Техническое задание на поставку очистителей воздуха**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКПД 2** | **Наименование Товара** | **Характеристики товара (форма выпуска и дозировка)** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Значения показателей, которые**  **могут изменяться (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки)** | **Значения показателей, которые не могут изменяться**  **(неизменяемое)\*\*\*** |
| 1 | **28.25.14.112** | **Очиститель воздуха** | Макс. обслуживаемая площадь: не менее 15 м².  Потребляемая мощность: не менее 5 Вт.  Максимальный воздухообмен: не менее 420 м³/ч.  Установка напольная.  Максимальный уровень шума – не более 42 дБ.  Источник питания – сеть. | УФ лампа – наличие ;  Фотокаталитический фильтр –наличие;  Фильтр предварительной очистки, электростатический – наличие;  Ионизация – наличие;  Управление электронное;  Регулировка скорости вентилятора – наличие;  Индикатор включения/работы – наличие; | Шт. | 2 |
| 2 | **28.25.14.112** | **Очиститель воздуха** | Макс. обслуживаемая площадь не менее 46 м².  Установка настольная, напольная.  Потребляемая мощность не менее 9.5 Вт.  Макс. уровень шума – не более 7 дБа. | Тип управления – механическое;  Ионизация – наличие;  Озонирование – наличие;  Фильтр предварительной очистки, электростатический – наличие;  Регулировка скорости вентилятора – наличие;  Индикатор включения/работы – наличие; | Шт. | 2 |
| 3 | **28.25.14.112** | **Очиститель воздуха** | Обслуживаемая площадь 30 м².  Потребляемая мощность не менее 6 Вт.  Установка напольная, настольная.  Управление со смартфона Wi-Fi.  Максимальный уровень шума не более 41 дБ. | Управление электронное;  Двухслойный абсорбционный фильтр – наличие;  Концентрированная многофункциональная очищающая жидкость – наличие;  Ионизация – наличие;  Ароматизация – наличие;  Регулировка скорости вентилятора – наличие;  Таймер – наличие;  Дисплей – наличие;  Индикатор включения/работы – наличие; | Шт. | 2 |

Подавая заявку, участник закупки соглашается с условием о необходимости предоставить на стадии исполнения контракта выписку из реестра российской промышленной продукции, формируемую посредством государственной информационной системы промышленности, или копию сертификата, указанного в подпункте «б» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617.

Специалист – эксперт по охране труда Т.В. Илюшина