**Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка жилых помещений**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Значения показателей** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Местоположение дома (адрес)** | город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия |
| **2.** | **Иное описание (местоположение)** | в многоквартирном жилом доме в городе Югорске |
| **3.** | **Тип конструкции жилого дома** | Капитальное (кирпичное, блочное (все виды), каменное, монолитное и др.) |
| **4** | **Условие приобретения жилых помещений** | У застройщиков, инвесторов в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет |
| **5** | **Требование к энергоэффективности дома** | Класс энергетической эффективности дома не ниже "С" согласно Правиламопределения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06 июня 2016 г. N 399/пр. |
| **6.** | **Требования к уровню благоустроенности жилых помещений** | Жилые помещения **должны быть** благоустроенные, пригодные для постоянного проживания, не требующие текущего ремонта и оборудованы:  - входной и межкомнатными дверями без механических повреждений с исправными замками и с полным комплектом ключей на каждый замок;  - оконными блоками, пластиковыми стеклопакетами без механических повреждений с исправными замками;  - электрической разводкой, электророзетками, выключателями и с опломбированным электросчётчиком в исправном состоянии и паспортом с незаконченным сроком эксплуатации;  - центральным отоплением **или** общедомовым;  - центральным водопроводом, горячим водоснабжением;  - центральным водоотведением (канализацией);  - опломбированными приборами учета горячей и холодной воды в рабочем, исправном состоянии с незаконченным сроком эксплуатации и наличием паспортов на каждый узел учета;  - электрической **или** газовой плитой, имеющих **не менее** 4-х конфорок и встроенный духовой шкаф или встроенную панель и встроенный духовой шкаф в рабочем, исправном состоянии без механических повреждений с паспортом на плиту;  - сантехникой: унитазом, ванной или душевой кабиной, раковиной, мойкой со смесителями, в исправном, рабочем состоянии, без механических повреждений;  - трубами системы отопления, водоснабжения, канализации и радиаторами в исправном, рабочем состоянии, без механических повреждений;  - чистовой отделкой стен и потолков без механических повреждений,  - настилом полов (плитка, ламинат, линолеум) без механических повреждений. |
| **7.** | **Требования к условиям проживания в жилом помещении** | Соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.2.2645-10. |
| **8.** | **Гарантийный срок** | На скрытые строительные недостатки, выявленные в процессе эксплуатации жилых помещений, в течение 2 лет с момента ввода дома в эксплуатацию. На технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемых муниципальному заказчику жилых помещений, в том числе: счётчики учёта электрической, тепловой энергии, воды, газа – гарантийный срок устанавливается согласно гарантийного срока завода-изготовителя. |
| **9.** | **Стоимость 1 кв.м.** | Не более 56 297,00 рублей. |
| **10.** | **Количество жилых помещений** | Не менее 5-ти |
| **11.** | **Общая площадь жилых помещений** | Не менее 318 кв. метров (за исключением балконов, лоджий) |

Приемка жилых помещений осуществляется приемочной комиссией в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Первый заместитель главы города -**

**директор Департамента С.Д. Голин**

**Работник контрактной службы М.Л. Прошкина**