**Муниципальное образование городской округ – город Югорск**

**Администрация города Югорска**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме**

«09» июля 2019 г. № 0187300005819000227-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. С. Д. Голин – председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены комиссии:

1. В.А. Климин – председатель Думы города Югорска;
2. Н.А. Морозова – советник руководителя;
3. Т.И. Долгодворова - заместитель главы города Югорска;
4. А.Т. Абдуллаев - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;
5. Н.Б. Захарова – начальник отдела муниципальных закупок департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Всего присутствовали 6 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, заместитель начальника производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005819000227 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству санузла в квартире №3 жилого дома №61 по ул. Советская в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – <http://zakupki.gov.ru/>, код аукциона 0187300005819000227, дата публикации 28.06.2019.

Идентификационный код закупки: 193862201231086220100100700014322244.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 09 июля 2019 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационный номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| 251 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 160 | Отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно:  - по пункту 13: в заявке участника закупки «доска должна быть антисептированна», присутствуют слова «должна быть»;  - по пункту 16: в техническом задании документации об аукционе требуется: «Сорт 2 - 4», в заявке участника закупки «Сорт 2/4», не предоставлен конкретный показатель товара;  На основании подпункта 2) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно:  - по пункту 30 - не соответствуют конкретные показатели, требование документации об аукционе «толщиной в диапазоне от 10 до 13 мм включительно», в заявке участника закупки «толщиной 10мм включительно», показатели товара должны быть диапазонными.  Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме.  Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6. В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

1. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки [http://www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/).

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их в допуске к участию в аукционе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

**Председатель комиссии С.Д. Голин**

**Члены комиссии**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Климин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Морозова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И. Долгодворова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Т. Абдуллаев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Б. Захарова

Представитель заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от «09» июля 2019 г. № 0187300005819000227-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству санузла в квартире №3 жилого дома №61 по ул. Советская в городе Югорске

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Идентификационный номер заявки | |
| Заявка №251 | Заявка №160 |
| **Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:**  1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона;  2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:  конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) (информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе). | 1 | Песок для строительных работ, средний, с характеристиками: Модуль крупности Мк в диапазоне свыше 2,0 до 2,5 (значение неизменяемое). Товар соответствует ГОСТ 8736-2014 | соответствует | соответствует |
| 2 | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром не менее 100 мм. Товар соответствует ГОСТ 22689-2014 | соответствует | соответствует |
| 3 | Тройник канализационный, номинальный угол 90 ºС (неизменяемое значение). Диаметр не менее 110 мм.Товар соответствует ГОСТ 22689-2014 | соответствует | соответствует |
| 4 | Тройник переходной с характеристиками: размеры не менее 110х110х50 мм. Товар соответствует ГОСТ 22689-2014 | соответствует | соответствует |
| 5 | Аэратор для канализации (клапан вакуумный канализационный) применяют в системах внутренней канализации для препятствия выхода в помещение неприятных запахов, вредных газов и паров из системы, а также для разряжения давления в системе.  Диаметр не менее 110 мм. | соответствует | соответствует |
| 6 | Труба для внутренней канализации, поливинилхлоридная, номинальным наружным диаметром не менее 50 мм и не более 63 мм. Товар соответствует ГОСТ 32412-2013 | соответствует | соответствует |
| 7 | Отвод канализационный диаметром не менее 50 мм.Товар соответствует ГОСТ 32412-2013 | соответствует | соответствует |
| 8 | Тройник канализационный, номинальный угол 90 ºС (неизменяемое значение). Диаметр не менее 50 мм. Товар соответствует ГОСТ 32412-2013 | соответствует | соответствует |
| 9 | Труба напорная из полипропилена с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, номинальным давлением PN10 (значение неизменяемое), номинальным наружным диаметром 25 мм (значение неизменяемое), номинальной толщиной стенки 2,3 мм (значение неизменяемое).Товар соответствует ГОСТ 32415-2013 | соответствует | соответствует |
| 10 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: не менее 25 мм. Товар соответствует ГОСТ 32415-2013 | соответствует | соответствует |
| 11 | Отвод полипропиленовый используется для изменения направления прокладки труб в ходе монтажа. Номинальный угол 90 ºС (значение неизменяемое). Диаметр не менее 25 мм.Товар соответствует ГОСТ 32414-2013 | соответствует | соответствует |
| 12 | Кран шаровый полипропиленовый с характеристиками: запорное устройство, предназначенное для перекрытия потока воды, транспортируемой полипропиленовыми трубами. Условный проход 25 мм или 32 мм. Присоединение: сварка. Рабочая среда: холодная и горячая вода. Цвет: белый.  Товар соответствует ГОСТ 34292-2017 | соответствует | соответствует |
| 13 | Доска для покрытия полов марки ДП-27 со шпунтом и гребнем из древесины, **доска должна быть антисептированна**. Толщина 27 мм (значение неизменяемое), ширина без гребня 100 - 140 мм.Товар соответствует ГОСТ 8242-88 | соответствует | Доска для покрытия полов марки ДП-27 со шпунтом и гребнем из древесины, **доска должна быть** **антисептированна**. Толщина 27 мм (значение неизменяемое), ширина без гребня 140 мм. Товар соответствует ГОСТ 8242-88  (не соответствует) |
| 14 | Изоспан D с характеристиками: двухслойный материал, выполненный из высокопрочного полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой плёнки. Свойства материала: влагоизоляция, паронепроницаемость, ветроизоляция, УФ-стабильность.  Состав: 100% полипропилен. Температурный диапазон применения от -60 ºС до +80ºС (значение неизменяемое). Ширина рулона не менее 1, 6 м. Группа горючести должна быть Г2 (умеренногорючий), группа воспламеняемости должна быть В2 (умеренновоспламеняемый).  Товар соответствуетГОСТ 30547-97 | соответствует | соответствует |
| 15 | Плита "Rocwol Лайт Баттс" или эквивалент с характеристиками: плита легкая гидрофобизированая теплоизоляционная, изготовленная из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Размер: 1000х600х50 мм (неизменяемое значение). Плита должна относится к негорючим материалам (НГ).  Товар соответствуетГОСТ 9573-2012. | соответствует | соответствует |
| 16 | Фанера общего назначения из шпона из лиственных пород, марки ФК - водостойкая для внутреннего использования (неизменяемое значение). **Сорт 2 - 4,** номинальная толщина не менее 12 мм. Товар соответствуетГОСТ 3916.1-2018 | соответствует | Фанера общего назначения из шпона из лиственных пород, марки ФК - водостойкая для внутреннего использования (неизменяемое значение). **Сорт 2 /4**, номинальная толщина 12 мм. Товар соответствуетГОСТ 3916.1-2018  (не соответствует) |
| 17 | Линолеум бытовой гетерогенный с характеристиками: линолеум бытовой гетерогенный общей толщиной не менее 3,0 мм и не более 3,2 мм, толщиной защитного слоя 0,25 мм или 0,3 мм.  Гетерогенный линолеум по степени воспламеняемости, дымообразования и токсичности относится к классу средневоспламеняемых и дымообразующих (В2, Д2) и умеренно токсичных (Д2). Не способный к распространению огня (РП1). Цвет по согласованию с Заказчиком. | соответствует | соответствует |
| 18 | Клей «Бустилат» или эквивалент с характеристиками: клей в виде серовато-белой массы, имеющий сметанообразную консистенцию. **Полное высыхание при t=+20 C должно наступать через 1-1,5 суток**. Товар соответствуетГОСТ 24064-80 | соответствует | соответствует |
| 19 | Лист гипсокартонный: влагостойкий «КНАУФ» или эквивалент с характеристиками: лист гипсокартонный влагостойкий толщиной не менее 10 мм. Звукоизоляция не менее 35 Дб. Водопоглощение не более 10% (неизменяемое значение). Сопротивляемость листа воздействию открытого пламени не менее 20 минут (неизменяемое значение).  Товар соответствуетГОСТ 6266-97 | соответствует | соответствует |
| 20 | Панель декоративная пластиковая «Кронапласт» или эквивалент с характеристиками: панель декоративная пластиковая размерами (Длина х Ширина х Толщина) не менее 2700х250х10 мм. Цвет белый глянец. Панели должны обладать следующими свойствами: устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, долговечностью, негорючестью, 100% влагостойкостью. | соответствует | соответствует |
| 21 | Шуруп с полукруглой головкой: длина шурупа не менее 40 мм, диаметр шурупа не менее 6 мм.  Товар соответствуетГОСТ 1144-80 | соответствует | соответствует |
| 22 | Унитаз-компакт «Комфорт» или эквивалент с техническими характеристиками: унитаз, тип - напольный, бочок поверх унитаза, чаша воронкообразная, косой выпуск, с цельноотлитой полочкой. Размеры: (Высота\*Длина\*Ширина) не менее 370мм\*575мм\*340мм и не более 400мм\*630мм\*360мм. Смыв двухкнопочная система. Крышка-сиденье: жесткое. Цвет белый. Унитаз должен быть в комплекте. В комплект входят: унитаз, бачок с арматурой, арматура крепления бачка, сиденье, болты, шурупы. Товар соответствует ГОСТ 30493-2017 и ГОСТ 15167-93 | соответствует | соответствует |
| 23 | Умывальник со смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальный с выступающими установочными поверхностями. Длина не менее 650 мм. Ширина не менее 500 мм, высота не менее 150 мм. Товар соответствует ГОСТ 30493-2017 | соответствует | соответствует |
| 24 | Душевая кабина с характеристиками: размеры (Длина х Ширина х Высота) 90х90х220 см (неизменяемые значения).  Комплекция: полочка для шампуня с полотенцедержателем, верхний душ, ручной душ-лейка, слив с гофрой. Гофра должна быть снабжена переходником 40/50.  Тип установки – угловая. Конструкция дверей – раздвижные. Количество створок двери – 2 шт.  Поддон (1/4 круга) высотой не менее 15 см.  Усиленный каркас поддона с дополнительной ножкой по центру.  Смеситель латунный с пластиковыми ручками. | соответствует | соответствует |
| 25 | Водонагреватель с характеристиками: тип нагревателя – накопительный; способ нагрева – электрический; способ монтажа – напольный, объем 100 литров, материал внутреннего бака – нержавеющая сталь, мощность не менее 2 кВт. Товар соответствует ГОСТ 28361-89 | соответствует | соответствует |
| 26 | Дверь межкомнатная с характеристиками: дверь однопольная распашная, конфигурация - глухое полотно, наличники с двух сторон, без порога. Размеры двери: высота 2000 мм (неизменяемое значение); ширина 700 мм (неизменяемое значение). Толщина полотна 35 мм - 40 мм.  Цвет по согласованию с Заказчиком.  Товар соответствует ГОСТ 475-2016 | соответствует | соответствует |
| 27 | Фурнитура для двери межкомнатной 0,7х2,0 м. Состоит из: комплект ручек, петли – 2 шт,  сантехнический замок + накладка «завертка» | соответствует | соответствует |
| 28 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS (неизменяемое значение). Число токопроводящих жил 3 или 4; номинальное сечение 2,5 мм2 или 4 мм2. Товар соответствует ГОСТ 31996-2012. | соответствует | соответствует |
| 29 | Труба гибкая гофрированная легкая серии FL (неизменяемое значение), диаметр: 16 мм или 20 мм.Материал - самозатухающий ПВХ пластикат; Степень защиты не ниже IР 55; Монтаж при температуре в диапазоне от -5 ºС до +60 ºС. Огнестойкость - не поддерживает горение. Товар соответствует ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014 | соответствует | соответствует |
| 30 | Сталь листовая горячекатаная **толщиной** **в диапазоне от 10 до 13 мм включительно.** Товар соответствует ГОСТ 19903-2015 | соответствует | Сталь листовая горячекатаная **толщиной 10мм включительно**. Товар соответствует ГОСТ 19903-2015  (не соответствует) |
| 31 | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали, наружным диаметром: 219 мм или 244,5 мм;толщиной стенки 4 мм или 4,5 мм. Товар соответствует ГОСТ 10704-91 | соответствует | соответствует |
| 32 | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали, наружным диаметром: 108 мм или 114 мм;толщиной стенки 4 мм или 4,5 мм. Товар соответствует ГОСТ 10704-91 | соответствует | соответствует |
| 33 | Отвод с характеристиками: отвод стальной крутоизогнутый бесшовный приварной 90 град., исполнение должно быть: 2 (неизменяемые значения).  Размеры: наружный диаметр 108 мм или 114 мм, толщиной стенки 4,0 мм или 4,5 мм.  Товар соответствует ГОСТ 17375-2001 | соответствует | соответствует |
| 34 | Труба стальная электросварная прямошовная и спирально-шовная группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: не менее 1420 мм, толщина стенки не менее 10 мм. Товар соответствует ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 8696-74 | соответствует | соответствует |
| 35 | Мастика битумно-полимерная применяется для надежной гидроизоляции строительных конструкций, находящихся в условиях повышенной влажности, марки "Техномаст" расход не более 3,5 кг/м2. По внешнему виду мастики должны быть однородными - без видимых посторонних включений.  Товар соответствует ГОСТ 30693-2000 | соответствует | соответствует |
| 36 | Труба канализационная с характеристиками: труба ПВХ, наружная, номинальный наружный диаметр не менее 110 мм и не более 125 мм. Длина не менее 2000 мм.Товар соответствует ГОСТ 32413-2013 | соответствует | соответствует |
| 37 | Труба канализационная с характеристиками: труба ПВХ, внутренняя, номинальный наружный диаметр не менее 110 мм и не более 125 мм. Товар соответствует ГОСТ 32414-2013 | соответствует | соответствует |