Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

1. Предмет муниципального контракта: поставка многофункциональных устройств.

2. Перечень товаров и объем поставки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Требования к значениям показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров установленным Заказчиком требованиям | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | 26.20.18.000-00000069 | Многофункциональное устройство (МФУ) | - возможность автоматической двухсторонней печати: да;- класс энергетической эффективности, не ниже: А;- количество печати страниц в месяц: ≥ 80 000 штук;- максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: ≥ 1200;- максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: ≥ 1200;- **максимальный формат печати**: А4;- наличие ЖК-дисплея: да;- наличие в комплекте поставки оригинального стартового черно-белого картриджа: да;- наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки: да;- наличие устройства автоподачи сканера: да;- объем установленной оперативной памяти: ≥ 512 Мегабайт;- режим сканирования: в сетевую папку;- скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин: ≥ 35;- совместимость: Windows;- **способ подключения**: Ethernet (RJ-45) и USB;- суммарная ёмкость выходных лотков, стр: ≥ 150;- суммарная ёмкость лотков подачи бумаги для печати, стр: ≥ 250; - суммарная ёмкость устройства автоподачи сканера оригиналов: ≥ 50 листов;- **технология печати:** электрографическая;- тип сканирования: планшетный и протяжный;- **цветность печати:** черно-белая:- частота процессора: ≥ 1200 Мегагерц. | штука | 2 |

3. Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

4. Гарантийный срок Поставщика на оборудование – не менее тридцати шести месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Вместе с товаром Поставщик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее тридцати шести месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Согласовано:

Контрактная служба: О.В. Дергилев