**Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта**

При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. **Для выполнения работ по ремонту кровли в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» в городе Югорске,** методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** | | | | | | | | | | | | |
| **ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРОВЛИ В МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5" В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ**  Основание: Дефектный акт  Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6376,518 тыс.руб.  Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 64,065 тыс.руб.  Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7312,02 чел.час  Составлен(а) в ценах 2001 г. | | | | | | | | | | | | |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
| всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *Применительно* | Демонтаж кровельного ограждения - Ограждение кровель перилами (С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА) (100 м) *115,58 = 130,89 - 1,89 x 8,10 (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Кровли: НР (235,47 руб.): 126% от ФОТ СП (121,47 руб.): 65% от ФОТ* | 4,13 *413 / 100* | 67,32 41,37 | 25,95 3,88 |  | 278,03 | 170,86 | 107,17 16,02 |  | 4,669 | 19,28 |
| 2 | **ФЕР12-01-032-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр** *Применительно* | Демонтаж снегозадержателей - Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА) (100 м) *(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Кровли: НР (91,7 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (44,68 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 2,26 *226 / 100* | 39,14 34,88 | 4,26 0,9 |  | 88,46 | 78,83 | 9,63 2,03 |  | 3,71 | 8,38 |
| 3 | **ФЕРр58-2-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 шт) *Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (213,65 руб.): 87% от ФОТ СП (159,63 руб.): 65% от ФОТ* | 0,1 *10 / 100* | 2466,21 2455,84 | 10,37 |  | 246,62 | 245,58 | 1,04 |  | 309,3 | 30,93 |
| 4 | **ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *Применительно* | Демонтаж конька, ендовы и планок примыканий - Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА) (100 м) *Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (243,37 руб.): 87% от ФОТ СП (181,82 руб.): 65% от ФОТ* | 3,941 *(233+101+11,1+49) / 100* | 71,18 70,98 | 0,2 |  | 280,52 | 279,73 | 0,79 |  | 9,1 | 35,86 |
| 5 | **ФЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *Применительно* | Разборка покрытий кровель из профлиста - Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2) *(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Кровли: НР (9235,26 руб.): 126% от ФОТ СП (4764,22 руб.): 65% от ФОТ* | 28,182 *2818,2 / 100* | 320,73 249,36 | 71,37 10,72 |  | 9038,81 | 7027,46 | 2011,35 302,11 |  | 28,861 | 813,36 |
| 6 | **ФЕРр58-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) *Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (776,38 руб.): 87% от ФОТ СП (580,05 руб.): 65% от ФОТ* | 7,05 *705 / 100* | 160,11 120,37 | 39,74 6,21 |  | 1128,78 | 848,61 | 280,17 43,78 |  | 15,16 | 106,88 |
| 7 | **ФЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *Применительно* | Демонтаж желобов -Устройство желобов: подвесных (С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА) (100 м) *(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Кровли: НР (486,44 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (237 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 2,26 *226 / 100* | 202,26 187,55 | 14,71 2,25 |  | 457,11 | 423,87 | 33,24 5,09 |  | 21,987 | 49,69 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 11518,33 | 9074,94 | 2443,39 369,03 |  |  | 1064,38 |
| Накладные расходы | | | | | | | 11282,27 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 6088,88 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Кровли | | | | | | | 25078,65 |  |  |  |  | 890,71 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | 3810,83 |  |  |  |  | 173,67 |
| Итого | | | | | | | 28889,48 |  |  |  |  | 1064,38 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 2443,39 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 9443,97 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 11282,27 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 6088,88 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 Демонтажные работы** | | | | | | | **28889,48** |  |  |  |  | **1064,38** |
| **Раздел 2. Кровля** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **ФЕР10-01-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Устройство слуховых окон (шт) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (1146,52 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (550,15 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 15 | 313,96 65,03 | 24,44 3,46 | 224,49 | 4709,4 | 975,45 | 366,6 51,90 | 3367,35 | 7,6245 | 114,37 |
| 9 | **ФССЦ-11.2.07.10-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Переплеты оконные открывающиеся (м2) *Материалы* | 18 *0,6\*30* | 110,74 |  | 110,74 | 1993,32 |  |  | 1993,32 |  |  |
| 10 | **ФССЦ-11.2.07.11-0012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Створки оконные для общественных зданий площадь: 0,6-1,0 м2 (м2) *Материалы* | 9 *0,6\*15* | 152,32 |  | 152,32 | 1370,88 |  |  | 1370,88 |  |  |
| 11 | **ФССЦ-01.7.04.08-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных: высотой до 1,2 м (компл.) *Материалы* | 30 | 27,93 |  | 27,93 | 837,9 |  |  | 837,9 |  |  |
| 12 | **ФЕР10-01-008-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Устройство: карнизов (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (8473,78 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (4066,05 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 5,363 *536,3 / 100* | 5490,61 1402,76 | 73,93 13,05 | 4013,92 | 29446,14 | 7523 | 396,49 69,99 | 21526,65 | 164,45 | 881,95 |
| 13 | **ФЕР12-01-034-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр* | Устройство обрешетки: сплошной из досок (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (1433,05 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (698,2 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 6,8 *680 / 100* | 3154,25 179,83 | 38,43 6,01 | 2935,99 | 21448,9 | 1222,84 | 261,32 40,87 | 19964,74 | 22,011 | 149,67 |
| 14 | **ФЕР12-01-034-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр* | Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (667,85 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (325,38 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 4,25 *425 / 100* | 688,17 121,58 | 108,63 16,99 | 457,96 | 2924,72 | 516,72 | 461,68 72,21 | 1946,32 | 14,881 | 63,24 |
| 15 | **ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *Применительно* | Устройство влаго-пароизоляции - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) *86,29 = 950,09 - 0,41 x 30,00 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (2763,86 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (1346,59 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 29,665 *2966,5 / 100* | 101,01 78,8 | 22,21 3,36 |  | 2996,46 | 2337,6 | 658,86 99,67 |  | 9,016 | 267,46 |
| 16 | **прайс-лист** | Изоспан D (м2) *МАТ=26,61/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 3263,15 | 2,77 *26,61/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 2,77 *26,61/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 9038,93 |  |  | 9038,93 |  |  |
| 17 | **ФЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) *1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (1213,87 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (591,41 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 0,964 *96,4 / 100* | 1265,55 1106,02 | 27,35 4,39 | 132,18 | 1219,99 | 1066,2 | 26,37 4,23 | 127,42 | 129,6625 | 124,99 |
| 18 | **прайс-лист** | Планка примыкания нижняя 122х250х2000 (RAL 3005) (м.п.) *МАТ=230/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 50 | 23,96 *230/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 23,96 *230/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 1198 |  |  | 1198 |  |  |
| 19 | **прайс-лист** | Планка примыкания верхняя 145х250х2000 (RAL 3005) (м.п.) *МАТ=230/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 50 | 23,96 *230/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 23,96 *230/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 1198 |  |  | 1198 |  |  |
| 20 | **ФССЦ-08.3.05.05-0052** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Сталь листовая толщиной листа: 0,5 мм (RAL 3005) (м2) *Материалы* | 58 | 45,82 |  | 45,82 | 2657,56 |  |  | 2657,56 |  |  |
| 21 | **ФЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *Применительно* | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа - Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2) *1 336,99 = 1 380,19 - 0,5 x 86,40 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (14140,96 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (6889,66 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 29,665 *2966,5 / 100* | 1405,11 409,66 | 73,45 10,7 | 922 | 41682,59 | 12152,56 | 2178,89 317,42 | 27351,14 | 47,4145 | 1406,55 |
| 22 | **прайс-лист** | Профнастил ПЭ НС35-1000-0,7 (RAL 3005) (м2) *МАТ=484/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 3797,12 | 50,42 *484/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 50,42 *484/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 191450,79 |  |  | 191450,79 |  |  |
| 23 | **ФССЦ-08.3.05.05-0052** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Сталь листовая толщиной листа: 0,5 мм (RAL 3005) (м2) *Материалы* | 261 | 45,82 |  | 45,82 | 11959,02 |  |  | 11959,02 |  |  |
| 24 | **прайс-лист** | Ендова верхняя 90х90 (длина=2000 мм) (RAL 3005) (м.п.) *МАТ=230/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 138 | 23,96 *230/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 23,96 *230/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 3306,48 |  |  | 3306,48 |  |  |
| 25 | **прайс-лист** | Конек оцинкованный плоский (полка=150 мм; длина=2000 мм) (RAL 3005) (м.п.) *МАТ=210/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 101 | 21,88 *210/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 21,88 *210/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 2209,88 |  |  | 2209,88 |  |  |
| 26 | **ФЕР12-01-012-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ограждение кровель перилами (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (350,79 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (170,91 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 4,13 *413 / 100* | 152,85 67,97 | 65,48 6,93 | 19,4 | 631,27 | 280,72 | 270,43 28,62 | 80,12 | 7,6705 | 31,68 |
| 27 | **прайс-лист** | Ограждение кровельное (длина - 3 м, высота - 0,6 м) (RAL 3005) (компл) *МАТ=1980/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 63 | 206,27 *1980/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 206,27 *1980/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 12995,01 |  |  | 12995,01 |  |  |
| 28 | **ФЕР12-01-032-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр* | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (275,86 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (134,4 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 4,13 *413 / 100* | 64,91 57,3 | 7,61 1,6 |  | 268,08 | 236,65 | 31,43 6,61 |  | 6,095 | 25,17 |
| 29 | **прайс-лист** | Снегозадержатель (длина 3 м) (RAL 3005) (шт) *МАТ=1350,00/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 63 | 140,64 *1350,00/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 140,64 *1350,00/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 8860,32 |  |  | 8860,32 |  |  |
| 30 | **ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *Применительно* | Подшивка фронтонов и карнизов профнастилом (100 м2) *983,64 = 9 874,22 - 0,004 x 8 475,00 - 0,012 x 8 190,00 - 0,782 x 11 200,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (7271,91 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (3542,97 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 5,775 *577,5 / 100* | 1133,37 1106,02 | 27,35 4,39 |  | 6545,21 | 6387,27 | 157,94 25,35 |  | 129,6625 | 748,8 |
| 31 | **прайс-лист** | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (RAL 3005) (м2) *МАТ=322,00/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 577,5 | 33,54 *322,00/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 33,54 *322,00/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 19369,35 |  |  | 19369,35 |  |  |
| 32 | **ФССЦ-01.7.15.04-0056** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм (100 шт) *Материалы* | 28,875 *2887,5 / 100* | 20 |  | 20 | 577,5 |  |  | 577,5 |  |  |
| 33 | **ФЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) *1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (34 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (16,56 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 0,027 *2,7 / 100* | 1265,55 1106,02 | 27,35 4,39 | 132,18 | 34,17 | 29,86 | 0,74 0,12 | 3,57 | 129,6625 | 3,5 |
| 34 | **прайс-лист** | Планка карнизная (капельник) 2м (RAL 3005) (шт) *МАТ=140/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 207 | 14,58 *140/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 14,58 *140/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 3018,06 |  |  | 3018,06 |  |  |
| 35 | **прайс-лист** | Торцевая планка 100х80 (шт) *МАТ=210/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 50 | 21,88 *210/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 21,88 *210/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 1094 |  |  | 1094 |  |  |
| 36 | **ФЕР20-02-010-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (шт) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (319,11 руб.): 134%\*0.9 от ФОТ СП (186,68 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 7 | 54,53 37,19 | 8,85 0,61 | 8,49 | 381,71 | 260,33 | 61,95 4,27 | 59,43 | 4,1975 | 29,38 |
| 37 | **ФССЦ-19.2.02.02-0033** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм (шт) *Материалы* | 7 | 656,4 |  | 656,4 | 4594,8 |  |  | 4594,8 |  |  |
| 38 | **ФЕР26-02-019-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Теплоизоляционные работы: НР (1547,24 руб.): 105%\*0.9 от ФОТ СП (974,19 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 59,93 *5993 / 100* | 38,88 27,27 | 11,61 0,05 |  | 2330,08 | 1634,29 | 695,79 3,00 |  | 3,197 | 191,6 |
| 39 | **ФССЦ-14.2.02.11-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Состав огнезащитный: , марка "ФЕНИКС ДБ" (кг) *Материалы* | 1851,84 | 21,26 |  | 21,26 | 39370,12 |  |  | 39370,12 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 431718,64 | 34623,49 | 5568,49 724,26 | 391526,66 |  | 4038,36 |
| Накладные расходы | | | | | | | 39638,79 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 19493,16 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 2 Кровля :** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 48392,03 |  |  |  |  | 996,32 |
| Материалы | | | | | | | 317099,92 |  |  |  |  |  |
| Кровли | | | | | | | 119619,63 |  |  |  |  | 2821,06 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | | 887,5 |  |  |  |  | 29,38 |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | 4851,51 |  |  |  |  | 191,6 |
| Итого | | | | | | | 490850,59 |  |  |  |  | 4038,36 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 391526,66 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 5568,49 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 35347,75 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 39638,79 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 19493,16 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 2 Кровля** | | | | | | | **490850,59** |  |  |  |  | **4038,36** |
| **Раздел 3. Водосточная система** | | | | | | | | | | | | |
| 40 | **ФЕР08-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) *380,44 = 500,19 - 3,4 x 35,22 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (18150,58 руб.): 128%\*0.9 от ФОТ СП (10713,88 руб.): 80%\*0.85 от ФОТ* | 36,368 *3636,8 / 100* | 437,97 432,22 | 5,75 1,01 |  | 15928,09 | 15718,98 | 209,11 36,73 |  | 50,025 | 1819,31 |
| 41 | **ФЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *Применительно* | Устройство желобов: подвесных (100 м) *1 682,57 = 6 744,97 - 0,452 x 11 200,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (1461,84 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (712,23 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 4,13 *413 / 100* | 1728,01 308,12 | 26,26 4,01 | 1393,63 | 7136,68 | 1272,54 | 108,45 16,56 | 5755,69 | 36,1215 | 149,18 |
| 42 | **прайс-лист** | Желоб водосточный 3,0 м (150\*100 мм) (шт) *МАТ=1370/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 63 | 142,72 *1370/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 142,72 *1370/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 8991,36 |  |  | 8991,36 |  |  |
| 43 | **прайс-лист** | Угол желоба (шт) *МАТ=2149/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 12 | 223,88 *2149/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 223,88 *2149/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 2686,56 |  |  | 2686,56 |  |  |
| 44 | **прайс-лист** | Держатель желоба (шт) *МАТ=224/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 374 | 23,34 *224/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 23,34 *224/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 8729,16 |  |  | 8729,16 |  |  |
| 45 | **ФЕР12-01-035-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр* | Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (69,96 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (34,08 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 31 | 1,99 1,99 |  |  | 61,69 | 61,69 |  |  | 0,207 | 6,42 |
| 46 | **прайс-лист** | Воронка водосборная (шт) *МАТ=1724/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 31 | 179,6 *1724/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 179,6 *1724/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 5567,6 |  |  | 5567,6 |  |  |
| 47 | **ФЕР12-01-035-03** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр* | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (152,68 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (74,39 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 102 | 9,12 1,32 |  | 7,8 | 930,24 | 134,64 |  | 795,6 | 0,138 | 14,08 |
| 48 | **прайс-лист** | Труба водосточная, L=3,0 м, полиэстер (стандартный цвет) (шт) *МАТ=1647/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 34 | 171,58 *1647/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 171,58 *1647/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 5833,72 |  |  | 5833,72 |  |  |
| 49 | **прайс-лист** | Держатель трубы (на кирпич) (шт) *МАТ=311/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 128 | 32,4 *311/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 32,4 *311/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 4147,2 |  |  | 4147,2 |  |  |
| 50 | **ФЕР12-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр* | Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (139,21 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (67,82 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 93 *62+31* | 1,42 1,32 |  | 0,1 | 132,06 | 122,76 |  | 9,3 | 0,138 | 12,83 |
| 51 | **прайс-лист** | Колено трубы (шт) *МАТ=496/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 62 | 51,67 *496/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 51,67 *496/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 3203,54 |  |  | 3203,54 |  |  |
| 52 | **прайс-лист** | Колено сливное (шт) *МАТ=526/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 31 | 54,8 *526/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 54,8 *526/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 1698,8 |  |  | 1698,8 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 65046,7 | 17310,61 | 317,56 53,29 | 47418,53 |  | 2001,82 |
| Накладные расходы | | | | | | | 19974,27 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 11602,41 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 3 Водосточная система :** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | 44792,55 |  |  |  |  | 1819,31 |
| Кровли | | | | | | | 10972,89 |  |  |  |  | 182,51 |
| Материалы | | | | | | | 40857,94 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | 96623,38 |  |  |  |  | 2001,82 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 47418,53 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 317,56 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 17363,9 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 19974,27 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 11602,41 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 3 Водосточная система** | | | | | | | **96623,38** |  |  |  |  | **2001,82** |
| **Раздел 4. Вывоз строительного мусора** | | | | | | | | | | | | |
| 53 | **ФЕРр69-9-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) *Прочие ремонтно-строительные работы: НР (527,49 руб.): 82% от ФОТ СП (321,64 руб.): 50% от ФОТ* | 0,414 *41,4 / 100* | 1553,82 1553,82 |  |  | 643,28 | 643,28 |  |  | 214,32 | 88,73 |
| 54 | **ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ* | 41,4 | 42,98 | 42,98 |  | 1779,37 |  | 1779,37 |  |  |  |
| 55 | **ФССЦпг-03-21-01-009** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км (1 т груза) *Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 41,4 | 10,47 | 10,47 |  | 433,46 |  | 433,46 |  |  |  |
| 56 | **Калькуляция "Югорскэнергогаз"** | Утилизация мусора (м3) *МАТ=470,00/1,20/8,404 Материалы* | 42 | 46,6 *470,00/1,20/8,404* |  | 46,6 *470,00/1,20/8,404* | 1957,2 |  |  | 1957,2 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 4813,31 | 643,28 | 2212,83 | 1957,2 |  | 88,73 |
| Накладные расходы | | | | | | | 527,49 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 321,64 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 4 Вывоз строительного мусора :** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | 1492,41 |  |  |  |  | 88,73 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | | | | | | | 1779,37 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | 433,46 |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 1957,2 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | 5662,44 |  |  |  |  | 88,73 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 1957,2 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 2212,83 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 643,28 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 527,49 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 321,64 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 4 Вывоз строительного мусора** | | | | | | | **5662,44** |  |  |  |  | **88,73** |
| **Раздел 5. Канализация** | | | | | | | | | | | | |
| 57 | **ФЕР16-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (789,45 руб.): 134%\*0.9 от ФОТ СП (461,82 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 0,93 *93 / 100* | 851,33 702,73 | 7,68 1,14 | 140,92 | 791,74 | 653,54 | 7,14 1,06 | 131,06 | 70,84 | 65,88 |
| 58 | **прайс-лист** | Труба ПВХ 110 мм (м) *МАТ=179/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 93 | 18,65 *179/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 18,65 *179/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 1734,45 |  |  | 1734,45 |  |  |
| 59 | **ФЕР22-03-002-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 шт) *Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (194,57 руб.): 137% от ФОТ СП (107,44 руб.): 89%\*0.85 от ФОТ* | 1,8 *(6+12) / 10* | 305,58 43,54 | 262,04 35,36 |  | 550,04 | 78,37 | 471,67 63,65 |  | 4,8 | 8,64 |
| 60 | **прайс-лист** | Переход Чугун - ПВХ (шт) *МАТ=115/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 6 | 11,98 *115/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 11,98 *115/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 71,88 |  |  | 71,88 |  |  |
| 61 | **прайс-лист** | Отвод 110 мм 45гр (шт) *МАТ=71/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 12 | 7,4 *71/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 7,4 *71/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 88,8 |  |  | 88,8 |  |  |
| 62 | **ФЕР26-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками (10 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Теплоизоляционные работы: НР (384,85 руб.): 105%\*0.9 от ФОТ СП (242,31 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 9,3 *93 / 10* | 151,53 40,16 | 21,59 3,63 | 89,78 | 1409,23 | 373,49 | 200,79 33,76 | 834,95 | 4,048 | 37,65 |
| 63 | **прайс-лист** | Тррубка из вспененного полиэтилена диаметром 110 мм (м) *МАТ=158/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 93 | 16,46 *158/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 16,46 *158/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 1530,78 |  |  | 1530,78 |  |  |
| 64 | **ФЕР16-04-005-09 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр** *Применительно* | Установка узла прохода - Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 110 мм (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (75,44 руб.): 134%\*0.9 от ФОТ СП (44,13 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 0,06 *6 / 100* | 1742,27 1039,62 | 638,69 2,8 | 63,96 | 104,54 | 62,38 | 38,32 0,17 | 3,84 | 109,319 | 6,56 |
| 65 | **прайс-лист** | Выход канализации D110/500 мм (шт) *МАТ=1150/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 6 | 119,8 *1150/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 119,8 *1150/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 718,8 |  |  | 718,8 |  |  |
| 66 | **прайс-лист** | Проходной элемент D110-160 мм (шт) *МАТ=1350/1,20/8,404\*1,02\*1,03 Материалы* | 6 | 140,64 *1350/1,20/8,404\*1,02\*1,03* |  | 140,64 *1350/1,20/8,404\*1,02\*1,03* | 843,84 |  |  | 843,84 |  |  |
| 67 | **ФССЦ-12.2.03.02-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Вата минеральная (м3) *Материалы* | 0,6 | 200 |  | 200 | 120 |  |  | 120 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 7964,1 | 1167,78 | 717,92 98,64 | 6078,4 |  | 118,73 |
| Накладные расходы | | | | | | | 1444,3 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 855,7 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 5 Канализация :** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | | 2267,11 |  |  |  |  | 72,44 |
| Материалы | | | | | | | 5108,55 |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | | | | | 852,05 |  |  |  |  | 8,64 |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | 2036,39 |  |  |  |  | 37,65 |
| Итого | | | | | | | 10264,1 |  |  |  |  | 118,73 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 6078,4 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 717,92 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 1266,42 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 1444,3 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 855,7 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 5 Канализация** | | | | | | | **10264,1** |  |  |  |  | **118,73** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | 521061,08 | 62820,1 | 11260,19 1245,22 | 446980,79 |  | 7312,02 |
| Накладные расходы | | | | | | | 72867,11 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 38361,77 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Кровли | | | | | | | 155671,15 |  |  |  |  | 3894,28 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | 3810,83 |  |  |  |  | 173,67 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 48392,03 |  |  |  |  | 996,32 |
| Материалы | | | | | | | 365023,61 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | | 3154,6 |  |  |  |  | 101,82 |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | 6887,9 |  |  |  |  | 229,25 |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | 44792,55 |  |  |  |  | 1819,31 |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | 1492,41 |  |  |  |  | 88,73 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | | | | | | | 1779,37 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | 433,46 |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | | | | | 852,05 |  |  |  |  | 8,64 |
| Итого | | | | | | | 632289,96 |  |  |  |  | 7312,02 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 446980,79 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 11260,19 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 64065,32 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 72867,11 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 38361,77 |  |  |  |  |  |
| Индекс изменения сметной стоимости 632 289,96 \* 8,404 | | | | | | | 5313764,8 |  |  |  |  |  |
| НДС 20% от 5313764,82 | | | | | | | 1062753 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | **6376517,8** |  |  |  |  | **7312,02** |

**Начальная (максимальная) цена начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере – 1 499 998,57 рублей.**