**Приложение №1**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**Место доставки товара, сроки поставки товара**

**Место поставки товара:** 628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Таежная, зд.27.

**Сроки поставки товара:** в срок до 30 апреля 2024 г. (дата согласовывается с Заказчиком) в рабочие дни с 9:00 час. до 17:00 час. Поставщик не менее чем за три рабочих дня до поставки Товара согласовывает с Заказчиком дату, время и место доставки.

**Количество поставляемого товара:** В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора.

**Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров:** Оплата каждой партии Товара, производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами структурированного документа о приёмке и предоставления Поставщиком документов, подлежащих передаче вместе с товаром, а также документов на оплату: счета и (или) счета-фактуры.

**Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код ОКПД2**  **/КТРУ** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | 32.30.15.111-00000012 | Кольцо  баскетбольное | Диаметр ≥ 450 Миллиметр.  Длина сетки: ≥ 440 миллиметр.  Наличие сетки в комплекте: да.  Соответствие стандартам FIBА: Да.  Тип кольца: амортизационное.  Дополнительные характеристики.  Диаметр прутка: ≥ 19 миллиметров.  Толщина сетки: ≥ 5 миллиметров.  Количество мест крепления сетки не менее 11 штук.  Наличие пружин: ≥ 2 штука.  Поверхность всей конструкции окрашена порошковым напылением в электростатическом поле.  Цвет – Оранжевый. | шт | 30 |
| 2 | 32.30.15.111-00000018 | Щит баскетбольный | Длина: ≥ 1200 и < 1400 Миллиметр.  Материал: Безопасное стекло.  Наличие кольца в комплекте: нет.  Ширина: ≥ 850 и < 950 Миллиметр.  Дополнительные характеристики:  Конструкция состоит из безопасного стекла и рамы из стальной трубы. Сварные швы обработаны и защищены. Поверхность рамы покрыта порошковой краской. Толщина безопасного стекла не менее 9 миллиметров. Рама щита из профильной трубы не менее 40х20х1,5 миллиметра. Цвет разметки: белый. | шт | 12 |
| 3 | 32.30.15.111-00000016 | Щит баскетбольный | Материал: Безопасное стекло.  Наличие кольца в комплекте: нет.  Ширина: ≥ 1050 и < 1150 Миллиметр.  Длина: ≥ 1800 Миллиметр.  Дополнительные характеристики:  Конструкция состоит из безопасного стекла и рамы из стальной трубы. Сварные швы обработаны и защищены. Поверхность рамы покрыта порошковой краской. Толщина безопасного стекла не менее 14 миллиметров. Рама щита из профильной трубы не менее 40х40х1,5 миллиметра. Цвет разметки: белый. Высота не менее 1050 миллиметров.  Целостность полотна не нарушена крепежными элементами. Стекло на раме держится с помощью алюминиевого уголка, а специальный вырез под баскетбольное кольцо обеспечивает прямое соединение кольца к металлической конструкцией рамы без контакта со стеклом. | шт | 6 |

В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) (утв. постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145), ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в целях обеспечения соответствия закупаемых товаров потребностям заказчика, а также обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком, в описании объекта закупки заказчиком использовались дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позициях каталога.

**Требования к гарантийным обязательствам (требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара**

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков), Поставщик производит замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения претензии Заказчика. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

Гарантия Поставщика на поставленный Товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня приемки Товара Заказчиком, но не менее срока, установленного производителем Товара.