**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ И ИЗВЕЩЕНИЕ**

**ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**среди субъектов малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на поставку специализированной техники**

Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрация города Югорска извещает о внесении изменений в документацию и извещение об аукционе в электронной форме № 0187300005819000157 среди субъектов малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на поставку специализированной техники.

1. В документацию:

1.1. В пункте 19 слова «03» июня 2019 года» заменить словами «08» июня 2019 года».

1.2. В пункте 20 слова «05» июня 2019 года» заменить словами «10» июня 2019 года».

1.3. В пункте 21 слова «06» июня 2019 года» заменить словами «11» июня 2019 года».

1.4. В пункте 22 слова «10» июня 2019 года» заменить словами «14» июня 2019 года».

1.5. Часть 2 документации об аукционе и приложение № 1 к проекту контракта в части 3 документации об аукционе изложить в следующей редакции:

1. **Предмет контракта:** поставка специализированной техники, а именно:

Мусоровоз с боковой загрузкой и универсальным захватом ГАЗ-С41R13 (либо эквивалент).

**2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:**

Год выпуска: не ранее 2019;

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Технические и функциональные характеристики товара** |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Коробка передач | Механическая, с ручным управлением |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха |
| Экологический класс | Не менее ЕВРО-5 |
| Мощность двигателя, л.с. | Не менее 168 |
| Полная масса, кг | Не менее 8700 |
| Вместимость кузова, м3 | Не менее 7,5 |
| Исполнение кузова | Каркасная конструкция кузова |
| Тип загрузки | Боковая (верхняя) |
| Тип разгрузки | Самосвальный |
| Универсальный захват | Наличие |
| Гидрофицированный задний борт | Наличие |
| Применяемость контейнеров, объемом, м3 | 0,75-1,1 |
| Коэффициент уплотнения ТБО | диапазон 1,5 до 4 (диапазон может быть расширен) |
| Масса вывозимого ТКО, кг | Не менее 2580 |
| Тип привода исполнительных механизмов | Гидравлический |
| Габаритные размеры, мм.:  - длина  - ширина  - высота | Не более 7 180  Не более 2 500  Не более 3 255 |

**Кабина:**

- двухдверная;

- не менее двух мест;

- оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления.

**Дополнительное оборудование:**

Аппаратура спутниковой навигации системы ГЛОНАСС.

Формованные резиновые коврики салона на пол – наличие.

Набор автомобилиста (огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, домкрат, упор противооткатный (с кронштейнами), шт.2).

**Специальное оборудование мусоровоза должно состоять из следующих основных узлов:**

- захват для контейнеров вместимостью не менее 0,75 м3;

-захват для евроконтейнеров вместимостью 1,1 м3

- выгрузка мусора из кузова самосвальным способом;

**3. Дополнительные характеристики:** Соответствие требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (согласно Постановлению Правительства РФ от 10.09.2010г. № 706).

**4. Доставка товара:** до склада Заказчика расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Гастелло, 25.

**5. Срок предоставления гарантий качества имущества:**

Гарантия завода-изготовителя - 36 месяцев или 150 000 км.

Гарантия Поставщика – 36 месяцев или 150 000 км.

**6. Общие требования**:

Поставка Товара должна сопровождаться документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет или счет-фактура, акт приёма-передачи в 2-х экземплярах), копиями документов, выданных уполномоченными органами (организациями), подтверждающих соответствие Товара, которые предусмотрены Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" и иными нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации (одобрение типа транспортного средства (ОТТС) или свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства).

Товар должен быть поставлен с комплектом документов, необходимых для государственной регистрации Товара (транспортного средства) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994г. №938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации», Приказом МВД РФ от 24.11.2008 №1001 «О порядке регистрации транспортных средств», в том числе:

- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС)– 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке;

-сервисную книжку с должным образом, заполненным и оформленным гарантийным талоном, отметкой о проведении предпродажной подготовки, указанием адреса гарантийного и послегарантийного обслуживания;

-руководство по эксплуатации – 1 экз;

- комплектация транспортного средства - согласно комплектовочной ведомости завода изготовителя.

а так же:

- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

1. В извещение:
   1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет муниципального контракта | | | | Начальная (максимальная) цена контракта / цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, рублей |
| Код  КТРУ или  ОКПД2 | Наименование и описание объекта закупки | Ед.  Изм. | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| 29.10.59.130 | Мусоровоз с боковой загрузкой  (ГАЗ-С41R13 либо эквивалент) технические характеристики и комплектность указаны в части 2 документации об аукционе | Шт. | 1 | 2 759 667 |

2.2. В пункте 16 слова «05» июня 2019 года» заменить словами «10» июня 2019 года».

2.3. В пункте 18 слова «06» июня 2019 года» заменить словами «11» июня 2019 года».

2.4. В пункте 19 слова «10» июня 2019 года» заменить словами «14» июня 2019 года».

**Исполняющий обязанности**

**первого заместителя главы города –**

**директора Департамента И.Н. Долматов**