Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**1.** **Предмет муниципального контракта**: оказание телематических услуг связи.

**2. Перечень услуг:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ОКПД2/ КТРУ | Наименование услуг | Характеристика предоставляемых услуг | Адрес для подключения | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | 61.10.40.000-00000279 | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | пропускная способность: ≥ 300 Мегабит в секунду | г.Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб.202 – серверная комната | месяц | 3 |

**3.** **Общие требования к предоставляемым услугам:**

Исполнитель обязан обеспечить прямое кабельное соединение в течение всего срока оказания услуг без ограничения объёма трафика.

Исполнитель обеспечивает прямое кабельное соединение до активного оборудования Заказчика, расположенного по адресу: 628260, ул. 40 лет Победы, д. 11, каб. 202 (серверная комната), г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

Исполнитель обязан предоставлять круглосуточную техническую поддержку Заказчика в рамках контракта и незамедлительно реагировать на вызов, выполненный в службу технической поддержки любыми доступными Заказчику способами, устраняя возникшие неполадки в срок не более четырёх часов с момента обращения.

О факте проведения ремонтных и профилактических работ Исполнитель обязан предупреждать Заказчика не менее чем за четыре часа до проведения плановых работ с помощью электронной почты, телефона, факса и других доступных Заказчику средств связи с Исполнителем. При наличии технической возможности плановые работы, проводимые на линиях связи, должны производиться в интервале с 21:00 до 07:00 местного времени.

**4.** **Технические требования к предоставляемым услугам:**

- технология связи: GigabitEthernet;

- протокол авторизации: по MAC-адресу;

- количество предоставляемых IP-адресов: не менее 8 реальных IP-адресов, ранее не использовавшихся для других Заказчиков, нигде не зарегистрированных, не занесённых в SBL/HBL почтовых провайдеров;

- поддержка протоколов (минимум): TCP/IP, VoIP, SMTP, POP3, IMAP, HTTP;

- процент потерь при передаче пакетов: не более 5%.

Согласовано:

Контрактная служба: О.В. Дергилев