1. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**по техническому обслуживанию автомобилей**

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, сроки и порядок оказания услуг по техническому обслуживанию автомобилей.

**Перечень автомобилей, подлежащих в случае необходимости техническому обслуживанию:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Марка автомобиля | Год выпуска  автомобиля | Кол-во | VIN |
| 1. | TOYOTA Land Cruiser 200 | 2008 | 1 | JTMHT05J404012902 |
| 2. | TOYOTA Land Cruiser 200 | 2007 | 1 | JTMHT05J204000456 |
| 3. | TOYOTA Land Cruiser 200 | 2007 | 1 | JTMHT05J605004097 |
| 4. | TOYOTA Camry | 2017 | 1 | XW7BF4FK10S168332 |
| 5. | TOYOTA Camry | 2013 | 1 | XW7BF4FKX0S025041 |
| 6. | TOYOTA Camry | 2012 | 1 | XW7BF4FK80S004351 |
| 7. | TOYOTA Camry | 2014 | 1 | XW7BF4FK20S057370 |
| 8. | TOYOTA Camry | 2006 | 1 | JTNBE40K303037816 |
| 9. | TOYOTA Hiace | 2011 | 1 | JTFSX23P706102828 |
| 10. | HYUNDAI Sonata | 2008 | 1 | X7MEM41HP8MO43631 |
| 11. | HYUNDAI Matrix | 2008 | 1 | NLHPM81CP9Z057817 |
| ИТОГО: | | | 11 |  |

**Наименование услуг:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование услуг | Виды услуг |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей | Замена масла ДВС |
| Замена масляного фильтра ДВС |
| Замена воздушного фильтра |
| Замена салонного фильтра |
| Замена свечей зажигания |
| Замена передних тормозных колодок |
| Замена задних тормозных колодок |
| Замена масла КПП |
| Замена масла АКПП |
| Замена антифриза |
| Замена тормозной жидкости |
| Замена шайбы сливной пробки |
| Доливка масла |
| Доливка антифриза |
| Снятие/установка защиты |
| Шиномонтаж |
| Балансировка |

**Сроки (периоды) оказания услуг:**

С даты заключения контракта по 18 декабря 2020 г.

**Место оказания услуг:**

По месту нахождения Исполнителя, в пределах территории города Югорска.

**Приобретение и установка запасных частей и материалов:**

- Исполнитель самостоятельно приобретает, при отсутствии в наличии - заказывает, оплачивает доставку и использует для обслуживания автомобилей заказчика все эксплуатационные, смазочные и сопутствующие расходные запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг.

- Устанавливаемые запчасти должны быть произведены при соблюдении требований нормативных документов (технических условий, государственных, отраслевых стандартов) в условиях их серийного производства (сборка заводская), рекомендованные к применению заводом-изготовителем данного транспортного средства.

- При оказании услуг должны использоваться новые, качественные комплектующие и запасные части заводов-изготовителей, отвечающие требованиям безопасности.

**Порядок и условия оказания услуг:**

- Услуги по техническому обслуживанию автомобилей должны выполняться в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил.

- Техническое обслуживание автомобилей должны производиться квалифицированным персоналом Исполнителя для выполнения в полном объеме всех работ по ТО автотранспорта.

- По вопросам организации технического обслуживания Исполнитель назначает ответственное лицо по взаимодействию с представителем Заказчика, а также обеспечивает доступ и нахождение представителя Заказчика в производственных помещениях, для контроля за соблюдением технологического процесса выполняемых работ.

- Заказчик или его представители имеют право провести технический контроль и испытания качества выполненных работ для подтверждения соответствия условиям контракта, при этом не понести каких-либо дополнительных расходов.

- Исполнитель при выполнении технического обслуживания автомобилей должен обеспечить сохранность автотранспортных средств Заказчика, а также не использование и не применение транспортных средств.

- Исполнитель должен обеспечивать выполнение полного комплекса работ техническому обслуживанию автомобилей с применением фирменного специализированного оборудования и инструмента, проводить выполнение шиномонтажных работ и т.д., а также осуществлять проверку технического состояния автомобиля.

- Работы по техническому обслуживанию автомобилей должны соответствовать требованиям, установленным статьей 18 Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», РД 37.009.026-92 - Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора), утвержденное приказом Минпрома РФ от 01.11.1992 г. № 43. Исполнитель должен также руководствоваться руководствами (инструкциям) по ремонту и эксплуатации определенных моделей автотранспортных средств.

- Сроки выполнения технического обслуживания: не более суток с момента заезда автомобиля на СТО.

**Требования к качеству услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:**

-Оказание услуг производится в рамках действующего законодательства РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, в соответствии с техническим заданием и условиями государственного контракта. Качество услуг должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ.

- Все виды услуг должны проводиться в специализированных для данного вида транспортных средств сервисных организациях, не нарушающих условий гарантии производителя.

- Применяемые запасные части и расходные материалы не должны нарушать условий гарантии производителя.

**Общие требования к выполняемым работам, оказываемым услугам по техническому обслуживанию автомобилей:**

1.1. Услуги оказываются по обращению Заказчика.

1.2. Стоимость замененных запчастей и материалов оплачивается из общей суммы контракта.

1.3. Установленные запчасти должны быть новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации дизайна и материалов.

1.4. Обеспечение внеочередного заезда транспортного средства на ТО.

1.5. Предоставление услуг шиномонтажа.

1.6. Другие работы связанные с техническим обслуживанием автомобилей.