Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**на выполнение работ по устройству щебеночного проезда по ул. Няганьская**

**(полигон по сбору снега) в городе Югорске**

**Место выполнения работ**: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Няганьская. Конкретное место выполнения работ будет утверждено уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

**Срок выполнения работ:**

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 09.12.2022 года.

Срок исполнения контракта Сторонами: с 21.11.2022 года по 24.01.2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполненных работ:**

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания настоящего контракта; действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **на выполнение работ по устройству щебеночного проезда по ул. Няганьская (полигон по сбору снега) в городе Югорске** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_21,86 тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_18,22 тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_18,03 чел. час

нормативные затраты труда машинистов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_19,85 чел. час

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР01-01-013-07 Применительно** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта в погрузкой и вывозом)** | **1000 м3** |  |  | **0,084** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(420\*0,2) / 1000 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 62,40 |  | 5,24 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2 464,31 |  | 207,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 313,20 |  | 26,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3,25 |  | 0,27 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 8 |  | 0,672 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 23,2 |  | 1,9488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 529,96 |  | 212,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 31,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 29,34 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 14,51 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **256,36** |  |  |
| **2** | **ФССЦпг-03-21-01-007** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км** | **1 т груза** |  |  | **117,6** | **8,58** |  | **1 009,01** |  |  |
|  |  | Объем=420\*0,2\*1,4 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 009,01** |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :** | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 1 221,52 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | 5,24 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | 1 216,01 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 26,31 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | 0,27 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | 1 265,37 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | 256,36 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | 5,24 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 207,00 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 26,31 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | 0,27 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | 29,34 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | 14,51 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | 1 009,01 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 31,55 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 29,34 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 14,51 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 1 Подготовительные работы** | | | | | | | **1 265,37** |  |  |
| **Раздел 2. Устройство покрытия** | | | | | | | | | | | |
| **3** | **ФЕР01-01-036-02** | **Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)** | **1000 м2** |  |  | **0,84** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(70\*12) / 1000 | | | | | | | | | |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 18,19 |  | 15,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,11 |  | 2,61 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,23 |  | 0,1932 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 18,19 |  | 15,28 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 2,43 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **18,91** |  |  |
| **4** | **Прайс-лист** | **Песок** | **1 м3** |  |  | **184,8** | **250,00** |  | **3 367,35** |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=70\*12\*0,2\*1,1 | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=300/1,2 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 367,35** |  |  |
| **5** | **ФЕР01-02-003-01** | **Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см** | **1000 м3** |  |  | **0,168** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(70\*12\*0,2) / 1000 | | | | | | | | | |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 115,63 |  | 187,43 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 175,37 |  | 29,46 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 13,5 |  | 2,268 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 115,63 |  | 187,43 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29,46 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 27,40 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 13,55 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **228,38** |  |  |
| **6** | **ФЕР01-02-003-07** | **На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01** | **1000 м3** |  |  | **0,168** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(70\*12\*0,2) / 1000 | | | | | | | | | |
|  |  | 3 прохода ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | | | | | | | | | |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 206,32 | 3 | 103,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 20,12 | 3 | 10,14 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2 | 3 | 1,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 206,32 |  | 103,99 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,14 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 9,43 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 4,66 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **118,08** |  |  |
| **7** | **ФЕР27-04-013-03** | **Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных** | **1000 м2** |  |  | **0,18** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15\*7+75) / 1000 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 225,08 |  | 40,51 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4 947,29 |  | 890,51 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 301,70 |  | 54,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 515,80 |  | 8,78 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 28,6 |  | 5,148 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 26,44 |  | 4,7592 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 221,17 |  | 939,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 94,82 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 140,33 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 127,06 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 207,19** |  |  |
| **8** | **ФЕР27-04-013-04** | **На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03** | **1000 м2** |  |  | **0,18** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15\*7+75) / 1000 | | | | | | | | | |
|  |  | общая толщина 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | | | | | | | | | |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 468,89 | 5 | 422,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 27,84 | 5 | 25,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 297,80 | 5 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,51 | 5 | 2,259 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 468,89 |  | 422,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 25,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 37,09 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 33,58 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **492,67** |  |  |
| **9** | **ФССЦ-02.2.05.04-1817** | **Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2** | **м3** |  |  | **34,29** | **103,00** |  | **3 531,87** |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=(15\*7\*0,15+11,25)\*1,27 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 531,87** |  |  |
| **10** | **ФЕР27-04-013-02** | **Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных** | **1000 м2** |  |  | **0,178** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15\*7+73) / 1000 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 411,35 |  | 73,22 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7 639,88 |  | 1 359,90 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 465,09 |  | 82,79 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 23 881,95 |  | 13,03 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 49,5 |  | 8,811 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 40,76 |  | 7,25528 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8 124,43 |  | 1 446,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 156,01 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 230,89 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 209,05 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 886,09** |  |  |
| **11** | **ФССЦ-02.2.05.04-1697** | **Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2** | **м3** |  |  | **30,2895** | **185,49** |  | **5 618,40** |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=(15\*7\*0,15+8,1)\*1,27 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **5 618,40** |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 2 Устройство покрытия :** | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 15 632,27 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | 113,73 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | 2 979,11 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 204,37 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | 12 539,43 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | 16 468,94 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | 113,73 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 2 979,11 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 204,37 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | 12 539,43 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | 447,57 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | 389,10 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 318,10 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 447,57 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 389,10 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 2 Устройство покрытия** | | | | | | | **16 468,94** |  |  |
| **Раздел 3. Установка дорожного знака** | | | | | | | | | | | |
| **12** | **ФЕР01-02-058-01** | **Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1** | **100 м3** |  |  | **0,00063** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3\*0,3\*0,7) / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 411,80 |  | 0,89 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 181 |  | 0,11403 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 411,80 |  | 0,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  | 0,80 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2,05** |  |  |
| **13** | **ФЕР27-09-008-01** | **Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках** | **100 шт** |  |  | **0,01** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 729,60 |  | 27,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2 371,97 |  | 23,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 224,90 |  | 2,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 707,47 |  | 17,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 320 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 14,53 |  | 0,1453 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 68,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 43,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 39,60 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **151,42** |  |  |
| **14** | **ФССЦ-01.5.03.05-0011** | **Стойка металлическая для дорожного знака, диаметр 57 мм** | **шт** |  |  | **1** | **130,33** |  | **130,33** |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **130,33** |  |  |
| **15** | **ФССЦ-01.5.03.03-0063** | **Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 (Дорожный знак 2.4 "Уступи дорогу")** | **шт** |  |  | **1** | **155,50** |  | **155,50** |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **155,50** |  |  |
| **16** | **ФЕР06-01-001-01 Применительно** | **Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек)** | **100 м3** |  |  | **0,00063** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3\*0,3\*0,7) / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 0,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 0,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 909,27 |  | 0,57 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 135 |  | 0,08505 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,12 |  | 0,0114156 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 2,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 0,83 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 0,47 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3,52** |  |  |
| **17** | **ФССЦ-04.1.02.05-0005** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)** | **м3** |  |  | **0,06426** | **600,00** |  | **38,56** |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **38,56** |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 3 Установка дорожного знака :** | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 395,59 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | 28,85 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | 24,71 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 2,40 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | 342,03 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | 481,38 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | 28,85 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 24,71 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 2,40 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | 342,03 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | 45,36 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | 40,43 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 31,25 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 45,36 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 40,43 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 3 Установка дорожного знака** | | | | | | | **481,38** |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 17 249,38 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | 147,82 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | 4 219,83 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 233,08 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | 12 881,73 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | 18 215,69 |  |  |
|  | 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5 | Строительные работы | | | | | | | 17 206,68 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | 147,82 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 3 210,82 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 233,08 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | 12 881,73 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | 522,27 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | 444,04 |  |  |
|  | 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | 1 009,01 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 380,90 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 522,27 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 444,04 |  |  |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | 3 643,14 |  |  |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | **21 858,83** |  |  |