**Приложение 2**

**к техническому заданию**

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА****НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ** |
|  |
| **НА КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИГРОВЫМ ЗАЛОМ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»** |

**Раздел: ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика работ | Номер частей, глав, таблиц,параграфов и пунктов указаний кразделу справочника базовых ценна проектные и изыскательскиеработы для строителей | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)\*Kj  | Стоимостьработ, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Дворец спорта, универсальный спортивный зал, ледовый** **дворец****Вместимость 2690 мест (до 3000 мест)** | СБЦП-2001-03-02-2.03-05-012Индекс перевода в текущие цены К=3,60Объем работ: 18% | объект | (4116,42+550,4\*2,562)\*3,60\*18% | 5053,473 |
| **Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика работ | Номер частей, глав, таблиц,параграфов и пунктов указаний кразделу справочника базовых ценна проектные и изыскательскиеработы для строителей | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)\*Kj | Стоимостьработ, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Создание инженерно-топографических планов застроенной территории в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м.** **2 категория** | СБЦИИС, 2004 г. Табл. 9, §4К=1,55 – съемка подземных коммуникаций с помощью приборов поиска и составление плана подземных коммуникаций.К=1,75 — выполнение картографических работ с составлением планов в двух видах: магнитном и бумажном носителях;К=0,85 — проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных.К=1,6 — выполнение изысканий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.Полевые-камеральные-Индекс перевода в текущие цены К=3,66 | 1 га | 3284\*1,55\*2,29\*0,85\*3,66\*0,001\*1,61067\*1,55\*2,29\*1,75\*3,66\*0,001\*1,6 | 58,02238,812 |
| **2** | **Внутренний транспорт****расстояние до 5 км** | СБЦИИС, 2004 г. Табл. 4, § 17,5% |  | 58,022\*0,075 | 4,352 |
| **3** | **Организация и ликвидация** | СБЦИИС, 2004 г.Общие указания п.13 к=0,06прим. 1 к=2,5 |  | (58,022+4,352)\*0,06\*2,5 | 9,356 |

**Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ****Подраздел: ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика работ | Номер частей, глав, таблиц,параграфов и пунктов указаний кразделу справочника базовых ценна проектные и изыскательскиеработы для строителей | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)\*Kj | Стоимостьработ, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Бурение скважин** **диаметром до 160 мм** **глубиной до 15 м****II категория породы** | СиЦ-91-02-02-04-017-001бК=1.25 - при выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цен К=41,1 | 1 м | 38,4\*25\* 41,51 \* 1,25 \* 0,001 | 49,812 |

**Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика работ | Номер частей, глав, таблиц,параграфов и пунктов указаний кразделу справочника базовых ценна проектные и изыскательскиеработы для строитлей | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)\*Kj | Стоимостьработ, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Камеральная обработка** **материала буровых работ** **II категория сложности** | СиЦ-91-02-07-21-82-001Индекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 м | (8,2 \*25) \* 41,51 \* 0,001 | 8,51 |
| **2** | **Камеральная обработка** **комплексных исследований и отдельных определений** **физико-механических свойств** **грунтов песчаных** | СиЦ-91-02-07-21-86-002Индекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 обработка | (0,15 \* 5) \* 41,51 \* 0,001 | 0,031 |
| **3** | **Камеральная обработка** **комплексных исследований и отдельных определений** **химического и** **бактериологического** **состава воды** | СиЦ-91-02-07-21-86-005Индекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 обработка | (0,15 \* 5) \* 41,51 \* 0,001 | 0,031 |
| **4** | **Камеральная обработка** **определения коррозионной** **активности грунтов и воды** | СиЦ-91-02-07-21-86-008Индекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 обработка | (0,15 \* 5) \* 41,51 \* 0,001 | 0,031 |
|

|  |
| --- |
| **Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ****Подраздел: ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ** |
| №  | Характеристика предприятия,здания сооружения ли вид работ | Номер частей, глав, таблиц,параграфов и пунктов указаний кразделу справочника базовых ценна проектные и изыскательскиеработы для строителей | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)\*Kj | Стоимостьработ, тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости** **[I категория сложности]** | СиЦ-91-02-01-01-009-002К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 км маршрута | (13,5\*2)\*41,51\*1,25\*0,001 | 1,401 |
| **2** | **Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерн0-экологической в масштабе 1:2000-1:1000. удовлетворительная категория проходи****ости**  | СиЦ-91-02-01-02-010-004бК=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 км маршрута | (2,1\*2)\*41,51\*1,25\*0,001 | 0,218 |
| **3** | **Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт** **[I категория сложности]** | СиЦ-91-02-01-02-011-002К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 точка | (7,5\*5)\*41,51\*1,25\*0,001 | 1,946 |
| **4** | **Измерение потока радона на участка** | СиЦ-91-02-08-24-91-001К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 20 точек | (161\*1)\*41,51\*1,25\*0,001 | 8,354 |
| **5** | **Радиационное обследование участка площадью св****ше 1 га** | СиЦ-91-02-08-24-92-003К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 0,1 га | (14,8\*22,9)\*41,51\*1,25\*0,001 | 17,586 |
| **6** | **Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям: воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы (пробоотборниками)** | СиЦ-91-02-05-16-60-008К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 проба | (9,7\*16)\*41,51\*1,25\*0,001 | 8,053 |
| **7** | **Определение неустойчивых химических компонентов** | СиЦ-91-02-05-16-61-001К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 проба | (29\*16)\*41,51\*1,25\*0,001 | 24,076 |
| **8** | **Определение метана и СО2 в воздухе** | СиЦ-91-02-05-16-61-002К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 проба | (6,5\*16)\*41,51\*1,25\*0,001 | 5,396 |
| **Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ** |
| №  | Характеристика предприятия,здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц,параграфов и пунктов указаний кразделу справочника базовых ценна проектные и изыскательскиеработы для строителей | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)\*Kj | Стоимостьработ, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости** **[I категория сложности]** | СиЦ-91-02-01-01-009-002К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 км маршрута | (13,5\*2)\*41,51\*1,25\*0,001 | 1,401 |
| **2** | **Составление отчета. Стоимость камеральных работ до 5 тыс. руб.****[III категория сложности]**  | СиЦ-91-02-07-21-87-001вК=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 отчет | (0,25\*500)\*41,51\*1,25\*0,001 | 6,486 |
| **Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ****Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ** |
| №  | Характеристика предприятия,здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц,параграфов и пунктов указаний кразделу справочника базовых ценна проектные и изыскательскиеработы для строителей | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)\*Kj | Стоимостьработ, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Рекогносцировочное обследование**  | СиЦ-91-04-02-08-45-002а *(прим.)*К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 км | (6\*2)\*41,51\*1,25\*0,001 | 0,623 |
| **2** | **Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Давление воздуха (среднемесячное)**  | СиЦ-91-04-02-12-67-002 *(прим.)*К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 годостанция | (1\*5)\*41,51\*1,25\*0,001 | 0,259 |
| **3** | **Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Температура воздуха: средняя месячная** | СиЦ-91-04-02-12-67-003 *(прим.)*К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 годостанция | (1\*5)\*41,51\*1,25\*0,001 | 0,259 |
| **4** | **Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Влажность воздуха: средняя месячная** | СиЦ-91-04-02-12-67-006 *(прим.)*К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 годостанция | (2,8\*5)\*41,51\*1,25\*0,001 | 0,726 |
| **5** | **Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Ветер: месячные данные**  | СиЦ-91-04-02-12-67-009 *(прим.)*К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 годостанция | (7\*5)\*41,51\*1,25\*0,001 | 1,816 |
| **6** | **Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Осадки: месячные данные** | СиЦ-91-04-02-12-67-012 *(прим.)*К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 годостанция | (1,7\*5)\*41,51\*1,25\*0,001 | 0,441 |
| **7** | **Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Снежный покров: декадные данные** | СиЦ-91-04-02-12-67-014 *(прим.)*К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 годостанция | (1,5\*5)\*41,51\*1,25\*0,001 | 0,389 |
| **8** | **Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Облачность: средняя месячная** | СиЦ-91-04-02-12-67-015 *(прим.)*К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 годостанция | (2,1\*5)\*41,51\*1,25\*0,001 | 0,545 |
| **9** | **Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Радиационный баланс (средние месячные составляющие)** | СиЦ-91-04-02-12-67-022 *(прим.)*К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 годостанция | (6,7\*5)\*41,51\*1,25\*0,001 | 1,738 |
| **10** | **Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Загрязненные атмосферы (средние месячные составляющие)** | СиЦ-91-04-02-12-67-023 *(прим.)*К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 годостанция | (8,2\*5)\*41,51\*1,25\*0,001 | 2,127 |
| **11** | **Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеорологических станций 1, число годостанций до 50** | СиЦ-91-04-02-12-69-001а *(прим.)*К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего СевераИндекс перевода в текущие цены К=41,51 | 1 записка | (201\*1)\*41,51\*1,25\*0,001 | 10,429 |

**Раздел: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ** |
| №  | Характеристика предприятия,здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц,параграфов и пунктов указаний кразделу справочника базовых ценна проектные и изыскательскиеработы для строителей | Единица измерения | Расчет стоимости:  | Стоимостьработ, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Экспертиза проектной документации** | Приложение Постановления Правительства РФ №145 от 5 марта 2007г. Индекс перевода в текущие цены К=3,29 | % | Рпд=СпдхПхКiДоля от суммарной стоимости проектных и изыскательских работ 12,69% | 616,090 |

 |  |
|  |  |
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5932,478 тыс.руб.****СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18% 1067,902 тыс.руб.****ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 18% 7000,691 тыс.руб.** |
|  |
|  |
|  |