Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на выполнение работ по замене двери на противо пожарную в помещении архива ЗАГСа в здании, находящегося по ул. Спортивная, д.2 в городе Югорске**

**Место выполнения работ**: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Спортивная д.2.

**Срок выполнения работ:**

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: по 20.11.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 15.12.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

**Качественные характеристики объекта закупки:**

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок и время производства работ с Муниципальным заказчиком.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

**Требования к материалам, используемым при выполнении работ**:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

**Приложение к описанию объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) | | | | | | | | | | | |
| Выполнение работ по замене двери на противопожарную в помещении архива ЗАГСа в здании, находящегося по ул. Спортивная, д.2 в городе Югорске | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость, руб. | | | | |
|
| на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Замена двери в помещении архива | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСНр56-01-010-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,017 | 1 | 0,017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,7 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,61676 |  |  |  |  | 270,44 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 36,28 |  | 0,61676 |  |  | 438,49 |  | 270,44 |
| *Н* | *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *1,18* |  | *0,02006* |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,44 |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 246,10 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 127,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 37 861,76 |  | 643,65 |
| 2 | ГЭСНр56-01-009-01 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,793 |  |  |  |  | 793,29 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 179,3 |  | 1,793 |  |  | 442,44 |  | 793,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,89 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3,97 |  | 0,0397 | 115,43 | 1,45 | 167,37 |  | 6,64 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 7,93 |  | 0,0793 |  |  | 3,16 |  | 0,25 |
| *Н* | *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *10,5* |  | *0,105* |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,29 |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 721,89 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 372,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 189 492,00 |  | 1 894,92 |
| 3 | ГЭСН09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,7 | 1 | 1,7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,519 |  |  |  |  | 1 974,02 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 2,07 |  | 3,519 |  |  | 560,96 |  | 1 974,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,034 |  |  |  |  | 18,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,034 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 21,94 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,034 |  |  | 529,35 |  | 18,00 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,71 |  | 1,207 |  |  | 31,66 |  | 38,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 557,81 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,4908 |  | 0,83436 |  |  | 6,61 |  | 5,52 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 0,119 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 19,26 |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0,003 |  | 0,0051 | 89 330,06 | 1,17 | 104 516,17 |  | 533,03 |
| *П,Н* | *07.1.01.01* | *Дверь противопожарная металлическая* | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
| *Уд* | *14.5.01.05-0013* | *Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл* | *шт* | *0,27* |  | *0,459* | *478,28* | *1,2* | *573,94* |  | *263,44* |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 609,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 992,02 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 1 872,50 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 1 235,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 363,25 |  | 5 717,53 |
| 3.1 | ФСБЦ-07.1.01.01-0008 применительно | Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм // Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 19 899,24 | 1,32 | 26 267,00 |  | 26 267,00 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 267,00 |
| 4 | ГЭСНр61-01-007-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,8306 |  |  |  |  | 1 891,55 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 383,06 |  | 3,8306 |  |  | 493,80 |  | 1 891,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0373 |  |  |  |  | 19,05 |
|  | 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,57 |  | 0,0257 |  |  | 756,75 |  | 19,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,57 |  | 0,0257 |  |  | 529,35 |  | 13,60 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,16 |  | 0,0116 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,77 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,16 |  | 0,0116 |  |  | 470,10 |  | 5,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,55 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,35 |  | 0,0035 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,18 |
|  | 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 4,4 |  | 0,044 | 3 392,36 | 2,22 | 7 531,04 |  | 331,37 |
| *Н* | *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *8,1* |  | *0,081* |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 262,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 910,60 |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 719,54 |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 840,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 482 257,00 |  | 4 822,57 |
| 5 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,0007 | 1 | 0,0007 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,07 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1316 |  |  |  |  | 52,46 |
|  | 1-100-11 | Средний разряд работы 1,1 | чел.-ч | 188 |  | 0,1316 |  |  | 398,60 |  | 52,46 |
| *Н* | *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *100* |  | *0,07* |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,46 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 48,79 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 23,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 177 614,29 |  | 124,33 |
|  |  | Итоги по смете: | | | | | | | | |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 33 069,93 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 4 981,76 |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 87,26 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 37,05 |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 27 963,86 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 14 010,50 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 4 981,76 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 87,26 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 37,05 |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 1 696,86 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 4 608,82 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 2 598,75 |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | 26 267,00 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 26 267,00 |
|  |  | Всего | | | | | | | | |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | |  |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | |  |
|  |  | ВСЕГО по смете | | | | | | | | |  |

Заведующий по АХР Д.В. Питиримов