Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

1. Предмет муниципального контракта: поставка запасных частей для средств вычислительной техники.

2. Перечень товаров и объем поставки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Требования к значениям показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров установленным Заказчиком требованиям | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1 | 26.20.17.110-  00000007 | Монитор, подключаемый к компьютеру | - интерфейс подключения: HDMI и Display Port;  - кабель для подключения к источнику изображения в комплекте: да;  - класс энергетической эффективности: А и выше;  - количество портов HDMI: ≥ 2 штук;  - контрастность: ≥ 1000:1;  - наличие встроенных динамиков: да;  - наличие функции регулировки наклона: да;  - потребляемая мощность: < 30 Ватт;  **- размер диагонали:** ≥ 27 дюймов;  - разрешение экрана: 3840 x 2160 точек;  - разъем: Mini-Jack (3,5 мм) вход и Mini-Jack (3,5 мм) выход;  - тип матрицы: IPS;  **- угол обзора по вертикали, градус**: ≥ 178;  **- угол обзора по горизонтали, градус**: ≥ 178;  - яркость, кд/м2: ≥ 350 и < 400. | штука | 6 |
| 2 | 26.20.40.110 | Блок питания для корпуса серверный | - выходная мощность: не менее 750 Вт;  - возможность «горячего» подключения: да;  - для установки в сервер Hewlett-Packard Proliant DL360Gen6\380Gen6\350Gen6;  - номер по каталогу Hewlett-Packard Proliant: 512327-B21, 511778-001. | штука | 1 |
| 3 | 26.20.21.110-  00000003 | Накопитель данных внутренний | - наличие интерфейсов: SATA III;  **- объём накопителя:** ≥ 1000 Гигабайт;  - скорость вращения (RPM): ≥ 7000 оборотов в минуту;  **- тип устройства:** HDD;  - форм-фактор: 2,5 дюйма.  Дополнительные характеристики:  1. возможность «горячего» подключения: да;  2. номер по каталогу Hewlett-Packard Proliant: 656108-001.  Обоснование дополнительных характеристик:  1. возможность «горячего» подключения: для установки в сервер баз данных без остановки приложений;  2. номер по каталогу Hewlett-Packard Proliant: для установки в сервер Hewlett-Packard Proliant поколения Gen8, Gen9. | штука | 2 |
| 4 | 26.20.21.110-  00000003 | Накопитель данных внутренний | - наличие интерфейсов: SATA III;  - объем буферной памяти: ≥ 64 Мегабайт;  **- объём накопителя:** ≥ 2000 Гигабайт;  - скорость вращения (RPM): ≥ 7000 оборотов в минуту;  **- тип устройства:** HDD;  - форм-фактор: 3,5 дюйма. | штука | 2 |
| 5 | 26.20.40.190 | Модуль оперативной памяти DDR4 | - производительность – не менее 2666 Мегагерц;  - объём модуля - не менее 8 Гигабайт;  - тип памяти: DDR4. | штука | 4 |

3. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

4. Гарантийный срок Поставщика на оборудование – не менее тридцати шести месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Вместе с товаром Поставщик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее тридцати шести месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Согласовано:

Контрактная служба: О.В. Дергилев