1. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

ТО (техническое обслуживание): охранного видеонаблюдения, включающего в себя осмотр в:

МБОУ «Гимназия» Ханты-Мансийский автономный округ, г. Югорск, ул. Мира д. 6:

- камера внутренняя – 24 шт.

- камера уличная – 6 шт.

- Монитор компьютерный – 2 шт.

- Видеорегистратор – 2 шт.

- АКБ 12В – 1

- Источник бесперебойного питания – 1 шт.

- Приемник – 15 шт.

- Передатчик – 15 шт.

МБОУ «Гимназия» дошкольные группы, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Югорск, ул. Геологов д. 21:

- камера внутренняя – 12 шт.

- камера уличная – 4 шт.

- Монитор компьютерный – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- АКБ 12В – 1

- Источник бесперебойного питания – 1 шт.

- Приемник – 15 шт.

- Передатчик – 15 шт.

Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно), т.е. определение технического состояния технических средств по внешним признакам;

-проверка работоспособности - определение технического состояния путём контроля техническими средствами; ППР (планово-предупредительный ремонт):

-работы планово-предупредительного характера для поддержания системы видеонаблюдения в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС.

-Ремонт производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС по результатам контроля технического состояния, проводимого в рамках ТО или в результате отказа ТС.

- Замена вышедшего из строя оборудования осуществляется за счет Исполнителя. ТО и ППР должны производиться не реже одного раза в месяц. В случае сбоев или отказа в работе систем видеонаблюдения в межрегламентный период, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок - не более 3 (трёх) часов. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учёта вызовов».

Исполнитель должен проводить ТО и ППР персоналом соответствующей квалификации, аттестованным по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

Результаты осмотров следует отражать в журнале учета технического состояния. В этом журнале должны содержаться: оценка технического состояния видеооборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонте. Акт технического обслуживания предоставляется Исполнителем 1 раз в квартал.