Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на выполнение работ по ремонту лестничной клетки и дискотечного зала в здании МАУ «ЦК «Югра-Презент» в городе Югорске**

**Место выполнения работ**: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Спортивная,6.

**Срок выполнения работ:**

- начало: 01.07.2024

- окончание: 20.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

**Требования к материалам, используемым при выполнении работ**:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

**Качественные характеристики объекта закупки:**

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта.

Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.

При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

 Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах.

**Локальный сметный расчет**

**на выполнение работ по ремонту стен и потолков дискотечного зала в здании МАУ "ЦК "Югра-Презент" в городе Югорске**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
|
| на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Ремонт стен** |
| **1** | **ГЭСНр62-01-016-06** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,3378** | **1** | **0,3378** |  |  |  |  |  |
|   |   | Объем=33,78 / 100 |
|   |   | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 883,89** |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 182,26 |
|   | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |   | 91 |   |   |   |   | 3 805,86 |
|   | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |   | 46 |   |   |   |   | 1 923,84 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **40 300,74** |  | **13 613,59** |
| **2** | **ФСБЦ-14.3.02.01-0392Применительно** | **Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 (Краска акриловая интерьерная влагостойкая)** | **кг** | **10,134** | **1** | **10,134** | **456,84** | **1,76** | **804,04** |  | **8 148,14** |
|   |   | Объем=0,15\*33,78\*2 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 148,14** |
| **9** | **ФСБЦ-14.5.11.03-0004Применительно** | **Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа (Шпатлевка финишная выравнивающая)** | **кг** | **9,855** | **1** | **9,855** | **17,34** | **1,56** | **27,05** |  | **266,58** |
|   |   | Объем=0,73\*13,5 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **266,58** |
| **3** | **ГЭСНр62-01-017-06** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,1126** | **1** | **0,1126** |  |  |  |  |  |
|   |   | Объем=11,26 / 100 |
|   |   | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 996,44** |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 692,19 |
|   | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |   | 91 |   |   |   |   | 1 539,89 |
|   | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |   | 46 |   |   |   |   | 778,41 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **47 200,18** |  | **5 314,74** |
| **8** | **ФСБЦ-14.3.02.01-0392Применительно** | **Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 (Краска акриловая интерьерная влагостойкая)** | **кг** | **3,378** | **1** | **3,378** | **456,84** | **1,76** | **804,04** |  | **2 716,05** |
|   |   | Объем=0,15\*11,26\*2 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 716,05** |
| **10** | **ФСБЦ-14.5.11.03-0004Применительно** | **Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа (Шпатлевка финишная выравнивающая)** | **кг** | **2,847** | **1** | **2,847** | **17,34** | **1,56** | **27,05** |  | **77,01** |
|   |   | Объем=0,73\*3,9 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **77,01** |
|   |  | **Итоги по смете:** |  |
|   |   |  Всего прямые затраты (справочно) | 22 088,11 |
|   |   |  в том числе: |   |
|   |   |  Оплата труда рабочих | 5 841,45 |
|   |   |  Эксплуатация машин | 20,22 |
|   |   |  Оплата труда машинистов (Отм) | 33,00 |
|   |   |  Материалы | 16 193,44 |
|   |   |  Строительные работы | 30 136,11 |
|   |   |  в том числе: |   |
|   |   |  оплата труда | 5 841,45 |
|   |   |  эксплуатация машин и механизмов | 20,22 |
|   |   |  оплата труда машинистов (Отм) | 33,00 |
|   |   |  материалы | 16 193,44 |
|   |   |  накладные расходы | 5 345,75 |
|   |   |  сметная прибыль | 2 702,25 |
|   |   |  Всего ФОТ (справочно) | 5 874,45 |
|   |   |  Всего накладные расходы (справочно) | 5 345,75 |
|   |   |  Всего сметная прибыль (справочно) | 2 702,25 |
|   |   |  НДС 20% |  |
|   |  | **ВСЕГО по смете** |  |

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)**

**Выполнение работ по ремонту стен и потолков лестничной клетки в здании МАУ "ЦК "Югра-Презент" в городе Югорске**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
|
| на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Ремонт стен** |
| **1** | **ГЭСНр62-01-016-06** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **2,571** | **1** | **2,571** |  |  |  |  |  |
|   |   | Объем=257,1 / 100 |
|   |   | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **60 004,34** |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   |   |   | 31 831,24 |
|   | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |   | 91 |   |   |   |   | 28 966,43 |
|   | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |   | 46 |   |   |   |   | 14 642,37 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **40 300,72** |  | **103 613,14** |
| **2** | **ФСБЦ-14.3.02.01-0392Применительно** | **Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 (Краска акриловая интерьерная влагостойкая)** | **кг** | **77,13** | **1** | **77,13** | **456,84** | **1,76** | **804,04** |  | **62 015,61** |
|   |   | Объем=0,15\*257,1\*2 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **62 015,61** |
| **9** | **ФСБЦ-14.5.11.03-0004Применительно** | **Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа (Шпатлевка финишная выравнивающая)** | **кг** | **103,796** | **1** | **103,796** | **17,34** | **1,56** | **27,05** |  | **2 807,68** |
|   |   | Объем=0,77\*134,8 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 807,68** |
| **3** | **ГЭСНр62-01-017-06** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,1933** | **1** | **0,1933** |  |  |  |  |  |
|   |   | Объем=19,33 / 100 |
|   |   | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 143,98** |
|   |   | ФОТ |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 904,98 |
|   | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |   | 91 |   |   |   |   | 2 643,53 |
|   | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |   | 46 |   |   |   |   | 1 336,29 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **47 200,21** |  | **9 123,80** |
| **8** | **ФСБЦ-14.3.02.01-0392Применительно** | **Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 (Краска акриловая интерьерная влагостойкая)** | **кг** | **5,799** | **1** | **5,799** | **456,84** | **1,76** | **804,04** |  | **4 662,63** |
|   |   | Объем=0,15\*19,33\*2 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 662,63** |
| **10** | **ФСБЦ-14.5.11.03-0004Применительно** | **Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа (Шпатлевка финишная выравнивающая)** | **кг** | **14,1109** | **1** | **14,1109** | **17,34** | **1,56** | **27,05** |  | **381,70** |
|   |   | Объем=0,73\*19,33 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **381,70** |
|   |  | **Итоги по смете:** |  |
|   |   |  Всего прямые затраты (справочно) | 135 015,94 |
|   |   |  в том числе: |   |
|   |   |  Оплата труда рабочих | 34 533,70 |
|   |   |  Эксплуатация машин | 124,05 |
|   |   |  Оплата труда машинистов (Отм) | 202,52 |
|   |   |  Материалы | 100 155,67 |
|   |   |  Строительные работы | 182 604,56 |
|   |   |  в том числе: |   |
|   |   |  оплата труда | 34 533,70 |
|   |   |  эксплуатация машин и механизмов | 124,05 |
|   |   |  оплата труда машинистов (Отм) | 202,52 |
|   |   |  материалы | 100 155,67 |
|   |   |  накладные расходы | 31 609,96 |
|   |   |  сметная прибыль | 15 978,66 |
|   |   |  Всего ФОТ (справочно) | 34 736,22 |
|   |   |  Всего накладные расходы (справочно) | 31 609,96 |
|   |   |  Всего сметная прибыль (справочно) | 15 978,66 |
|   |   |  НДС 20% |  |
|   |  | **ВСЕГО по смете** |  |