Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**на выполнение работ по установке фан-барьеров в городе Югорске**

**Место выполнения работ**: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск. Конкретные места выполнения работ будут утверждены и переданы уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта уполномоченному лицу Подрядчика.

**Срок выполнения работ:**

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.12.2022 года.

Срок исполнения контракта Сторонами: с 21.11.2022 года по 30.01.2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяца с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Значение показателя** | **Страна происхождения товара** |
| 1. | Фан - барьер металлическийfan-barier-1 | Фан-барьер размером 2000х1000 мм. Заполнение рамы – вертикальные перекладины. Количество перекладин – не менее 9 шт. и не более 10 шт. У каждой секции ограждения должны быть соединительные скобы, которые позволяют выставить барьеры единым полотном. Изделие должно быть устойчиво к воздействиям внешней среды, не подвергается коррозии при воздействии атмосферных явлений. Съемные ножки-опоры соединяются с рамой при помощи болтов и гаек, входящих в комплект. Секции ограждения сцепляются между собой при помощи крючков и проушин и образуют непрерывную конструкцию. Тип крепления: зацеп+крючок. Наличие съемных ножек. Материал изготовления: сталь. Покрытие: порошковая краска. Цвет: серый глянец (RAL 7040) | Российская Федерация |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

|  |
| --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **на выполнение работ по установке фан-барьеров в городе Югорске** |
|  |

сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_18,93 тыс. рублей в ценах 2001 г.

 в т.ч: строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_15,78 тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1,01 чел. час

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Установка фан-барьеров** |
| **1** | **ФЕР46-08-001-01Применительно** | **Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на первые 10 м (Переноска и установка фан-барьеров)** | **т** |  |  | **0,67** |  |  |  |  |  |
|   |  | Объем=6,7\*100/1000 |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 11,70 |  | 7,84 |  |   |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 1,5 |  | 1,005 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 11,70 |   | 7,84 |   |   |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7,84 |  |   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  | 8,15 |  |   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  | 4,63 |  |   |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **20,62** |   |  |
| **2** | **Прайс-лист** | **Фан-барьер "Стандарт"** | **шт** |  |  | **100** | **2 592,17** |  | **15 757,87** |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|   |  | Цена=3020/1,2\*1,03 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **15 757,87** |  |  |
|   |  | **Итоги по смете:** |  |  |  |
|   |  |  Итого прямые затраты (справочно) | 15 765,71 |  |   |
|   |  |  в том числе: |  |  |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 7,84 |  |   |
|   |  |  Материалы | 15 757,87 |  |   |
|   | (86)-4, ФЕР, 3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 26.09.2022г. №49208-ИФ/09 прил.1 |  Строительные работы | 15 778,49 |  |  |
|   |  |  в том числе: |  |  |   |
|   |  |  оплата труда | 7,84 |  |   |
|   |  |  материалы | 15 757,87 |  |   |
|   |  |  накладные расходы | 8,15 |  |   |
|   |  |  сметная прибыль | 4,63 |  |   |
|   |  |  Итого ФОТ (справочно) | 7,84 |  |   |
|   |  |  Итого накладные расходы (справочно) | 8,15 |  |   |
|   |  |  Итого сметная прибыль (справочно) | 4,63 |  |   |
|   |  |  НДС 20% | 3 155,70 |  |  |
|   |  |  **ВСЕГО по смете** | **18 934,19** |  |  |