**Приложение 1**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**1. Сроки оказания услуг:** с момента подписания муниципального контракта по 15.12.2024 года.

**2. Количество заявок, направляемых Заказчиком Исполнителю:** – не менее 2 (двух) заявок за весь период оказания услуг. Услуги оказываются Исполнителем по предварительной заявке заказчика в течение 5 календарных дней с момента направления заявки Исполнителю. Заявка должна содержать сведения: место оказание услуг, объем услуг (площадь), срок оказания, сведения об ответственных лицах и контактах, направляется любым доступным способом, в том числе посредством электронной почты, в срок не позднее 2-х рабочих дней до начала оказания услуг.

3**. Место оказания услуг:** Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11.

**4. Услуги по очистке от снега, наледи и сосулек включают в себя:**

- очистку кровли от снега и наледи ручным способом;

- удаление сосулек и наледи с карниза крыши здания;

- удаление сосулек и наледи с водосточных воронок с прочисткой водосточных желобов;

- уборка прилегающей к зданию территории от сброшенного снега, наледи, сосулек и вывоз сброшенного снега, наледи, сосулек в специально отведенные места. Погрузка и вывоз сброшенного с кровли снега с прилегающей территории, осуществляется за счет Исполнителя силами и средствами Исполнителя в день чистки кровли (в том числе погрузка с привлечением необходимого персонала, технических средств, автотранспорта).

**5. Требования к оказанию услуг:**

- услуга оказывается в светлое время суток в присутствии представителя Заказчика (заведующего по АХР) и ответственного лица со стороны Исполнителя.

Перед началом оказания услуг Исполнитель должен организовать охранные мероприятия по безопасности движения пешеходов и транспорта:

- организовать ограждения на ширину возможного падения снега, сосулек, наледи;

- обеспечить оцепление зоны (фасад, козырьки, входы и выходы здания, балконы) возможного падения снега, сосулек и наледи посредством выставления дежурных из числа своих работников;

- перед началом оказания услуг и после оказания услуг представитель Заказчика и ответственное лицо со стороны Исполнителя проверяют состояние кровли на предмет наличия или отсутствия повреждений, о чем составляется соответствующий акт. В случае обнаружения после оказания услуг повреждений Исполнитель обязан незамедлительно устранить повреждения своими силами и за свой счет;

- при выполнении работ Исполнитель должен использовать собственные инструменты и прочий инвентарь. Чистка кровли от снега, сосулек, наледи должна осуществляться деревянными или пластмассовыми лопатами. Применения ломов, металлических лопат, топоров и иного подобного инвентаря не допускается во избежание повреждений кровли;

- сброс снега в местах, где на стене здания имеются выступы, навесное или наземное оборудование (например, наружные блоки кондиционеров), любые препятствия, которые преграждают вертикальное направление падания снега, и которые могут быть в результате предоставления услуги повреждены, должен осуществляться способом, исключающим возможность повреждения;

 - исполнителем при выполнении работ должна обеспечиваться сохранность зеленых насаждений, имущества Заказчика, размещенного на стенах здания (освещение, видеокамеры, кондиционеры и т.п.) Имущество, расположенное на очищаемой территории, а также любого транспорта, имущества принадлежащего третьим лицам находящегося в момент оказания услуг на очищаемой территории. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика или третьим лицам восстановительные работы осуществляются за счет Исполнителя;

 - ответственность за безопасность пешеходов и их имущества от сбрасываемого с кровли снега, сосулек и наледи несет Исполнитель.

**6. Площадь кровли здания** – 1 208,9 кв.м.

Заведующий по АХР Питиримов Д.В.