**Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием в городе Югорске.**

**Место выполнения работ**: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

**Срок выполнения работ:**

- начало: 25 апреля 2022 года;

- окончание: 30 сентября 2022 года.

Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

**Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:**

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Характеристика и объем работ указаны в Локальном сметном расчете (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Подрядчик перед началом работ по должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

**Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические показатели** |
| 1 | Битум | Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД 60/90 (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 22245-90 |
| 2 | Битум | Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД 90/130 (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 22245-90 |
| 3 | Смеси асфальтобетонные | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II  Размер минеральных зерен (мелкозернистые) до 20 мм (неизменяемое значение). Содержание щебня в диапазоне свыше 50 % до 60 %. В соответствии с ГОСТ 9128-2013 |