**Приложение к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта**

**Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения**

1. **Срок и объем предоставления гарантий качества оказываемых услуг.**

1.1.Исполнитель обязан предоставить гарантии качества в соответствии с действующим законодательством РФ, на весь объем и срок оказания услуг.

1. **Место и срок оказания услуг.**

2.1.Место оказания услуг; по месту нахождения объектов Заказчика, указанных в ведомости на оказание услуг (п.5 Технического задания).

2.2.Оказание услуг осуществляется Исполнителем с момента подписания муниципального контракта, но не ранее 01.01.2020 по 31.12.2020.

1. **Общие требования к оказанию услуг**

Исполнитель обязан:

3.1.Обеспечить техническое обслуживание оборудования системы видеонаблюдения, согласно регламента технического обслуживания системы видеонаблюдения (п.6 технического задания).

3.2.Выполнять все требования по технике безопасности, действующие на объектах Заказчика.

3.3.Осуществлять проверку работоспособности составных частей системы видеонаблюдения (блок питания, монитор, видеокамер, видеорегистраторов) определение неисправностей и дальнейшего их устранения (за исключением оборудования, на которое не истек срок гарантийного обслуживания).

3.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий муниципального контракта, ухудшившие качество оказания услуг. В кратчайшие сроки с момента получения Исполнителем в письменном виде соответствующее требование от Заказчика.

3.5. Обеспечить наличие на объектах необходимой информации:

- согласованный с Заказчиком график проведения профилактических работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения;

- журнал проведения технического обслуживания системы видеонаблюдения, в котором указываются виды выполненных работ по данной услуге;

- списка лиц (Ф.И.О.; должность) Исполнителя, допущенных к обслуживанию оборудования.

3.6. Сотрудник Исполнителя должен иметь при себе документ подтверждающий, что он является сотрудником обслуживающей фирмы и документ, удостоверяющий личность.

**4. Требования к безопасности оказываемых услуг.**

4.1. Исполнитель обязан руководствоваться законодательством Российской Федерации, инструкциями и другими нормативными актами по техническому обслуживанию оборудования системы видеонаблюдения.

4.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

4.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4. Предоставить гарантии качества в соответствии с действующим законодательством РФ, на весь объем и срок оказания услуг.

**5. Ведомость на оказание услуг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование Объекта и адрес** | **Наименование оборудования** | **Кол-во оборудования** | **Срок оказания услуг** |
| 1 | Администрация города Югорска,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11. | Видеокамера (цветная) NOVIcam W54CR | 2 | с момента подписания муниципального контракта, но не ранее 01.01.2020 по 31.12.2020 года |
| Системный блок, видеорегистратор | 1 |
| Монитор | 1 |
| АКБ 12В, 7А/ч | 1 |
| 1 | ЗАГС,  г. Югорск, ул. Спортивная,2. | Купольная AHD видеокамера (цветная) Proto AHD-10D-PE20F36IR | 8 | с момента подписания муниципального контракта, но не ранее 01.01.2020 по 31.12.2020 года |
| Системный блок, видеорегистратор | 1 |
| Монитор | 1 |
| АКБ 12В, 7А/ч | 1 |

Указанное в ведомости оборудование находится в эксплуатации у Заказчика.

**6. Регламент технического обслуживания системы видеонаблюдения.**

6.1. Требования по контролю за соблюдением норм и правил эксплуатации системы видеонаблюдения со стороны Исполнителя:

6.1.1. К проведению технического обслуживания допускаются специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.

6.1.2. Работы по техническому обслуживанию должны проводиться в соответствии с требованиями Регламента, записи оформляются в журнале (заказчика и исполнителя) одновременно и идентично и заканчивается текстом: Установка сдана Заказчику в дальнейшую эксплуатацию в автоматическом режиме.

6.1.3. По каждому отказу в работе установки необходимо тщательно разобраться совместно с Заказчиком. Результаты отразить в журнале.

6.1.4. При проведении технического осмотра в обязательном порядке проверять знания специалистов заказчика основных положений инструкций по эксплуатации установки, умение проверять ее работоспособность. Результат отражать в журнале.

6.1.5. Уведомлять Заказчика о необходимости ремонта или замены морально устаревших и физически изношенных деталях. При необходимости замены комплектующих, оборудования составить техническое задание на приобретение данных материалов или запасных частей, которые будут приобретены после согласования из средств Заказчика.

6.1.6. Не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, к которой он получит доступ.

6.1.7. Предоставлять видеозапись на внешнем носителе по требованию Заказчика.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Перечень работ** | **Периодичность обслуживания по регламенту** |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (видеокамер, видео регистраторов, блоков питания, мониторов) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д | 1 раз в месяц |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах | 1 раз в месяц |
| 3 | Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах | 1 раз в месяц |
| 4 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 1 раз в месяц |
| 5 | Проверка работоспособности составных частей системы (видеокамер, видео регистраторов, блоков питания, мониторов). | 1 раз в месяц |
| 6 | Профилактические работы (поддержание остекления камер в чистоте и исправности). | 1 раз в месяц |
| 7 | Проверка работоспособности системы | 1 раз в месяц |
| 8 | Метрологическая проверка | 1 раз в 3 месяца |
| 9 | Технический осмотр внутренних камер | 1 раз в 3 месяца |
| 10 | Технический осмотр наружных камер | 1 раз в 3 месяца |
| 11 | Технический осмотр блоков питания регистраторов | 1 раз в 3 месяца |
| 12 | Настройка даты и времени | 2 раза в месяц |

Заведующий по АХР А.И. Брусникин