**Приложение 1**

**к извещению об осуществлении закупки**

Описание объекта закупки (Техническое задание)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет муниципального контракта: Поставка архивных коробов | | | | |
| № п/п | ОКПД2 | Наименование и описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 17.21.15.130 | Коробка (короб) из гофрированного материала для хранения и транспортировки непищевых товаров.  Материал: 3-х слойный гофрокартон профиль b, кашированный архивной бумагой не содержащей лигнина, обработанный УФ лаком.  Тип гофрокартона Т  Тип гофры В  Цвет: серый.  Внешние размеры:  Глубина не менее 250 мм, но не более 265 мм;  Ширина не менее 340 мм, но не более 345 мм;  Высота не менее 190 мм, но не более 195 мм.  Внутренние размеры:  Глубина не менее 240 мм, но не более 245 мм; Ширина не менее 320 мм, но не более 325 мм; Высота не менее 185 мм, но не более 190 мм.  Короб не должен содержать металлических деталей и клея.  Сборка не требует дополнительных материалов.  Фронтальное открытие с откидной крышкой, пластиковый поворотный замок. Комплект замка состоит из 4-х частей.  Размер замка: высота не менее 23 мм но не более 24 мм, ширина не менее 28 мм, но не более 29 мм, цвет черный.  Прозрачный карман из PVC расположен на крышке с лицевой стороны: ширина не менее 130 мм, но не более 133 мм; длина не менее 90 мм, но не более 93 мм.  Поставляется в разобранном виде.  Короб цельнокройный, т.е. выполнен из одного листа картона. | Шт. | 180 |
| 2 | Коробка (короб) из гофрированного материала для хранения и транспортировки непищевых товаров.  Материал: 3-х слойный гофрокартон профиль b, кашированный архивной бумагой не содержащей лигнина, обработанный УФ лаком.  Тип гофрокартона Т  Тип гофры В  Цвет: серый.  Внешние размеры:  Глубина не менее 360 мм, но не более 375 мм;  Ширина не менее 470 мм, но не более 475 мм;  Высота не менее 170 мм, но не более 175 мм.  Внутренние размеры:  Глубина не менее 340 мм, но не более 345 мм; Ширина не менее 460 мм, но не более 465 мм; Высота не менее 160 мм, но не более 165 мм.  Короб не должен содержать металлических деталей и клея.  Сборка не требует дополнительных материалов.  Торцевое открытие с откидной крышкой, пластиковый поворотный замок. Комплект замка состоит из 4-х частей, легко устанавливается.  Размер замка: высота не менее 23 мм но не более 24 мм, ширина не менее 28 мм, но не более 29 мм, цвет черный.  Прозрачный карман из PVC для персонализации расположен на крышке с лицевой стороны: ширина не менее 130 мм, но не более 133 мм; длина не менее 90 мм, но не более 93 мм.  Поставляется в разобранном виде.  Короб цельнокройный, т.е. выполнен из одного листа картона. | 19 |

**Главный специалист по делам архивов Л.Е. Дергилева**