Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на выполнение работ по обустройству газонов в городе Югорске**

**Места выполнения работ:** Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Магистральная.

**Срок выполнения работ:**

- начало работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.08.2025.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

**1.Требования к качеству и безопасности работ:**

Выполнение работ должно соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, также иным требованиям безопасности, установленным действующим законодательством РФ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», государственными стандартами, правилами и нормами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти для данного вида работ.

Соблюдать требования СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории»

Правилами благоустройства территории города Югорска.

Торф-грунт, семена газонных трав и другие компоненты, завозимые на объект, должны быть новые, ранее не использовавшиеся должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты качества.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцати) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения контракта).

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)** | | | | | | | | | | | |
| **Выполнение работ по обустройству газонов в городе Югорске** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость, руб. | | | | |
|
| на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Озеленение** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ГЭСН47-01-046-04** | **Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную** | **100 м2** | **32,5** | **1** | **32,5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3250 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 571/пр\_2022\_п.67\_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1495 |  |  |  |  | 693 500,60 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 1,15 | 1495 |  |  | 463,88 |  | 693 500,60 |
|  |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **693 500,60** |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 500,60 |
|  | Пр/812-041.0-2 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 721 240,62 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 499 320,43 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **58 894,20** |  | **1 914 061,65** |
| **2** | **ГЭСН47-01-046-05** | **На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04** | **100 м2** | **-32,5** | **1** | **-32,5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-3250 / 100 | | | | | | | | | |
|  |  | толщиной слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | | | | | | | | | |
|  | 571/пр\_2022\_п.67\_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -408,8825 |  |  |  |  | -189 672,41 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 5,47 | 2,3 (2\*1,15) | -408,8825 |  |  | 463,88 |  | -189 672,41 |
|  |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-189 672,41** |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -189 672,41 |
|  | Пр/812-041.0-2 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -197 259,31 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | -136 564,14 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **16 107,56** |  | **-523 495,86** |
| **3** | **прайс-лист** | **Торф-грунт** | **м3** | **165** | **1** | **165** |  |  | **3 750,00** |  | **618 750,00** |
|  |  | Цена=4500,00/1,20 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **618 750,00** |
| **4** | **ГЭСН47-01-046-06** | **Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную** | **100 м2** | **32,5** | **1** | **32,5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3250 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 571/пр\_2022\_п.67\_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 211,91625 |  |  |  |  | 97 578,56 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 5 | 1,15 | 186,875 |  |  | 455,52 |  | 85 125,30 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 0,67 | 1,15 | 25,04125 |  |  | 497,31 |  | 12 453,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 594,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 52,8125 |  |  |  |  | 29 575,00 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,3 | 1,25 | 52,8125 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 87 594,28 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,3 | 1,25 | 52,8125 |  |  | 560,00 |  | 29 575,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 570,50 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 |  | 325 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 18 570,50 |
|  |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **233 318,34** |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 153,56 |
|  | Пр/812-041.0-2 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 132 239,70 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 91 550,56 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **14 064,88** |  | **457 108,60** |
| **5** | **ФСБЦ-16.2.02.07-0161** | **Семена газонных трав (смесь Городская)** | **кг** | **165** | **1** | **165** | **149,15** | **1,32** | **196,88** |  | **32 485,20** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **32 485,20** |
|  |  | **Итоги по разделу 1 Озеленение :** | | | | | | | | |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 1 388 381,73 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 601 406,75 |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 87 594,28 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 29 575,00 |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 669 805,70 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 2 498 909,59 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 601 406,75 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 87 594,28 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 29 575,00 |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 669 805,70 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 656 221,01 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 454 306,85 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 630 981,75 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 656 221,01 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 454 306,85 |
|  |  | **Всего по разделу 1 Озеленение** | | | | | | | | | **2 498 909,59** |
|  |  | справочно: | | | | | | | | |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | | | | 1298,03375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов | | | | 52,8125 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 1 388 381,73 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 601 406,75 |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 87 594,28 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 29 575,00 |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 669 805,70 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 2 498 909,59 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 601 406,75 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 87 594,28 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 29 575,00 |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 669 805,70 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 656 221,01 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 454 306,85 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 630 981,75 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 656 221,01 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 454 306,85 |
|  |  | **Понижающий коэффициент** | | | | | | | | |  |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | |  |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | |  |