Приложение 2

к извещению об осуществлении закупки

 Обоснование (начальной) максимальной цены контракта
на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска.
Способ размещения закупки: аукцион в электронной форме

	Категории
	Цены/поставщики
	Средняя цена
	Начальная (максимальная) цена контракта
	Коэффициент вариации

	
	1
	2
	3
	
	
	

	Наименование и  перечень работ
	Цель: обеспечение безаварийной работы наружного уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения.

Перечень работ по содержанию  уличного освещения
Периодичность

выполнения 

работ
обход и осмотр технического состояния воздушных линий электропередач
Ежедневно
выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок
Однократно при обнаружении
подрезка веток на трассе воздушных линий
При необходимости
Очистка опор освещения от ржавчины, загрязнения, рекламы
По мере обнаружения
проверка крюков, штырей и траверс  железобетонных опор

2 раза в год
проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек
1 раз в квартал
проверка габаритов линий и вводов
1 раз в квартал
проверка состояния верхней части опор (спусков заземления  железобетонных опор)
1 раз в квартал
обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы  кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений
1 раз в месяц
поиск места повреждения, выяснение причины повреждения
По мере обнаружения
проверка состояния работы светильников в вечернее время 
1 раз в месяц
проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей
1 раз в месяц
обеспечение правильного положения светильников относительно улицы, дороги, проезда
1 раз в квартал
проверка и замена предохранителей
1 раз в квартал
осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб электросчетчиков, проверка работы электросчетчиков
1 раз в месяц
Восстановительные работы*(при обнаружении)
восстановление, усиление заземляющих устройств, замена аварийных опор, замена участков проводов линий 
по необходимости
перетяжка отдельных участков проводов линий
Не менее 2% в период обслуживания

замена негодных и очистка загрязненных изоляторов
Не менее 7 шт. в  период обслуживания
замена закрепления траверс
Не менее 3 шт. в период обслуживания
замена участков кабеля
При обнаружении повреждений
замена ламп
Незамедлительно
замена перегоревших светильников, плафонов, патронов, фотореле, дросселей
Незамедлительно

замена импульсного зажигающего устройства
При обнаружении повреждений
Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника
Не менее 7 шт. в  период обслуживания
замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника
Не менее 7 шт. в  период обслуживания
восстановление и замена коммутационных аппаратов и средств защиты
При обнаружении повреждений

	
	

	Места выполнения работ
	г. Югорск, улицы и дворовые территории г. Югорска, места указаны в приложении 
	
	

	Объем работ
	
	х
	

	Цена за единицу, рублей
	4 533 256,00
	4 846 378,00
	4 220 134,00
	
	
	

	Итого
	4 533 256,00
	4 846 378,00
	4 220 134,00
	4 533 256,00
	4 533 256,00
	6,91%

	Срок выполнения работ
	начало выполнения  работ: 01.12.2026;

окончание  работ:                          до 30.11.2027.
	начало выполнения  работ: 01.12.2026;

окончание  работ:                          до 30.11.2027.
	начало выполнения  работ: 01.12.2026;

окончание  работ:                          до 30.11.2027.
	
	
	

	Срок  действия  цен
	до конца 2026 года
	до конца 2026 года
	до конца 2026 года
	
	
	

	Используемый метод определения НМЦК
	метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ»

	Дата сбора данных для обоснования НМЦК
	Коммерческое предложение от поставщика №1

Вх.б/н от 28.10.2026
	Коммерческое предложение от поставщика №2

Вх.б/н от 28.10.2026
	Коммерческое предложение от поставщика №3

Вх.б/н от 28.10.2026
	
	
	

	Дата подготовки обоснования НМЦК
	29.10.2026


Коэффициент вариации равен 6,91%, совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной, если коэффициент вариации цены не превышает 33%.

Технические характеристики выполняемых работ соответствуют характеристикам, указанным в описании объекта закупки (технического задания).

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 4 533 256,00 рублей, не превышает лимит финансирования. 
Заместитель главы города -
                                                                                                                      Р.А.Ефимов
директор департамента                                                                                                                                                                              
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