3
 Приложение №1 к извещению
об осуществлении закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Поставка и монтаж 3д ограждения на спортивной площадке»

1. Исходные данные объекта Заказчика

	ОКПД2
	Наименование выполняемых работ
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Количество выполняемых работ

	42.99.19.149
	Поставка и монтаж 3д ограждения на спортивной площадке
	усл.ед.
	1



	Товары, поставляемые заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг
	Наименование элемента
	Технические характеристики

	42.99.19.149
3д ограждение
	Панель - 40 штук
	Изготовлена из стальных прутков толщиной не менее 5 мм, высота не менее 2030 мм не более 2130 мм, ширина 2500 мм, Цвет зеленый

	
	Панель - 78 штук
	[bookmark: _GoBack]Изготовлена из стальных прутков толщиной не менее 5 мм, Высота не менее 2430 мм не более 2530мм, ширина 2500 мм, Цвет зеленый

	
	Столб - 17 штук
	Столбы под бетонирование должны быть выполнены из металлической трубы высотой 5000мм, сечением не менее 80х80х4 мм, в верхней части столба должна быть заглушка, Цвет зеленый

	
	Столб - 40 штук
	Столбы под бетонирование должны быть выполнены из металлической трубы высотой 6000мм, сечением не менее 80х80х4 мм, в верхней части столба должна быть заглушка, Цвет зеленый

	
	Крепление 672 штуки
	скоба и болт с антивандальной гайкой, Цвет зеленый

	
	Калитка - 1 штука
	Высота 2000 мм, ширина 1000, диаметр прутка не менее 5 мм, Цвет зеленый

	
	Распашные ворота с заполнением из 3D – 1 штука
	Высота 2400 мм, ширина 4500, диаметр прутка не менее 5 мм, Цвет зеленый



1.1 Объект: спортивная площадка по ул. Садовой «Факел»
1.2 Адрес объекта: г.Югорск, спортивная площадка по ул. Садовой «Факел»
1.3 Срок поставки товара и выполнение работ: с даты подписания гражданско-правового договора по 11 сентября 2026 г.

2.	Требования к Поставщику

- Поставщик должен осуществить поставку материалов, отвечающих требованиям настоящего Технического задания и осуществить монтаж забора на территории Заказчика;
- выполнить монтажные работы (Приложение 1 к техническому заданию) и передать объект Заказчику в эксплуатацию до 31 августа 2026 г.;
- в течение 3-х рабочих дней с момента подписания гражданско-правового договора предоставить представителю Заказчика на эл. адрес: sport-yugorsk@yandex.ru:
1. график производства работ;
2. списки рабочих (в формате Ф.И.О, год рождения, номер телефона старшего бригады) в т.ч. Ф.И.О специалиста ответственного за охрану труда и пожарную безопасность (с приложением соответствующих документов);
3. разрешающие документы на работу в РФ для иностранных граждан;
4. списки автомобилей (в формате марка, государственный регистрационный знак) для входа/въезда на территорию Заказчика.

3. Необходимые материалы

Указаны в локально-сметном расчете (Приложение 1 к Техническому заданию).

4. Общие требования

4.1 Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов и регламентирующими документами, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
4.2 Материалы и оборудование, применяемые при производстве работ, должны относиться к новым товарам и соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющее их качество;
4.3 Эстетические характеристики применяемых материалов (внешний вид, цвет, блеск, текстура) согласовать с Заказчиком.
4.4. Поставщик обязуется содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. Поставщик не вправе использовать под мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий и домов. Погрузка и вывоз отходов (мусора и прочего строительного материала) осуществляется силами Поставщика и за его счет.

5. Общие требования к выполнению работ

         Гарантия предоставляется на все выполненные работы, примененные материалы и изделия сроком на 2 (два) года с момента подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3.
         Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. После завершения строительно-монтажных работ Подрядной организации следует оформить исполнительно-техническую документацию, предъявить объект комиссии для оформления акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

6. Требования к безопасности производства работ

6.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
6.2. Материалы, применяемые для производства работ должны строго соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий.
6.3. До начала производства работ подрядчик представляет заказчику:
- сведения об источниках поставок материалов, а также сертификаты (паспорта) качества на поставляемые материалы.
6.4. Подрядчик обязан письменно сообщать Заказчику о готовности скрытых работ, выполнение последующих работ производится только после оформления и подписания актов на скрытые работы.
6.5. Подрядчик предъявляет Заказчику акты приемки выполненных работ (форма КС-2).
6.6. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ согласно Описанию объекта закупки. В случае выявления Заказчиком нарушений, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ или потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно контракту.
6.7. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 
6.8. Требования к составу предоставляемых документов: По результатам выполненных работ Заказчику в соответствии со СП 68.13330.2017 сдаются следующие документы: 
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· сертификат соответствия;
· сертификаты по пожарной безопасности;
· технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования применяемых при производстве работ;
· общий журнал производства работ;
· Акты об освидетельствовании скрытых работ.

7. Ведомость объемов работ 
	Поставка и монтаж 3д ограждения на спортивной площадке 
	3д ограждение высотой 5 метров
	92 пог. м.

	
	3д ограждение высотой 4 метра
	55 пог. м.



