Приложение№2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование (начальной) максимальной цены контракта
 на оказание услуг по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов города Югорска 
Способ размещения закупки: электронный аукцион
	Категории
	Цены/поставщики (рублей)
	Средняя цена
	Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги
(рублей) с учетом НДС
	Коэффициент вариации

	
	1
	2
	3
	
	
	

	Наименование

вида услуг, перечень услуг
	Пожарные гидранты, подлежащие содержанию и обслуживанию - 511  гидрантов.

Зимнее содержание производится в период: декабрь 2026, январь, февраль, март, апрель, ноябрь 2027;

Летнее содержание производится в период: май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь.
Требования к качеству работ: работы выполнять  в соответствии со Свод правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 декабря 2021 г. N 1016/ пр)

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

Зимнее содержание

Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:

- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;

- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;

- проверка герметичности клапана гидранта;

-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.

Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период декабрь 2026, апрель 2027, ноябрь 2027.

При необходимости в зимнее время, отогрев корпуса гидранта с применением ППУ, откачка воды из колодца специализированным транспортом

Еженедельная уборка прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов 

Еженедельная очистка от снега и льда проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев  и  реперных знаков

Летнее содержание

Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:

- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;

- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;

- проверка герметичности клапана гидранта;

-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.

Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период май - октябрь

Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов 

Грейдирование подъездных путей (по необходимости)

Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м период июнь - сентябрь (по необходимости) 

Влажная уборка реперных знаков (табличек) от пыли и грязи.

Восстановительные работы (при обнаружении) *

Выбраковка пожарного гидранта, при необходимости его замена

Замена изношенных элементов пожарных гидрантов не капитального характера

Устранение выявленных неисправностей и недостатков в работе гидранта

Частичная замена изношенных плит перекрытия в местах установки пожарных гидрантов

Замена по необходимости реперных знаков (табличек) с указателями номера и диаметра пожарного гидранта

Установка и крепление на люки колодцев конусов, в целях предотвращения аварийных ситуаций автотранспорта (в местах нахождения колодцев на проезжей части с согласованием заказчика).
	
	

	Место оказания услуг
	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, территория г. Югорска, конкретные места указаны в приложении
	
	

	Срок оказания услуг
	Начало: 01.12.2026
Окончание: 30.11.2027
	Начало: 01.12.2026

Окончание: 30.11.2027
	Начало: 01.12.2026

Окончание: 30.11.2027
	
	
	

	Стоимость услуг
	2 335 000,00
	2 608 140,00
	2 061 860,00
	2 335 000,00
	2 335 000,00
	11,70%

	Срок  действия  цен
	до 31.12.2026 года
	до 31.12.2026 года
	до 31.12.2026 года
	
	
	

	Используемый метод определения НМЦК
	метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ»

	Дата сбора данных для обоснования НМЦК
	Коммерческое предложение от поставщика №1

Вх. б/н от  16.10.2026
	Коммерческое предложение от поставщика №2
Вх.б/н от 16.10.2026
	Коммерческое предложение от поставщика №3
Вх. б/н от 16.10.2026
	
	
	

	Дата подготовки обоснования НМЦК
	22.10.2026
	
	
	


Коэффициент вариации равен 11,70 %, совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной, если коэффициент вариации цены не превышает 33%.
НМЦКрын = 1/3 * (2 335 000,00+ 2 608 140,00 + 2 061 860,00) =  2 335 000,00  рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги принята в размере  2 335 000,00  рублей, не превышает лимит финансирования на 2027 год.
Исполняющий обязанности                                                                                                     
Заместителя главы города -
                                                                                                                      Е.В. Цымерман
директора департамента                                                                                                                                                                              

Исполнитель:

Ведущий специалист  ОЭС ДЖКиСК

Соболева Евгения Владимировна,

834675(73081) доб.419, 
e-mail: soboleva_ev@ugorsk.ru
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